**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

За доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване (ТО) и презареждане на пожарогасителни средства (ПГС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № на обособенатапозиция | Наименование | мярка | всичко |
|
| **1.** | **„Доставка на машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”**  |  |  |
| 1.1 |  Машини за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители с керамични филтри | Бр. | 5 |
| **2.** | **„Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване и презареждане на пожарогасителни средства ”** |  |  |
| 2.1 | Кантар („Везна-баланс”) до 50 кг | бр. | 3 |
| 2.2 | Редуцир вентил за азот, с заверени манометри от ДАМТН | бр. | 4 |
| 2.3 | Редуцир вентил за въгледвуокис – 200/300 bar | бр. | 2 |
| 2.4 | Маркуч за пълнене на пожарогасители с азот с „бърза” и „мека” връзка – минимално работно налягане 25 bar  | бр. | 14 |
| 2.5 | Везна “BIMCO-B3” | бр. | 3 |
| 2.6 | Крепителен стенд за бързо стягане и освобождаване, върху който се монтират стойки за укрепване на телата | бр. | 5 |
| 2.7 | Ръчна хидравлична /водна/ помпа до 50 MPa  | бр. | 5 |
| 2.8 | Съединителни връзи – високо налягане до 250 bar, с монтиран глицеринов манометър, заверен от ДАМТН до 300 bar | бр. | 12 |
| 2.9 | Фенер с гъвкав накрайник | бр. | 5 |

1. Срок на доставка: до 20 /двадесет/ работни дни от подписване на договора, получаване от склад на Изпълнителя.
2. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца от дата на приемане от склада на Изпълнителя.
3. Документи, придружаващи съоръженията:

- Сертификат за качество от производителя;

- Заверки от ДАМТН на съоръженията;

- Комплект – техническо описание и указание за работа на съоръженията (на български).