**Образец № 1**

**„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

**за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на лични предпазни средства за персонала от* *"БДЖ – Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период”***

от ………………………………………………………………………………………………….,

*/изписва се името на участника/*

*БУЛСТАТ/ЕИК:* .............................................., със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | **Форма и к-во на документите** *(оригинал или копие; бр.страници/листове)* |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Опис** |  |
| 1. **Документи , съдържащи информация за личното състояние на участниците и съответствието с критериите за подбор:** | | |
| 2.1. | ................ |  |
| 1. **техническо предложение, съдържащо:** | | |
| 3.1 | ...................... |  |
| 1. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ:** | | |
| 4.1. | Ценово предложение изготвено по образeца на Възложителя |  |

дата …………….. подпис\*

гр………………... печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

***\*Забележка:***

*1. Документът се подписва от представляващия/щите участника и/или от надлежно упълномощено/и лице/а, което/ които подава/т офертата.*

**Образец № 2**

**ДО**

**„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за**

**„Доставка на лични предпазни средства за персонала от "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период”**

,

*/изписва се името на участника/*

.......................................................................................................................................................

*/БУЛСТАТ, ЕИК/*

............................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за персонала от "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период”.

Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения,

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 6 месеца след датата, определена за краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок;

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

**ПРЕДЛАГАМЕ:**

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията, вида и обема на Техническата спецификация (Приложение № 1от документацията за участие) на Възложителя .

2. Декларираме, че доставените стоки ще бъдат с маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

**3. Предлагаме:**

1. **Партиди, срок и място на доставка:**

**1.1. Партиди:**

Доставката се извършва на една партида.

**1.2. Срок на доставка** в срок до ……….., но не повече от 30 /тридесет/ дни, след предварителна писмена заявка от Възложителя.

**1.3.Места на доставка:**

* Централен склад за ПТП София: град София, ул. "Майчина слава" № 2;
* Централен склад за ПТП Пв: град Пловдив, бул. „Найчо Цанов” № 42 А;
* Централен склад за ПТП ГО: град Горна Оряховица, Бизнес център ГО, товарна гара

**4. Доставката на личните предпазни средства е придружена със следните документи:**

- инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или на негов упълномощен представител.

- указания за начин на съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;

- резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС, където това е приложимо;

- принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;

- видовете класове на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;

- легенда на значението на използваните маркировки.

**5.** **Период на годност:**

Периода на годност на личните предпазни средства или на някои от неговите съставни части се счита от момента на производство на артикула.

6. Срокът на годност на предлаганите от нас стоки е………………………….., но не

по-малък от 12 месеца, считано от датата на получаване на доставката в посочените складове на Възложителя.

7. Декларираме, че предлаганите от нас стоки за изпълнение на обществената поръчка отговарят на следните характеристики: /попълнена таблица в съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя/.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Предложение на участника** | | |
| **№ по ред** | **Наименование на ЛПС** | **общо необх. количество** | **производител**  **страна на произход** | **Характеристики,**  **параметри на ЛПС** | **Стандарти за всеки вид ЛПС, на които отговарят, съгл. „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС”** |
| 1 | Антифони - предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB заглушаване | **64** |  |  |  |
| 2 | Елек, сигнален-изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; целта е да се обезпечи висока видимост от разстояние и по този начин да предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят – жълт/оранжев | **40** |  |  |  |
| 3 | Елек, студозащитен- осигурява защита от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; да е с права кройка, яка тип столче, закопчаване с цип, джобове – два долни странични и един вътрешен. Ватата да е така пришита, че (да не се свлича при пране (или пришита по дължина, или на ромбове) | **90** |  |  |  |
| 4 | Каска, ударозащитна- да е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и здравина, с полиетиленова регулируема околожка с четири/шест точково закрепване, с възможност за окомплектоване с подбрадник, антифони и/или др. | **82** |  |  |  |
| 5 | Маска, противогазова- целолицева маска, от термопластичен еластомер или термопластичен каучук, с каишки (регулируема лента) за закрепване към главата с плъзгащи се катарами | **50** |  |  |  |
| 6 | Маска, прахозащитна- еднократна употреба, да обхваща плътно зоната около носа, като има гъвкава пластина, която да позволява плътно прилепване към извивката на носа | **110** |  |  |  |
| 7 | Наметало с качулка, водозащитно-¾ наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър | **20** |  |  |  |
| 8 | Очила, искрозащитни-с повдигащ се екран - оборудвани са с безцветно неподвижно стъкло, над което се спуска и вдига още едно предпазно тъмно стъкло за екрана, непряка вентилация, за работа с оксижен и при заваряване и рязане на метали | **1** |  |  |  |
| 9 | Очила за оксиженисти, искрозащитни термоустойчиви, с минерални стъкла, директна вентилация, закрепването към главата е посредством регулируема ластична лента; | **11** |  |  |  |
| 10 | Очила, ударозащитни- трябва да са устойчиви на удар от отхвърчящи частици, както и да могат да се поставят върху диоптрични очила | **102** |  |  |  |
| 11 | Очила, киселинозащитни- затворен тип, меки, неалергични, предпазват от прах, пръски агресивни течности и разтопен метал, с голям вътрешен обем, разполагат с интегрирани вентилационни отвори | **35** |  |  |  |
| 12 | Ръкавици с пет пръста- защита от механични увреждания, да са износоустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа | **12165** |  |  |  |
| 13 | Ръкавици, водозащитни- изработени от естествен латекс, 0.35мм, дължина 30 см, в два размера | **10** |  |  |  |
| 14 | Ръкавици, огне и искрозащитни- за заварчици, тип А, да са устойчиви при заваряване и рязане на метали, с лице от естествена кожа, с пет пръста, без шев на палеца откъм дланта, с маншет 15 см | **124** |  |  |  |
| 15 | Ръкавици, диелектрични за 30 кV - от висококачествен естествен латекс, клас III, безшевни, с пет пръста, завършени без коланче | **137** |  |  |  |
| 16 | Боти, диелектрични-защита при работа в закрити ел.уредби, а при сухо време и в открити ел.уредби под напрежение до 20 000 V; от висококачествен каучук, за над обувки | **2** |  |  |  |
| 17 | Ръкавици, маслоустойчиви (35 см)- при работа с нефтопродукти и бензини, да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати, противоплъзгащи, безшевни, 35 см | **307** |  |  |  |
| 18 | Ръкавици,киселинозащитни- латексови (от натурален латекст, топен в неопрен), с пет пръста, за силно концентрирани киселини, устойчиви на агресивни течности и механични увреждания, безшевни, релефни, 2 големини | **41** |  |  |  |
| 19 | Ръкавици, гумирани  (киселинозащитни, друг вид)- защита от агресивни химикали | **50** |  |  |  |
| 20 | Шапка, противоударна- памучна шапка с козирка и полиетиленов предпазител за главата, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце и студ, изработена с велкро за регулиране на обиколката | **165** |  |  |  |
| 21 | Шапка, студозащитна плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта | **180** |  |  |  |
| 22 | Шапка лятна, сигнална(сигнална, оранжева) – платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена с велкро за регулиране на обиколката | **194** |  |  |  |
| 23 | Филтър за противогази -необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit | **20** |  |  |  |
| 24 | Полумаска с две гнездаполумаската има две филтърни гнезда, пердназначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри – прахозащитна – полумаска с клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е MILA | **40** |  |  |  |
| 25 | Полумаска профилна прахозащитна- формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, с ластик, за еднократна употреба | **82** |  |  |  |
| 26 | Мушама, водозащитна- да бъде със закопчаване с копчета, ярък цвят (прим. жълт/оранжев) за видимост от разстояние, целта е да се използва при валеж, като се облича върху СРО | **33** |  |  |  |
| 27 | Ботуши, искрозащитни - изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване | **2** |  |  |  |
| 28 | Ботуши, водозащитни- да предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла | **20** |  |  |  |
| 29 | Престилка, огне и искрозащитна-предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваляване | **2** |  |  |  |
| 30 | Престилка, киселинозащитна- да осигурява защита при работа с киселини и други химични агенти, с дължина под коляното | **7** |  |  |  |
| 31 | Престилка нефтопродукти- да осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и да е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното | **4** |  |  |  |
| 32 | Щит за заваряване-каскообразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност да има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с оксижен и при заваряване и рязане на метали | **4** |  |  |  |
| 33 | Стъкла за електрожен (безцветни)- филтриращи визори за работа с електрожен ведно с | **53** |  |  |  |
| 34 | Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) – стандартни филтриращи визьори | **39** |  |  |  |
| 35 | Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11) | **9** |  |  |  |
| 36 | Стъкла за защитни очила за оксижен № 6 | **2** |  |  |  |
| 37 | Стъкла за защитни очила за оксижен № 8 | **7** |  |  |  |
| 38 | Колан предпазен раменобедрен сбруя със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, с улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже ⌀ 12 mm и карабинер с отвор ≥ 20 mm. | **70** |  |  |  |
| 39 | Спасителна жилетка | **1** |  |  |  |

**Изисквания:**

*1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в  предложението си за изпълнение на поръчката.*

*2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.*

Дава се ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника)

**8.** Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка;

**9. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:**

1.Документ за упълномощаване, в оригинал или нотариално заверен документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да извършва съответните действия съгласно ЗОП, включително да подписва офертата и да представлява участника в процедурата;

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*)

3. Валидност на настоящата оферта 6 месеца, след датата определена за краен срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото предложение и „Ценово предложение”.

**Забележка:*Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.9 от настоящото техническо предложение, валидни за него.***

. .2018 г.

/дата/

**Образец № 3**

**ДО**

**„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за **„Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Товарни превози ЕООД"**

от ,

*/изписва се името на участника/*

.......................................................................................................................................................

*/БУЛСТАТ, ЕИК/*

............................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: **„Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Товарни превози ЕООД”**, предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

**1.** **Общата цена за изпълнение на договора е**  **…………………** **[.....................................*[[1]](#footnote-1)*] *лв.* без ДДС** и е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на ЛПС** | **общо необх. количество** | **Единична цена без ДДС** | **Обща цена без ДДС** |
| 1 | Антифони - външни | **64** |  |  |
| 2 | Елек, сигнален | **40** |  |  |
| 3 | Елек, студозащитен | **90** |  |  |
| 4 | Каска, ударозащитна | **82** |  |  |
| 5 | Маска, противогазова | **50** |  |  |
| 6 | Маска, прахозащитна | **110** |  |  |
| 7 | Наметало с качулка, водозащитно | **20** |  |  |
| 8 | Очила, искрозащитни | **1** |  |  |
| 9 | Очила за оксиженисти, искрозащитни | **11** |  |  |
| 10 | Очила, ударозащитни | **102** |  |  |
| 11 | Очила, киселинозащитни | **35** |  |  |
| 12 | Ръкавици с пет пръста | **12165** |  |  |
| 13 | Ръкавици, водозащитни | **10** |  |  |
| 14 | Ръкавици, огне и искрозащитни | **124** |  |  |
| 15 | Ръкавици, диелектрични | **137** |  |  |
| 16 | Боти, диелектрични | **2** |  |  |
| 17 | Ръкавици, маслоустойчиви (35 см) | **307** |  |  |
| 18 | Ръкавици, киселинозащитни | **41** |  |  |
| 19 | Ръкавици, гумирани  (киселинозащитни, друг вид) | **50** |  |  |
| 20 | Шапка, противоударна | **165** |  |  |
| 21 | Шапка, студозащитна | **180** |  |  |
| 22 | Шапка лятна, сигнална | **194** |  |  |
| 23 | Филтър за противогази | **20** |  |  |
| 24 | Полумаска с две гнезда | **40** |  |  |
| 25 | Полумаска, профилна прахозащитна | **82** |  |  |
| 26 | Мушама, водозащитна | **33** |  |  |
| 27 | Ботуши, искрозащитни | **2** |  |  |
| 28 | Ботуши, водозащитни | **20** |  |  |
| 29 | Престилка, огне и искрозащитна | **2** |  |  |
| 30 | Престилка, киселинозащитна | **7** |  |  |
| 31 | Престилка нефтопродукти | **4** |  |  |
| 32 | Щит за заваряване | **4** |  |  |
| 33 | Стъкла за електрожен (безцветни) | **53** |  |  |
| 34 | Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) | **39** |  |  |
| 35 | Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11) | **9** |  |  |
| 36 | Стъкла за защитни очила за оксижен № 6 | **2** |  |  |
| 37 | Стъкла за защитни очила за оксижен № 8 | **7** |  |  |
| 38 | Колан предпазен раменобедрен | **70** |  |  |
| 39 | Спасителна жилетка | **1** |  |  |

*За всеки артикул от списъка следва да бъде посочена единична цена до втори знак след десетичната запетая.*

*При аритметично несъответствие между предложените единични цени по артикули и общата стойност на предложението, за достоверна ще се приемат единичните стойности на предложените артикули. При несъответствие между цифрова и изписана с думи стойност, ще се взима предвид изписаната с думи. Не се допуска непосочване на стойност или посочване на стойност 0 /нула/ лв.*

*Обща стойност без ДДС в ценовото предложение на участника не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.*

*Участниците посочват в ценовото си предложение и банковата си сметка, по която ще се извършва плащането по договора за обществена поръчка, ако бъдат определени за изпълнител.*

*Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика, съдържащ предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.*

**2.** Приемаме плащането на дължимата стойност за изпълнение на доставените стоки да се извършва при условията посочени в проекта на договор.

**3.** Плащането се извършва до 30 календарни дни след доставката, удостоверено с:

- двустранно подписан от оправомощени представители на страните приемо-предавателен протокол за доставка;

- оригинална фактура за извършена доставка и след документи, представени по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

**4.** Съгласно изискванията на Възложителя, посочваме следната банкова сметка, по която ще се извършва плащането по договора за обществена поръчка, в случай че бъдем определени за изпълнител:

**Банка: …………………………………**

**BIC: ……………………………………**

**IBAN: …………………………………..**

**5.** Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчка – комунални услуги.

дата …………….. подпис

гр. ........................ печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

1. Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. [↑](#footnote-ref-1)