**Приложение № 2**

/Образец /

**ДО**

**“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в .........................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление........................., адрес за кореспонденция:............................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от................................ (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност или друго качество)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**Представяме техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, като предлагаме**:

**I.** **Декларирам(е),** че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас открита процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

**II.** **Декларирам(е),** че ще изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно „Технически характеристики на електрически винтов крик” и „Техническа спецификация” от документацията за участие.

**III. Предлагаме:**

**3.** **Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове. Гаранционен срок.**

**3.1.** Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони, до …………… месеца (но не повече от 6 /шест/ месеца), считано от датата на подписване на договора. **\**/Показател Сi от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/.***

**3.2** Гаранционният срок на експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони е .......... месеца **/но не по-малко от 24 месеца/**, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол от **оправомощени** представители на Възложителя и Изпълнителя.***\*/Показател Гi от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/***

**4. Място на доставка и монтаж** **и въвеждане в експлоатация. Изпълнение предмета на поръчката.**

**4.1.** Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони ще се извърши, съгласно техническата спецификация на Възложителя на следните адреси:

**4.1.1.** **Вагонно депо „Надежда” – гр. София, ул. „ Стефансон”№5 –** 16 /шестнадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.1 от Техническата спецификация на Възложителя.

**4.1.2.** **Вагонно депо – Пловдив - гр. Пловдив, Южна индустриална зона –** 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.2 от Техническата спецификация на Възложителя.

**4.1.3.** **Вагонно депо – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица**, **ул.”Цар Освободител”№112а –** 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.3 от Техническата спецификация на Възложителя.

**5. Технически характеристики:**

**5.1. Основни технически характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технически характеристики**  /поставени от Възложителя/ | **Технически характеристики**  /предложени от участника/ |
| Номинална товароподемност – не по-малко от 15 000 кг. |  |
| Максимална височина на крика – до 4500 мм. |  |
| Максимална височина на петата при повдигане – до 2200мм. |  |
| Минимална височина на петата при повдигане – от 500мм. |  |
| Скорост на повдигане/спускане – до 360мм/мин. |  |
| Ниво на шум при работа - <70dB(A). |  |
| Инсталирана ел. мощност - 3Р, 400V, 50Hz. |  |

**5.2. Декларираме, че:**

**5.2.1.** Предлаганитеелектрическите винтови крикове, когато ще се използват при подемен ремонт на подвижен железопътен състав /ПЖПС/, ще могат да работят синхронно в група, най-малко по четири. Съществува техническа възможност тази група от синхронно работещи крикове да се увеличава до шестнадесет броя.

**5.2.2.** Допустимото отклонение при синхронизация на една група крикове е до ±10мм.

**5.2.3.** Повдигащата пета на предлаганият винтов крик ще има възможност за прецизно установяване на положението си. В случай, че рамото на което е разположена повдигащата пета на предлагания крик, има променлива дължина /което не е задължително/, то задължително ще осигурява номиналната товароподемност при всяка дължина на рамото.

**5.2.4.** При установяване на предлаганите криковете около ПЖПС, ще може да се използва повдигателно съоръжение и крикът задължително ще разполага с механизъм за прецизно позициониране.

**5.2.5.** Ще има самозаключваща система на двойката винт и гайка, която позволява безопасна работа при повдигнато ПЖПС без допълнителни осигурителни стойки.

**6.** Ще проведем обучение на лица /по предварително обявен списък/ от персонала на вагонното депо, в което ще се експлоатират доставените и монтирани крикове.

**7.** **Маркировка:**

На всяко изделие ще има поставени трайна маркировка, даваща информация за техническите параметри на изделието, както и собствен щемпел на производителя.

**8. Декларираме**, че новопроизведените и доставени крикове отговарят на Директива 2006/42/ЕО на европейският парламент и при доставка ще бъдат придружени от необходимата документация за всеки един от криковете (сертификат за произход, сертификат за качество, издаден от производителя, декларация за съответствие и технически паспорт (техническият паспорт на крика съдържа освен технически характеристики, начин за експлоатация и документи за технически изпитания, техническа годност, гаранционна карта).

**9. Декларираме,** че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**10.** В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

**Прилагаме:**

1. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка.

*\*Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

Дата ....... / ........ / …….. г. Подпис: ................................ Печат

*(име и фамилия)*

*(качество на представляващия участника)*

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/*