***Приложение № 6***

**ДО** */Образец/*

**„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ул. „Иван Вазов” № 3**

**гр. София 1080**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................. и регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …............................................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет : **„Доставка на сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45”, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период.**

Приемаме условията и изискванията на Възложителя, посочени в приложените към поканата Технически изисквания, Партидна техническа спецификация и Техническа спецификация.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

Срокът на валидност на нашата оферта е ..................... (не по-кратък от **90** *( деветдесет)* **дни,** след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

  **Предлагаме:**

  ***1. Партиди, срок и място на доставка:***

***1.1.*** *Партиди: на четири партиди, съгласно Партидна техническа спецификация на Възложителя – Приложение №2 документацията за участие:*

***1.2.*** *Срок на изпълнение:*

- първа партида в срок до ......... ...дни / не по-дълъг от 14 дни/ - 24 броя, от датата на сключване на договора/или от датата на усвояването на авансовото плащане;

- втора партида в срок до …….. ..дни / не по-дълъг от 60 дни/ - 128 броя, от датата на сключване на договора;

- трета партида в срок до …….. ….дни / не по-дълъг от 110 - 120 дни/ - 128 броя, от датата на сключване на договора;

- четвърта партида в срок до …….. дни / не по-дълъг от 170 - 180 дни/ - 128 броя, от датата на сключване на договора;

***1.3. Място на доставка*:**

гр. София, 1517, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул. „Майчина слава” №2.

***2. Условия и срок за плащане***:

2.1.Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора.

***\*/Тази точка ще фигурира при условие, че определеният за Изпълнител е предложил авансово плащане/.***

2.2. Плащането на остатъка от 70 % от стойността на съответната партида сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на партидата в склада на Възложителя. Изпълнителят представя: двустранно подписан приемателно-предавателен протокол с изписани номера на договора за доставка и данни на фирмата изпълнител, доставеното количество, с вписани номера на доставените в партидата сайлент блокове, оригинална фактура, сертификат за качество изготвен с отразени данни от маркировката им, издаден от завода-производител с оригинален подпис и печат, и протоколи за проведени изпитания, съдържащи референтни граници на измерваните технически параметри. Сумата на аванса се приспада пропорционално от стойността на всяка една партида.

***\*/При условие, че участникът е предложил авансово плащане/.***

2.3. Плащането на всяка доставена партида сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45, се извършва, в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след доставката на съответната партида и представяне на необходимите документи / представяне на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол с изписани номера на договора за доставка и данни на фирмата изпълнител, доставеното количество, с вписани номера на доставените в партидата сайлент блокове, оригинална фактура, сертификат за качество изготвен с отразени данни от маркировката им, издаден от завода-производител с оригинален подпис и печат, и протоколи за проведени изпитания, съдържащи референтни граници на измерваните технически параметри. /

***\*/Тази точка ще фигурира при условие, че определеният за Изпълнител не е предложил авансово плащане/.***

 **\* *(Участникът избира само единият от двата посочени начина за плащане, като посочва само избраният от него в Техническото си предложение.)***

 ***3. Гаранционен пробег/срок*** - ................. км /не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива/, от датата на монтажа.

 ***4. Гаранционен срок на складово съхранение*** **-** ……….месеца/не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца/ от датата на доставка.

 ***5.*** ***Маркировка:*** Трайна маркировка, със знак на производителя, означение на резервната част, производствен номер, месец и година на производство. Маркировката ще е нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.

***6. Опаковка:*** Сайлент блоковете ще бъдат доставени в подходяща, обичайна опаковка за този вид части, гарантираща запазване на целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката е включена в цената.

***7. Качество:***

 ***7.1.*** Ще представимпротоколи при всяка доставка, за извършени задължително от производителя необходими изпитания, съдържащи технически параметри в съответствие с изискванията на чертежната документация посочена в Техническата спецификация на Възложителя, с посочени референтни граници на измерваните технически параметри, включително изпитване под действие на аксиална сила 30 кN при скорост 50 мм /мин, допустима деформация от 1,5мм до 2 мм, при което да не се появяват разслоения между гумата и метала, габаритни и присъединителни размери, с изписани данни от маркировката, издадени от производителя, с подпис и печат.

 ***7.2.*** Всеки десети сайлент блок от всяка партида, ще бъде проверен за твърдост на гумата по ШОР 70 ±5, с изписване в протокола на показанието от измерването и референтната му стойност.

***7.3.*** Доставката на всяка партида сайлент блокове ще бъде придружена от сертификат за качество, с изписани данни от маркировката, издаден от производителя, с подпис и печат.

***7.4.*** В приемно - предавателния протокол при доставка ще се вписват номерата на доставените в партидата сайлент блокове.

***7.5.*** Сайлент блоковете са новопроизведени, производство, не по-рано от шест месеца, преди месеца на доставка.

***7.6.*** Доставените от нас сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45,са в съответствие с Техническата спецификация, каталожните и чертежни номера от чертежната документация за доставка на Възложителя.

***8. Срок на валидност на нашата оферта*** е ..................... (не по-кратък от **90** *( деветдесет)* **дни,** след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

**Неразделна част от настоящото техническо предложение са:**

**1.Когато участникът предлага оригинални сайлент блокове:**

 – **Спецификация** на предлагания сайлент блок, с посочен каталожен и чертежен номер, в съответствие с „Техническа спецификация за доставка на сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45”, собственост на "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период” на Възложителя;

 – **Декларация** за пълно съответствие на предлагания сайлент блок, с този от каталога на производителя на електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период на Възложителя;

 **Или**

 **2. Когато участникът предлага сайлент блок, съответстващ по технически характеристики, натоварване, материал, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналния (от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 44 и 45),/**

 – **Спецификация**на предлагания сайлент блок, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и с вписани номера на чертежите, по които ще се изработват сайлент блоковете, разработка на производителя, заверена от участника;

 – **Чертежна документация**, разработка на производителя**,** заверена от него за доставка през 2016г.-2017г., с оригинален подпис и печат, съответстваща на изискванията на чертежната документация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на Възложителя, посоченa в „Техническа спецификация за доставка на сайлент блокове за колоосен редуктор за локомотиви серии 44 и 45”.

 **3.** **Образец на сертификат за качество** на предлаганата резервна част, с възможност за отразяване на данните от маркировката на предлаганите резервни части, издаден от производителя – копие, заверено от участника.

 **4.****Образец на протокол** за извършване на геометрични измервания на сайлент блок**,** с възможност за изписване на производствените и референтните им стойности, материал, обработка на материала, тегло, в съответствие с изискванията на чертежната документация на Възложителя, с вписване на данните от маркировката на всяка партидаане на данните от марки, издаден от производителя, копие заверено от участника, с подпис и печат;

 **5. Образец на протокол** за извършване на изпитанияпод действие на аксиална сила 30кN, при скорост 50мм/мин., с измерване на допустима деформация от 1,5мм до 2 мм, при което да не се появяват разслоения между гумата и метала, с изписване данни от маркировката на всяка партида в съответствие с изискванията на чертежната документация на Възложителя, издаден от производителя, копие заверено от участника, с подпис и печат;

 **6. Образец на протокол** за извършванепроверка за твърдост на гумата по ШОР А 70 ±5 HS, на всеки десети сайлент блок от всяка партида, с изписване в протокола на показанието от измерването и референтната му стойност, в съответствие с изискванията на чертежната документация на Възложителя, издаден от производителя, копие заверено от участника, с подпис и печат.

 **7.** Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета, на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, подписан от участника, заедно с доказателство за извършената доставка, може под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

**Забележка:** Под *„сходни доставки”* да се разбира доставка на металогумени пакети от ходовата част на тягов подвижен състав.

 **8.** Декларация от участника, че е производител, ако участникът не е производител, да представи оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2016г.- 2017г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др.

 **9.** *Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент* за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя, копие заверено от участника;

Дата ....... / ........ / 2016 г. Подпис: ................................

 Печат

 *(име и фамилия)*

 *(качество на представляващия участника)*

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/*