***Приложение№4***

 **ОБРАЗЕЦ!**

 **ДО**

 **„БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

 **ГР. СОФИЯ 1080**

 **УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***За участие в обществена поръчка* *по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:***

„Доставка на 80 бр. черни(необработени) колела Ø920 „симетричен” тип за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

От............................................./*наименование.на.участника*/,.с.БУЛСТАТ/ЕИК................................. ..................., регистрирано в ...........…..............................., регистрация по ДДС: …........................................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................................................................., адрес за кореспонденция: …………………………………………...........................................................................................

Телефон за контакт: …………………..., факс: ……………….., e-mail:………………….........

Представлявано от……………………………………………..…/*трите имена*/ в качеството на ………………………………………………./длъжност, или друго качество/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 80 бр. черни(необработени) колела Ø920 „симетричен” тип за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 **Предлагаме:**

 **1.** Да доставим 80 бр. черни (необработени) колела, които са тип „симетричен”, като след окончателна обработка, гарантираме номинален размер на колелото по кръга на търкаляне Ø920 мм., съгласно одобрената от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, фирмена **„Технология/Технически условия за**  **производство на колела за вагони**” в съответствие с „Общи технически условия ОТУ 2 11/IV -колела за товарни и пътнически вагони”, комплектована с чертежи и протоколи от изпитвания.

 **2.** Необработените черни колела ще се доставят придружени със сертификат за качество от вида „3.1”или „3.2”, съгласно EN 10204 / **оригинал**/ и протоколи от изпитванията.

 **3.** Гаранционният срок на необработените черни колела Ø920 „симетричен” тип - 5 /пет/ години от датата на доставка.

 **4.** Приемаме транспортните разходи при предаване и приемане на черните (необработени) колела Ø920 „симетричен” тип, да са за наша сметка.

 **5. Условия и срок на плащане:**

 **5.1.** Плащането се извършва в лева по банков път, в срок до в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на необходимите документи.

 **5.2.** Условие за извършване на плащането е представяне от наша страна на следните документи:

 - **фактура в оригинал**, издадена на името на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД с МОЛ: Димитър Костадинов, на адрес - 1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 и съдържаща, освен задължителните реквизити, № и предмет на договора;

 - сертификат за качество от вида „3.1”или „3.2”, съгласно EN 10204 / **оригинал**/ и протоколи от изпитванията ;

 - двустранно подписан/и **приемо-предавателен/и протокол/и за** черните (необработени) колела „симетричен” тип, като след окончателна обработка, гарантираме номинален размер на колелото по кръга на търкаляне Ø920 мм., удостоверяващ/и предаването им на Възложителя.

 **6. Срок и място на доставка:**

 **6.1.** Доставка: - до 30 дни от сключване на договора;

 **6.2.**Място на доставка: **-** гр.София, бул.” Стефансон” №5 - ВД „Надежда”

**7.** Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в размер на **5%** от стойността на договора.

 **8.**Приемаме условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявата и приложените към нея документи.

 **9.**Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

 **10. Срокът на валидност** **на офертата** **е** .......... дни /не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие.

**Прилагаме:**

 **1.** Прилагаме сертификат, удостоверяващ, квалификацията ни за производство на вагонни колела "симетричен" тип Ø920 съгласно изискванията на ТСОС/TSI, издаден от нотифициран орган;

 **2.** Прилагаме образец на сертификат за качество по т.3.1/3.2, съгласно EN 10204 / **оригинал**/;

**3.** Прилагаме подписана и подпечатана фирмена „**Технология /Технически условия за колела за товарни и пътнически** **вагони”** отговаряща на изискванията **на ОТУ 2 11/IV, окомплектована с чертежи.**

 **4.** Протоколите от всички проведени изпитания **/оригинал/**

***Забележка***: *\*Всяка доставка подлежи на документален преглед на сертификатите и протоколите от изпитанията и издаване на „допуск до експлоатация” от Възложителя.*

Дата ....... / ........ / 2016 г. Подпис: ................................

 Печат

 *(име и фамилия)*

 *(качество на представляващия участника)*

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/*