**Образец**

**ДО**

**„БДЖ–ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**ГР. СОФИЯ 1080**

**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За предоставяне на индикативна оферта за обществена поръчка, с предмет: **„Доставка на резервни части за въздушни компресори за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”**

от:................................................................................................................................................ ,

*(наименование на фирмата - участник)*

с ЕИК………………..; седалище и адрес на управление:…......................................................

тел.:..................................., факс:..................................., e-mail: ..................................................

представлявано от:............................................................................................................... . *(трите имена и длъжността на представляващия)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ,**

Във връзка с бъдещото ни участие в обществената поръчка с предмет: **„Доставка на резервни части за въздушни компресори за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”**, предоставяме нашата индикативна оферта както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **об. поз №** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ** | **Кат. №** | **необх. бр./ к-т** | **Ед.цена без ДДС** | **Обща стойност без ДДС** |
| **I** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР К200 / ЛОКОМОТИВИ СЕРИИ 44 И 45 /** | | |  |  |
| 1 | Колянов вал | 68Е101-447 | 8 |  |  |
| 2 | Биела за компресор | 68Е101-457 | 26 |  |  |
| 3 | Биелна черупка 1-ви ремонт комплект | 68Е101-458 | 28 |  |  |
| 4 | Втулка биелна Ø24,5 х Ø28 х 25 | 68Е101-461 | 26 |  |  |
| 5 | Бутален болт Ø25 х 81 | 68Е101-465 | 26 |  |  |
| 6 | Бутало Ø100 | 68Е101-466 | 8 |  |  |
| 7 | Цилиндър 1-ва степен | 68Е101-469 | 8 |  |  |
| 8 | Глава цилиндрова 1-ва степен | 68Е101-473 | 8 |  |  |
| 9 | Нагнетателен клапан | 68Е101-471 | 40 |  |  |
| 10 | Смукателен клапан | 68Е101-472 | 40 |  |  |
| 11 | Сегмент маслен Ø125,5 х 5,5 | 68Е101-462 | 20 |  |  |
| 12 | Сегмент маслен Ø126 х 5,5 | 68Е101-462 | 16 |  |  |
| 13 | Сегмент компресионен Ø125,5 х 4,0 | 68Е101-463 | 22 |  |  |
| 14 | Сегмент компресионен Ø126 х 4,0 | 68Е101-463 | 16 |  |  |
| 15 | Сегмент компресионен Ø100 х 3,5 | 68Е101-467 | 16 |  |  |
| 16 | Сегмент компресионен Ø100,5 х 3,5 | 68Е101-467 | 16 |  |  |
| 17 | Сегмент компресионен Ø101 х 3,5 | 68Е101-467 | 20 |  |  |
| 18 | Сегмент маслен Ø100 х 5,0 | 68Е101-468 | 8 |  |  |
| 19 | Сегмент маслен Ø100,5 х 5,0 | 68Е101-468 | 8 |  |  |
| 20 | Сегмент маслен Ø101 х 5,0 | 68Е101-468 | 18 |  |  |
| 21 | Уплътнение на клапан | 68Е101-480 | 100 |  |  |
| 22 | Пластина пружинна | 68Е101-530 | 20 |  |  |
| 23 | Пластина пружинна | 68Е101-523 | 20 |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция I** | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **II** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР 2HV2 100/145 / ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 07 /** | | | **Ед.цена без ДДС** | **Обща стойност без ДДС** |
| 1 | Клапан смукателен ниска степен В 63 S-A | 11063-1/01 | 10 |  |  |
| 2 | Клапан нагнетателен ниска степен В 63 D-A | 11063-2/01 | 10 |  |  |
| 3 | Клапан смукателен висока степен В 40 S-A | 11040-1/01 | 10 |  |  |
| 4 | Клапан нагнетателен висока степен В 40 D-A | 11040-2/01 | 10 |  |  |
| 5 | Пластина уплътнителна за клапани ниска степен В 63 S-A и В 63 D-A |  | 50 |  |  |
| 6 | Пластина пружинна за клапани ниска степен В 63 S-A и В 63 D-A |  | 100 |  |  |
| 7 | Пластина уплътнител за клапани висока степен В 40 S-A и В 40 D-A |  | 50 |  |  |
| 8 | Пластина пружинна за клапани висока степен В 40 S-A и В 40 D-A |  | 100 |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция I I** | | |  | **…………** |
|  |  | | |  |  |
| **III** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР 2х155х125/ 100 / ЛОКОМОТИВ СЕРИЯ 43 /** | | |  |  |
| 1 | Цилиндър | 64Е100-303 | 14 |  |  |
| 2 | Втулка | 64Е100-306 | 18 |  |  |
| 3 | Сегмент125х4 | 64Е100-309 | 60 |  |  |
| 4 | Сегмент маслоснемащ 125х4 | 64Е100-310 | 50 |  |  |
| 5 | Клапан смукателен 52R | 64E100-315 | 40 |  |  |
| 6 | Клапан нагнетателен 52 R | 64Е100-317 | 40 |  |  |
| 7 | Плоча уплътнителна за клапан 88R | 64Е100-318 | 70 |  |  |
| 8 | Плоча уплътнителна за клапан 52R | 64Е100-319 | 70 |  |  |
| 9 | Уплътнение за клапан | 64Е100-328 | 70 |  |  |
| 10 | Уплътнителен пръстен ø 156х5mm | 64E100-311 | 30 |  |  |
| 11 | Уплътнителен пръстен ø126х4 mm 8 бр /за 2 цилиндъра/ в л-в | 64Е100-312 | 30 |  |  |
| 12 | Уплътнителен пръстен маслен ø126х4 mm 4 бр /за 2 цилиндъра/ в л-в | 64Е100-313 | 30 |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция III** | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **IV** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР тип 2А320 (кат. №71-005-000 ) / ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 46000 /** | | |  |  |
| 1 | Комбиниран клапан φ140 | 71-005-070 | 68 |  |  |
| 2 | Гарнитури - комплект |  | 15 компл. |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция IV** | | | | **…………….** |
|  |  | | | | |
| **V** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР тип 3DSK100-1 / ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 61 /** | | | | |
| 1 | Капак лагерен - п.3 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 1 |  |  |
| 2 | Охладител междинен - п.18 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 1 |  |  |
| 3 | Бутало I° Ø100 - п.6 от 1-5010-08 | 402 147 0035 | 2 |  |  |
| 4 | Бутало II° Ø 75 - п.7 от 1-5010-08 | 402 147 0034 | 2 |  |  |
| 5 | Вентилатор "Р" - п.14 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 6 | Заглушител на всмукването - п. 29 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 7 | Шайба ремъчна - п.15 от 1-5010-08 | 402 147 000\* | 4 |  |  |
| 8 | Цилиндър I° Ø100 - п.9 от 1-5010-08 | 402 147 0032 | 5 |  |  |
| 9 | Цилиндър II° Ø 75 - п.10 от 1-5010-08 | 402 147 0033 | 6 |  |  |
| 10 | Клапан нагнетателен 12.106-К п.26 от кат.1470000 | 402 147 0026 | 6 |  |  |
| 11 | Клапан всмукателен 12.116-К п.25 от кат.1470000 | 402 147 0025 | 6 |  |  |
| 12 | Глава цилиндрова II° - п.12 от 1-5010-08 | 02 147 0000\* | 1 |  |  |
| 13 | Помпа маслена - п.4 от 1-5010-08 | 402 147 0048 | 1 |  |  |
| 14 | Маркуч нагнетателен - п.49 от кат.1470000 | 402 147 0049 | 2 |  |  |
| 15 | Лагер направляващ Ø50/37- 35;п.31от кат.1470000 | 402 147 0031 | 2 |  |  |
| 16 | Уплътнение за капак - п.8 от кат.1470000 | 402 147 0008 | 2 |  |  |
| 17 | Пръстен уплътнителен напорен - п.20 от кат.1470000 | 402 147 0020 | 2 |  |  |
| 18 | Пръстен уплътнит. напорен - Ø112/88-0,55 - п.19 от кат.1470000 | 402 147 0019 | 2 |  |  |
| 19 | Диск уплътнителен - Ø53/12Н11-1; п.18 от кат.1470000 | 402 147 0018 | 2 |  |  |
| 20 | Диск уплътнителен - Ø61/17Н11-1 - п.18 от кат.1 470 000 | 402 147 0017 | 2 |  |  |
| 21 | Диск пружинен нагнетателен - Ø93/70-0,5 - п.24 от кат.1470000 | 402 147 0024 | 2 |  |  |
| 22 | Диск пружинен нагнетателен - Ø112/88-0,5 - п.23 от кат.1470000 | 402 147 0023 | 2 |  |  |
| 23 | Диск пружинен всмукателен - Ø61/17-0,4 - п.21 от кат. 1470000 | 402 147 0021 | 2 |  |  |
| 24 | Диск пружинен всмукателен - Ø53/12-0,5 - п.22 от кат.1 470 000 | 402 147 0022 | 2 |  |  |
| 25 | Капак с маншет - п.16 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 26 | Обезвъздушител - п.17 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 27 | Смукател маслен - п.5 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 28 | Ролка оптегателна за ремъка - п.39 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 29 | Тръбопровод всмукателен II° - п.30 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 30 | Тръбопровод нагнетателен - п.23 от 1-5010-08 | 402 147 000\* | 2 |  |  |
| 31 | Свързване на предпазен вентил I° - п.28 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 32 | Кожух на вентилатора - п.32 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 33 | Вентил предпазен I° - п.26 от 1-5010-08 | 402 147 000\* | 2 |  |  |
| 34 | Уплътнение за капак с 3 отв. Ø63/43 - п.9 от кат. 1470000 | 402 1470 009 | 2 |  |  |
| 35 | У-ние II° Ø119/104 - п.15 от кат, 1470000 | 402 1470 015 | 2 |  |  |
| 36 | У-ние "А" II° Ø65/53 - п.16 от кат. 1470000 | 402 1470 016 | 2 |  |  |
| 37 | У-ние Ø105/82-0,5 - п.14 от кат. 1470000 | 402 1470 014 | 2 |  |  |
| 38 | У-ние I° Ø133/119 - п.12 от кат.1470000 | 402 1470 012 | 2 |  |  |
| 39 | Уплътнение Ø115/105 - 0,5 - п.11 от кат.1470000 | 402 1470 011 | 2 |  |  |
| 40 | Ремък 13х8х1000 - Barum Rekord - п.30 от кат.1470000 | 402 147 0030 | 4 |  |  |
| 41 | Пръстен бутален уплътнителен Ø 75 / 2,5 - 6 п от кат. 1 470 000 | 402 147 0000\* | 3 |  |  |
| 42 | Пръстен бутален уплътнителен Ø100 / 4 - 6 п от кат. 1 470 000 | 402 147 0000\* | 3 |  |  |
| 43 | Пръстен бутален маслоснемащ Ø 75 / 4 - 6 п от кат.1 470 000 | 402 147 0000\* | 5 |  |  |
| 44 | Пръстен бутален маслоснемащ - Ø100 / 4 - 6 п от кат.1 470 000 | 402 147 0000\* | 2 |  |  |
| 45 | Пръстен уплътнителен 22/27 - 6 п от кат.1 470 000 | 402 147 0000\* | 1 |  |  |
| 46 | Пръстен уплътнителен 27/32 - 6 п от кат.1 470 000 | 402 147 0000\* | 1 |  |  |
| 47 | Пръстен уплътнителен Ø47/35х7 - п.38 от кат. 1470000 | 402 147 0038 | 3 |  |  |
| 48 | Гайка G 1/2" - 6 п от кат. 1470000 | 402 147 0000\* | 4 |  |  |
| 49 | Клапан предпазен - Р 10 647 616 - п.25 от 1-5010-08 | 402 147 0000\* | 4 |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция V** | | |  | **………….** |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **VI** | **РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за КОМПРЕСОР помощен 417.4 п.901 от 56Е735-0000 / ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 61 /** | | | **Ед.цена без ДДС** | **Обща стойност без ДДС** |
| 1 | Уплътнение - п.16 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0016 | 5 |  |  |
| 2 | Уплътнение на цилиндъра - п.2 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0002 | 5 |  |  |
| 3 | Пръстен уплътнителен - 25х62х8 - п.6 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0006 | 2 |  |  |
| 4 | Пръстен пружинен екс. 62 - п.7 за компр. пом. 417.4 | БДС2170-77 402 400 0007 | 2 |  |  |
| 5 | Вложка мотовилкова - п.10 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0010 | 4 |  |  |
| 6 | Болт бутален - п.11 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0011 | 4 |  |  |
| 7 | Бутало Ø65 - п.12 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0012 | 2 |  |  |
| 8 | Пръстен бутален 65х2,5 - п.13 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0013 | 4 |  |  |
| 9 | пръстен бутален 65х4 - п.14 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0014 | 4 |  |  |
| 10 | Глава цилиндрова - п.17 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0017 | 1 |  |  |
| 11 | Уплътнение под цил.глава - п.18 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0018 | 4 |  |  |
| 12 | Уплътнение на цил.глава - п.20 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0020 | 4 |  |  |
| 13 | Уплътнение под клапан - п.23 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0023 | 4 |  |  |
| 14 | Цилиндър Ø65 - п.24 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0024 | 2 |  |  |
| 15 | Капак - п.26 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0026 | 2 |  |  |
| 16 | мотовилка - п.27 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0027 | 4 |  |  |
| 17 | Вал колянов - п.28 за компр. пом. 417.4 | 402 400 0028 | 1 |  |  |
|  | **Обща стойност на обособена позиция VI** | | |  | ……….. |

*(При констатирани аритметични грешки меродавна е единичната цена).*

Срок на валидност на индикативното предложение...............................*( не по-кратък от 6 месеца)* считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок на доставка ……………….

Гаранционен срок ………………

Дата.........................г. Подпис: …………………

*(печат) …………………………………………………………*

*(име и фамилия на представляващия участника)*