

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул.”Иван Вазов” № 3, гр.София 1018 www.bdz.bg

факс: +359 2 987 79 83 ..e-mail: bdzcargo@bdz.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДЕМЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА дизел-хидравлически ЛОКОМОТИВИ 55131 И 55150, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2017г”

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Решение 26 / 22.12.2017 г. за откриване на процедура;
2. [Обявление за обществена поръчка;](http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=770969&mode=view)
3. Указания към кандидатите за подготовка на офертата;
4. Приложение № 1 - Технически условия за „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”;
5. Приложение № 2 – Минимални изисквания към кандидатите за доказване на техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществена поръчка за услуга „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”
6. Приложение № 3 - Норми за разход на труд за задължителни ремонтни операции при Подемен ремонт /ПР/ на локомотиви серия 55, съгласно Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви серия 55 -ТП\_ ПЛС 227/15:
7. Приложение № 4 – Спецификация на части, възли и материали, подлежащи на задължителна смяна при извършване на подемен ремонт на локомотиви серия 55, съгласно Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55 - ТП\_ ПЛС 227/15.

Образци, както следва:

1. Приложение № 5 – Опис на представените документи съдържащи се в заявлението;
2. Приложение № 6 – Заявление за участие в процедурата;
3. Приложение № 7 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
4. Приложение № 8 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл.101, ал.11 от ЗОП;
5. Приложение № 9 – Деклрация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. Приложение № 10 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
7. Приложение № 11 – Единен европейски документ за обществени поръчки;
8. Приложение № 12 – Опис на представените документи в опаковката „Първоначална оферта”;
9. Приложение № 13 - Техническо предложение;
10. Приложение № 14 - Ценово предложение;
11. Приложение № 15 - Договор проект;
12. Приложение № 16 - Банкова гаранция за изпълнение;
13. Приложение № 17 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. б. „в” от ППЗОП;
14. Приложение № 18 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. б. „г” от ППЗОП;
15. Приложение № 19 - Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП;
16. Приложение № 20 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията; свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

**УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР И ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА**

**I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ**

1. Настоящата процедура по ЗОП се провежда в изпълнение на Решение № 26/22.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”, в съответствие с посочените в нормативните документи (ТП\_ ПЛС 227/15 - Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55000) и Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150 (Приложение 1 към документацията)

Обществената поръчка е неделима. Кандидатите участват за изпълнение на целия и обем.

Определената прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер 972 624.82 лева без ДДС.

Общата стойност на подемния ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55131, не може да надвишава 486 312.41 лева без ДДС, като стойността включва:

* Стойност на задължителния подемен ремонт, ненадвишаваща 310 500.01 лв. без ДДС;
* Стойност на прогнозния допълнителен ремонт - до 40% от стойността на задължителния ремонт на локомотива, в лева без ДДС;
* Стойност на допълнителния дейности, свързани извършване на частична модернизация – до 16,62 %от стойността на задължителния ремонт на локомотива, в лева без ДДС.

Общата стойност на подемния ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55150, ненадвишавща 486 312.41 лева без ДДС, като стойността включва:

* Стойност на задължителния подемен ремонт, ненадвишаваща 310 500.01 лв. без ДДС;
* Стойност на прогнозния допълнителен ремонт - до 40% от стойността на задължителния ремонт на локомотива, в лева без ДДС;
* Стойност на допълнителния дейности, свързани извършване на частична модернизация – до 16,62 %от стойността на задължителния ремонт на локомотива, в лева без ДДС.

Срок за извършване на подемния ремонт на локомотиви 55131 и 55150 - 90 работни дни;

Гаранционен срок след подемния ремонт на локомотиви 55131 и 55150 – 12 месеца.

2. Условия и начин на плащане:

2.1. *Вариант 1:* С авансово плащане

2.1.1. Авансово плащане в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт в срок до 30 календарни дни след подписване на договор и представяне на фактура за авансово плащане.

2.1.2. 80 % от стойността на задължителния подемен ремонт, 100 % от стойността на допълнителния ремонт и допълнителните дейности, в срок до 30 календарни дни след предаването на локомотивите от подемен ремонт.

2.2. *Вариант 2:* Без авансово плащане.

2.2.1. 100 % от стойността на подемния ремонт, допълнителения ремонт и допълнителните дейности, свързани извършване на частична модернизация, по банков път в български лева, в срок до 30 дни, след извършване на ремонта и получаването на документите, посочени в чл. 12, ал.3, от проекта на договора (Приложение № 15 от документацията за участие).

2.3. Изпълнителят избира един от двата начина на плащане, което отразява в Ценовото си предложение т. 5.

Настоящите указания към кандинатите за подготовката на офертата се наричат по-долу за краткост „Указания”

3. Възложителя публикува документацията за участие в раздела на обществената поръчка , на своя „Профил на купувача” в интернет на адрес: **http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/podemen-remont-modernizacia-na-lokomotivi-seria-55.html**

В поканата за предоставяне на първоначална оферта ще бъде посочена препратка, до която избраните кандати ще имат достъп до документите, описани в Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически 55131 и 55150.

4. Разясненията по доументацията за участие в процедурата се публикуват на Профила на купувача на възложителя към съответната обществена поръчка, линк посочен в т. 2 от настоящите указания.

5. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, при писменно искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено 10 дни, преди изтичане на срока за получаване на заявления, възложителя публикува в профила на куповача писменни разяснения в 4 дневен срок от получаване на искането, но не по- късно от 6 дни преди срока за получаване за заявления за участие. Възложителя не предоставя разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП и същите няма да бъдат публикувани на профила на куповача.

6. Всички комуникации и действия между възложителя и кандидатите/участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция представени на различен език от български се представят задължително в превод на български език. Кандидатът може да представи своите писма и уведомления в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД на адрес, посочен в 1.1. от Обявлението за поръчката-комунални услуги.

7. Решенията за предварителен подбор, определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата (чл.22, ал. 1, т. 4, 6 или 8 от ЗОП) се изпращат по един от следните начини:

- на адрес посочен от кандидатите/участниците;

- на електронни пощи, посочени от кандидатите/участниците;

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

- чрез факс;

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на съответноо решение. Когато решението не е получено от кандидатите по някои от посочените по-горе начини, възложителя публикува съобщение до него в Профила на купuвача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Възложителят е длъжен да изпраща на кандидатите по някои от посочените по-горе способи или комбинация тях, документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.

**II. ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.**

1. Кандидатът следва да представи заявление за участие, изготвено при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същото се представя в срока и на адрес, посочени в обявлението за обществена поръчка по реда, описан в настоящите указания.

2. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление. Няма възможност за представяне на варианти в заявлението.

3. До изтичане на срока за подаване на заявления за участие, всеки кандидат може да промени, да допълни или да оттегли заявлението си.

4. Документите за участие в процедурата се представят в писмен вид, на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата лично или от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя. Върху опаковката кандидата посочва следното:

- наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката;

**ДО „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

**Ул. Иван Вазов № 3**

**Гр. София 1080**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД**

от фирма/ лице .......................................

адрес .......................................

телефон/факс/GSM .......................................

електронен адрес .......................................

5. Опаковката трябва да бъде запечатана така, че да не може да бъде отворена без да се повреди.

6. За получените заявления за участие при възложителя се води регистър, в които се отбелязват – подател на офертата за участие, номер, дата и час на получаване и причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо.

7. При приемане на заявления върху опаковката съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което приносителя се издава документ.

8. Възложителя не приема заявления за участие в процедурата, които са представени след изтичане на крайния или са в незапечатана, или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

9. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, които се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не се допуска приемане заявления от лица, които не са в списъка.

10. При подготовката на заявленията, всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

11. Всички документи трябва да са с дата на издаване предшестваща подаването им с заявленията. Документите, които кандидатите представят по чл. 54, ал. 9 от ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили и след крайния срок за подаване на заявленията.

12. Всички документи, приложени към заявлението, следва да бъдат на български език, или ако са чужд език да са придружени с точен превод на български език.

13. Заявленията следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документите образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях.

14. Срокът на валидност на заявлениято за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка да бъде не по кратък от 180 календарни дни.

15. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на заявленията, са за сметка на кандидатите. Възложителя при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

**III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕНИЯ ПОДБОР.**

1. Опис на представените в опаковката на заявлението документи, съгласно приложения образец (Приложение № 5), подписан от представляващия кандидата съгласно актуалната му регистрация или упълномощено от него лице. Документите се представят в папка

подредени по реда, описан в описа. В описа трябва да са описани всички документи, съдържащи се в опаковката.

2. Заявление за участие, съгласно приложения образец (Приложение № 6), подписано от представляващия кандидата, съгласно актуалната му регистрация или упълномощено от него лице.

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава заявлението, не е законният представител на кандидата-нотариално заверено пълномощно на лицето (оригинал или нотариално заверен препис) подписващо документи, съдържащи се в заявлението за извършване на съответните действия съгласно ЗОП-прилага се, когато заявлението не е подписано от представляващия кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подписва документите в заявлението и да представлявава кандидата в процедура по ЗОП.

4. Документи, съдържащи информация за личното състояние на кандидатите (включително и за подизпълнителите и третите лица, когато е приложимо) и съответствие с критериите за подбор.

4.1. Кандидатът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съгласно приложения към документацията образец (Приложение № 11). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която е участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Представя се оригинал, попълнени подписан от съответните лица по чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ЗОП.

4.1.1. Представяне на кандидата – попълва част II, буква „А” и буква „Б” от ЕЕДОП;

4.1.2. Кандидатът декларира в част III, буква „А”, „Б”, „В” от ЕЕДОП информация за липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. от ЗОП и когато е приложимо-описание на предприетите мерки за надеждност и представя доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.. 56, ал. 1 от ЗОП. Видовете документи, чрез които кандидатите доказват предприетите мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

4.2. В случай, че кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилага чл. 56, ал. 6 от ЗОП и се представя документ (нотариално заверен препис или оригинал), от които да е видно правното основание за създаването на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- права и задължения на участниците в обединението;

- разпределение на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението;

Участниците в обединението трябва да определят партньор, които да представлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка.

Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна отговорност за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Всички членове на обединението следва да поемат задължение да не прекратяват участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора.

В този случай съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението кандидат, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

4.3. Когато кандидатът ще използва подизпълнител/ли се прилага чл. 66 от ЗОП, същия попълва информация в част II, раздел „В” и част IV, раздел „В”, т. 10 от ЕЕДОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че подизпълнител не отговаря на съответните критерии за подбор, възложителя иска замяна. За всеки подизпълнител се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел „А” и „Б” от част II, попълва се част III и част IV съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват и се прилага декларация/и за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно приложения към документацията за участие образец (Приложение № 10) – в оригинал и задължително се подписва от подизпълнителя/ите.

4.4. Когато кандидатът ще използва капацитета на едно или повече трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП, същият попълва информация в част II, раздел „В” и част IV, раздел „В” от ЕЕДОП. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. В противен случай възложителя изисква замяна на третото лице. За третите лица се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП. В ЕЕДОП трето лице посочва информацията, изисквана съгласно раздел „А” и „Б” от част II, попълва част III и част IV само по отношение на ресурса, които предоставя за ползване и се прилага декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно приложения към документацията за участие образец. (Приложение № 10) – в оригинал и задължително се подписва от третите лица.

4.5. Кандидатът декларира липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като попълни част III, раздел „Г” от ЕЕДОП и представи декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – в оригинал, подписана от лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец (Приложение № 7). Когато е приложимо, декларацията се попълва от всеки съдружник в обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от трети лица.

4.6. Кандидатът декларира липсата на основания по смисъла § 2 , т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, като попълни част III, раздел „Г” от ЕЕДОП и представи декларация за липса на свързаност по смисъла на § 2 , т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП – в оригинал, подписана от представлявщия участника, съгласно приложения към документацията за участие образец (Приложение № 8) - в оригинал, подписана от представавляващия кандидата/участника. Когато е приложимо, декларацията се попълва от всеки съдружник в обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите лица.

4.7. Кандидатът декларира липсата на основания по чл 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) като попълни част III, раздел „Г” от ЕЕДОП и да представи декларация за липса на свързаност по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП-в оригинал, подписана от предствляващия кандидата, съгласно приложения образец към документацията за участие (Приложение № 9). Когато е приложимо, деклрацията се попълва от всеки съдружник в обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите лица.

5. Критерии за подбор

5.1. Изисквания относно годността/правоспособността за упражняване на професионална дейност:

Възложителят изисква представяне на валиден сертификат на структура, която отговаря за поддръжка или еквивалент, потвърждаващ приемането на територията на Европейския съюз на система за поддръжка в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 445/2011, в чийто обхват на дейности по поддръжка са включени дизел-електрически локомотиви и в чийто обхват на функции по поддръжка се включва извършване на поддръжака.

Възложителят изисква кандидатите в настоящата процедура да бъдат вписани в регистъра на сертифицираните лица, отговорни за поддръжка на железопътни транспортни средства, към Изпълнителна агенция железопътна администрация (ИАЖА).

За доказване на надлежно вписване в регистъра ще се изисква валиден сертификат за функция по поддръжка, издаден от ИАЖА – копие заверено с „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи кандидата, име и фамилия, печат.

В случай, че кандидатът е чуждестранно лице за доказване на съответствие с този критерии се изисква представяне на аналогичен сертификат в съответствие с Директива 2004/49/ЕС и със законодателстото на държава членка на ЕС, в която са установени и/или декларация в свободен текст с посочване на връзка с аналогичен публичен регистър, и/или извадка, от която да е видно валидното вписване в аналогичен публичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Кандидтът декларира съответствието с това изискване като попълва част IV”Критерии за подбор”, раздел А:”Годност” от ЕЕДОП. Във връзка с чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП при подаване на заявлението, кандидатът следва да представи горецитирания документ.

5.2.Икономически и финансови изисквания към кандидатите/участниците

Възложителя няма изисквания.

5.3. Изисквания за технически възможности към кандидатите/участниците

5.3.1. Кандидатът следва да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението/ офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

5.3.1.1. Под услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират услуги, свързани с извършване на основни ремонти на други серии дизел-хидравлически локомотиви в обем не по-малък от обема на ремонта, предмет на тази обществена поръчка.

Кандидатът доказва съответствието с това изискване, като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, т.1б) от ЕЕДОП (таблица с посочване на стойностите, датите и получателите). Във връзка с чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП, кандидатът следва да представи доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

5.3.2. Кандидатът да притежава сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на изпълнителя на услугата – копие заверено от кандидата.

Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълва раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” в част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП. Във връзка с чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, кандидатът следва да представи валиден сертификат по EN ISO 9001 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на изпълнителя на услугата - копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи кандидата, име и фамилия и мокър печат.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по горепосочената серия европейски стандарт от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

5.3.3. Кандидатът следва да представи списък на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези, които ще отговарят за контрола на качеството – в оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация за имена, квалификация, предишен опит и трудово правоотношение с кандидата/ участника или неговите подизпълнители.

Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, т.2) от ЕЕДОП. Във връзка с чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, кандидатът следва да представи поименен списък, съдържащ информация за техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката и за контрола на качеството, посочвайки квалификацията им, предишен опит и трудово правоотношение.

5.3.4. Кандидатът следва да разполага с минимално необходими технологични възможности, технологично оборудване и техническа съоръженост за доказване на възможността за изпълнение на обществената поръчка:

а/наличие на ремонтни площи с технологични канали, оборудвани с повдигателни съоръжения /крикове/ за локомотиви и подемни съоръжения /кранове/ за демонтаж на възли и агрегати от локомотивите;

б/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на спирачната инсталация на локомотива;

- наличие на отделение за ремонт на пневматични компресори;

- наличие на отделение за ремонт на пневматични уреди и апарати, оборудвано с необходимите стендове за диагностика и проверка;

в/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт, разработка и изпитание на дизелови двигатели и турбокомпресори;

д/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт, разработка и изпитване на:

- хидропредавателни кутии и ходообръщатели с двурежимни редуктори;

- електрически апарати, електрически уреди и електрооборудване;

- спомагателни електрически машини;

- спомагателни агрегати - хидродвигатели, горивни и мазилни помпи;

е/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на талиги, колооси и колоосни редуктори;

- наличие на отделение за ремонт на талигови рами, ресори и пружини, съоръжено със стендове за изпитание;

- наличие на отделение за ремонт на колооси, с възможности за смяна на бандажни гривни, за разпресуване на колела и смяна на конусните зъбни колела /короните/, както и с възможности за механична обработка на оси, колела и бандажни гривни;

- наличие на отделение за ремонт на групови и единични колоосни редуктори с възможности за разработка и изпитване.

ж/ опис на всички стендове за проверка и изпитания, диагностични апарати и измервателни уреди за проверка на механични и електрически параметри, преминали съответния технически контрол;

з/ наличие на необходимо технологично оборудване за нанасяне на съответните лакови покрития, съгласно предоставеното предписание за боядисване на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

Доказателствата да бъдат представени като описи, в оригинал, придружени със снимков материал.

Кандидатът доказва съответствието с това изискване като попълни Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности”, т.9) от ЕЕДОП. Във връзка с чл.67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП, кандидатът следва да представи доказателства под формата на описи, в оригинал, придружени със снимков материал.

Когато кандидатът възнамерява да използва подизпълнител/и, документите за доказване на техническите и професионалните възможности се представят и за тях, съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.

**IV. ОТВАРЯНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР.**

1. След изтичане на срока за получаване на заявление за участие, възложителя назначава комисия по правилата на чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. Денят на отваряне на заявлението е посочен в Обявлението за обществена поръчка-комунални услуги. При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие, кандидатите се уведомяват чрез Профила на купувача на възложителя към съответната поръчка - линк посочен в т. 2, раздел I от настоящите Указания, най-малко 48 часа преди ново определения час.

3. Отварянето на заявленията за участие по реда на постъпването им е публично и на него могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни представители, както представители на средствата за масово осведомяване. На заседанията по отварянето на заявленията, кандидатите се представляват от законните си представители или от изрично упълномощени лица, което се доказва с пълномощно в оригинал или заверено копие на нотариално заверено пълномощно за предствляване на кандидата в продедура по ЗОП.

4. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършване на действията по чл.54, ал. 3 – ал.5 от ППЗОП.

5. Комисията разглежда документите, съдържащи информацията за личното състояние и за критериите за подбор за съответствие с изискваният на ЗОП и критериите за подбор, поставени от възложителя, и се съставя протокол. Когато комисията установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочва ги в протокола и го изпраща на всички кандидати в деня на публикуването му в Профила на купувача.

6. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на възложителя и в срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола, възложителя обявява с решение кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти и съответно да участват в преговори. В решението се включват и кандидатите които не отговарят на обявените от възложителя изискания, и мотивите за това. Решението за предварителен подбор можа да се обжалва съгласно чл 197, ал. 1, т 6 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от поучаването му от съответния кандидат.

7. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор и трябва да съдържа най-малкото информацията по раздел I от приложение приложение № 9 (за секторни възложители) към чл. 34, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поканата съдържа еднакъв срок за представяне на първоначалната оферта, който е еднакъв за всички кандидати и съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗОП не може да бъде по-малък от 10 дни от получаване на поканата.

**V. ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА.**

1. Кандидатите, които са представили заявление за участие и са получили от Възложителя покана за участие в договарянето, следва в посочения в поканата срок да представят първоначална оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя на адреса, посочен в обявлението за обществена поръчка, описан в настоящите указния.

2. Всеки поканен кандидат може да представи само една първоначална оферта по процедурата

3. При подготовката на първоначалната оферта всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

5. Първоначалната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва следните означения:

**ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА**

**За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

от фирма/ лице .......................................

адрес .......................................

телефон/факс/GSM .......................................

електронен адрес .......................................

**IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА.**

1. Опис на представените в опаковката документи, съгласно приложения образец (Приложение № 12), подписан от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация или упълномощено от него лице.

2. Техническо предложение, съдържащо следните документи:

2.1. Когато е приложимо, документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника-нотариално заверено пълномощно на лицето (оригинал или нотариално заверен препис) подписващо офертата за извършване на съответните действия съгласно ЗОП. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише документите в офертата.

2.2. Техническо предложение - представя се в оригинал, попълнено и подписано от представляващия участника по приложения към документацията за участие образец Приложение № 13;

2.3. Декларация в оригинал по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект за договор, съгласно приложения към документацията за участие образец - Приложение № 17;.

2.4. Декларация в оригинал по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата, съгласно приложения към документацията за участие образец-Приложение № 18.

2.5. Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, попълвайки приложения към документацията за участие образец - Приложение № 19.

2.6. Декларация в оригинал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свър-зани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Приложение № 20;

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП в плика се поставя първоначалното ценово предложение, попълнено и подписано от представляващия участника по приложения към документацията за участие образец- Приложение № 14.

Предложените цени следва да са в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно следва да се счита единичната цена.

**VII. ОТВАРЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛИТЕ ОФЕРТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ОЦЕНКА И КАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.**

1. Отварянето на офертите за участие по реда на постъпването им е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както представители на средствата за масово осведомяване. На заседанията по отварянето на първоначалната оферта, участниците се представляват от законните си представители или от изрично упълномощени лица, което се доказва с пълномощно в оригинал или заверено копие на нотариално заверено пълномощно.

2. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки с първоначални оферти по реда на постъпването им в деловодството и оповестява тяхното съдържание.

3. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършване на действията по чл.54, ал. 3 – ал.5 от ППЗОП.

4. Комисията провежда преговори само с тези участници, чиято първоначална оферта отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В случай, че на договарянето съответния участник не се представлява от представляващия дружеството, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител, се представя нотариално заверено пълномощно (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да представлява участника в провеждането на преговори.

5. Първоначалните оферти на участниците, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, се отстраняват от участие.

6. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане: най-ниска цена. На оценка по определения в документацията критерии подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата, поради несъответствие с нормативните изисквания и условията за документацията за участие.

7. В процеса на преговорите е допустимо участниците да изменят условията по първоначалните си оферти и да подават по следващи оферти с променени ценови показатели.

8. Комисията приключва работата си с изготвяне на доклад със съдържание и приложения съобразно чл. 60 от ППЗОП, чрез който предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание..

9. В 10 дневен срок от утвърждаване на доклада, възложителят издава решение за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата ( в случайте, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП) . В горепосочените решения се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията и същите се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.

**VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.**

1. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място.

2. В рамките на нормативно установения срок по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, предвиден за сключване на договор, определеният за изпълнител на обществена поръчка, следва да представи:

2.1. Валидни към датата на сключване на договора документи (в оригинал или нотариално заверен препис) по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както следва:

- Свидетелство за съдимост или съответния документ издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (за чуждестранни лица) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2, във връзка с чл. 40 от ППЗОП

- Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на възложителя и на кандидата – за обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Когато в удостоверението се съдържа информацията влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 т ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

* Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- за обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
* Удостоверение, издадено от Агенцията по вписвания - за обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Документите се представят за подизпълнители и трети лица, ако има такива.

2.2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора, която представлява 5 /пет/ % от общата стойност на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

2.2.1. банкова гаранция (в оригинал) със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заявява, че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора за възлагане на обществената поръчка.

Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя.

2.2.2. парична сума, внесена по банковата сметка на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД в: Уникредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF;

2.2.3. застраховка, оригинален екземпляр на застрахователна полица, издаден в полза на възложителя в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице, която трябва да отговаря на следните условия: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на въложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

Когато определеният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банкова гаранция/застраховка, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр за застраховката.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на договора и окончателното приемане на услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането й.

В случай, че предложението на участника, определен за изпълнител съдържа авансово плащане, същия се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт на двата локомотива,обезпечаваща 100 % авансово предоставените средства, в срок от 30 дни от сключване на договора.

Гаранцията за авансово предоставените средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, при съответното спазване на изискванията посочени в раздел **VIII, т.2.2.**, от настоящите Условия.

Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставените средства са уредени в проекта на договора **–** Приложение № 9 към документацията за участие.

**За неуредените въпроси от настоящата документация, ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.**

**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ**

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДЕМЕН РЕМОНТ НА ДИЗЕЛ-ХИДРАВЛИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ 55131 И 55150**

1. Подеменият ремонт на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150 се извършва при спазване на „Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55-ТП\_ПЛС 227/15” на „БДЖ - ТП“ ЕООД, където са регламентирани обемът на основните демонтажно-монтажни и ремонтни дейности, прегледите, измерванията, задължителната смяна на отговорни и бързо износващи се части и възли, както и граничните стойности на техническите параметри на частите и възлите след извършване на подемен ремонт.

2. Подемният ремонт се извършва в съответствие с Нормите за разход на труд за задължителните ремонтни операции и Спецификацията на части, възли и материали, подлежащи на задължителна смяна при извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55, съгласно „Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55-ТП\_ПЛС 227/15”

3. Допълнителните ремонтни дейности, извършвани при подемния ремонт, се отнасят за частите и възлите, които не подлежат на задължителна смяна и включват демонтаж, почистване, преглед, дефектоскопиране и оразмеряване. При стойности на техническите им параметри извън граничните за подемен ремонт, се прилагат ремонтно - възстановителни операции или, ако са неремонтнопригодни, се заменят с нови.

3.1. Допълнителните ремонтни дейности и допълнителната замяна на части и възли се извършва след двустранно подписани протоколи от представители на Възложителя и Изпълнителя, с пълно описание на всички допълнителни ремонтни операции, резервни части и материали.

4. При извършването на ремонтните операции на основни възли и агрегати, се попълват измервателни карти с данни за контролируемите размери и параметри. Измервателните карти са разработени от Изпълнителя и се заверяват от Възложителя.

5. За отстраняване на някои остарели технически решения чрез модернизация и за постигане на по-висока техническа надеждност, при подемния ремонт на локомотиви 55131 и 55150, да се извършат и следните допълнителни дейности:

1/ Модернизация на отоплението в командната кабина – монтаж на инсталация за електрическо отопление;

2/ Възстановяване на 2 броя стрелкови нивопоказатели на главния горивен резервоар;

3/ Премахване на разходния горивен резервоар - остават само разходните водни резервоари;

4/ Модернизация на тифоните – монтиране на тифони с две тоналности на звука;

5/ Модернизация на надбуферните фарове и монтиране на двоен прожектор;

6/ Монтаж на инсталация за предварително подгряване на охладителната вода;

7/ Замяна на релетата за управление и контакторите на спомагателните машини с по-съвременни еквивалентни модели;

8/ Замяна на всички автоматични предпазители;

9/ Замяна на механичния напреженов регулатор тип RAT с електронен регулатор;

10/ Смяна на кабелите от оперативните вериги в апаратния блок и командните кабини;

11/ Смяна на захранващите силовите кабели на спомагателните машини.

**Списък на инструкции и предписания на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, които трябва да се спазват задължително при извършване на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55**

1. Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55 - ТП\_ПЛС 227/15.

2. Инструкция за колоосите на тягов подвижен състав – ПЛС 410/85.

3. Инструкция за техническите паспорти на локомотивите собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 470/13.

4. Предписания за изравняване статичното натоварване по колела на локомотиви на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 414/14.

5. Предписания за периодична ревизия на спирачните системи на тяговия подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – ТП\_ПЛС 417/12.

6. Предписания за извършване на функционални, скоростно-спирачни и товарни проби на локомотиви след капитален ремонт /КР/, среден ремонт /СР/, подемен ремонт /ПР/ и голям периодичен ремонт /ГПР/ – ТП\_ПЛС 413/12

7. Предписания за въздушните съединителни ръкави на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 418/14.

8. Инструкция за пломбиране на уредите, апаратите, защитите и горивната уредба на ТПС на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 415/16.

9. Предписания за устройствата за бдителност на локомотивния машинист на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 416/17.

10. Предписания за скоростомерните инсталации „ХАСЛЕР” за локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 412/17.

11. Предписания за боядисване на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 407/16.

12. Предписания за европейския идентификационен номер на локомотивите, буквеното означение на страната и маркировката на стопанисващия локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 405/17.

13. Предписания за отличителните знаци, надписи, указатели и означения на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - ТП\_ПЛС 406/17.

14. Предписания за гаранционните условия и срокове след извършване на капитален ремонт, среден ремонт, подемен ремонт и голям периодичен ремонт на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 480/15.

**Списък на задължителните протоколи и измервателни карти, придружаващи ремонтната дейност и неразделна част от договора**

1. Предварителен опис за техническото състояние на локомотива /образец/.

2. Протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт /образец/.

3. Опис на инвентарни принадлежности.

4. Констативен протокол за извършване на допълнителни ремонтни операции по време на подемен ремонт.

5. Комплектен протокол за пълно / обикновено освидетелстване на колоосите на локомотив – обр. ЛС 007 – 4/89

6. Карта за измерване на контролни разстояния от окачването и воденето на талигите на локомотиви серия 55 – обр. ЛС 007 – 7.55/14.

7. Карта за измерване на статичното натоварване по колела на 4 – осни локомотиви – обр. ЛС 007 – 6.4/14.

8. Приемателен протокол за боядисване и шаблониране след извършване на капитален, среден и подемен ремонт – обр. ТП\_ЛС 002 – 10/ 16.

9. Протокол за стационарни функционални проби на механичното и електрическо оборудване, устройствата и системите на локомотив след подемен ремонт – обр. ЛС 002 – 9/12.

10. Протокол за приемане на спирачната система и допълнителното пневматично оборудване на локомотиви след подемен ремонт или периодична ревизия на спирачната система на локомотив – ЛС 002 – 0/12.

11. Протокол за скоростно-спирачна проба на локомотив след извършване на подемен ремонт – обр. ЛС 002 – 1/12.

12. Протокол за товарна проба на дизелов локомотив след подемен ремонт – обр. ЛС 002 – 2д/12.

13. Протокол за предаване на локомотив в експлоатация след капитален и подемен ремонт - обр. ЛС 002 – 3/12.

14. Протокол за рекламация на локомотив №.... след капитален ремонт /среден ремонт /подемен ремонт /голям периодичен ремонт – обр. ЛС 002 – 4/15.

15. Протокол за удължаване на гаранционен срок на локомотив №.... след капитален ремонт /среден ремонт /подемен ремонт /голям периодичен ремонт – обр. ЛС 002 – 5/15.

**Предаване и приемане на локомотивите за ремонт**

1. Локомотивите се придвижват на територията на Изпълнителя след двустранно съгласуван план график. Локомотивите се предават и приемат за подемен ремонт от комисия от упълномощени представители на двете страни на територията на Изпълнителя, които подписват протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт, по образец.

2. Възложителят предоставя на Изпълнителя предварителен опис за техническото състояние на локомотива, по образец, не по-късно от 15 дни и не по-рано от 30 дни от датата на подаване на локомотива за подемен ремонт.

3. При установяване на повреди по локомотива след изпращането на предварителния опис, същите се отразяват в протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт, по образец.

4. Локомотивите се подават за ремонт на собствен ход. При повреда се подават в неработно състояние, като причините за това се посочват в протокола за предаване на локомотива за подемен ремонт.

5. Локомотивът се предава за подемен ремонт, комплектуван с всички агрегати, възли, части и инвентар.

6. Липсващите части и възли се описват в Протокола за предаване на локомотива за подемен ремонт, осигуряват се от Изпълнителя и се фактурират като разходи за сметка на Възложителя.

7. Изпълнителят сваля инвентара от локомотива при предаването му за подемен ремонт и изготвя опис.

8. При предаване на локомотива от подемен ремонт, Изпълнителят окомплектова локомотива със същия инвентар по изготвения при приемането опис.

9. Локомотивът се предава за подемен ремонт, комплектуван с всички технически паспорти, съгласно ТП\_ПЛС 470/13.

10. Локомотивът се счита приет за подемен ремонт след подписване на протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт, по образец. За дата на започване на подемен ремонт се счита датата на подписване на същия протокол.

**Предаване и приемане на локомотивите от ремонт**

1. След приключване на ремонтните работи се извършват стационарни функционални проби на механичното и електрическо оборудване, устройствата и системите на локомотивите и се попълва протокол обр. ЛС 002 – 9/12, който се подписва от комисия, състояща се от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

2. Извършва се стационарна функционална проба на спирачната система и допълнителното пневматично оборудване, съгласно ТП\_ПЛС 417/12 и се попълва протокол, обр. ЛС 002 – 0/12.

3. Извършва се изравняване на статичното натоварване на колелата на локомотива, съгласно ТП\_ПЛС 414/14 и се попълват измервателни карти, обр. ЛС 007 – 6.4/14 и ЛС 007 – 7.55/14.

4. Извършва се функционална, скоростно – спирачна проба и товарна проба, съгласно ТП\_ПЛС 413/12. Пътните скоростно-спирачни и товарни проби се провеждат в съответствие с протоколи-образци: ЛС 002 – 1/12 и ЛС 002 – 2д/12. Протоколите се попълват в три екземпляра.

5. За провеждането на пътните проби Изпълнителят предварително уведомява с телеграма Възложителя, не по-късно от три работни дни. Възложителят се задължава да осигури локомотивен инструктор и инспектор – приемчик /ИКППП/.

6. Окончателното приемане на локомотива от подемен ремонт става на територията на Изпълнителя, след отстраняване на всички забележки за некачествено извършен ремонт и показани дефекти по време на извършените стационарни, функционални и пътни проби. Упълномощените представители на Изпълнителя и Възложителя съставят и подписват протокол за предаване на локомотива в експлоатация след подемен ремонт - обр. ЛС 002 – 3/12, след представяне на комплектния технически паспорт на локомотива, попълнен съгласно нормативните изисквания в ТП\_ПЛС 470/13.

7. Приемането на локомотива от Възложителя не освобождава Изпълнителя от отговорност за скрити недостатъци, дефекти и отклонения от Правилника за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55 - ТП\_ПЛС 227/15, незабелязани по време на ремонта, заводски изпитания и пътните проби или установени по време на експлоатация през гаранционния период.

8. За дата на приключване на ремонта се счита датата на подписване на протокол за предаване на локомотива в експлоатация след подемен ремонт – обр. ЛС 002 – 3/12.

**Приложение 2**

**МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

**за доказване на техническите възможности и квалификация**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г”**

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението/ офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

1.1. Под услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират услуги, свързани с извършване на основни ремонти на други серии дизел-хидравлически локомотиви в обем не по-малък от обема на ремонта, предмет на тази обществена поръчка.

2. Списък на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката, включително на тези, които ще отговарят за контрола на качеството – в оригинал. Списъкът трябва да съдържа информация за имена, квалификация, предишен опит и правоотношение с кандидата/ участника или неговите подизпълнители.

3. Минимално необходими технологични възможности, технологично оборудване и техническа съоръженост за доказване на възможността за изпълнение на обществената поръчка:

а/ наличие на ремонтни площи с технологични канали, оборудвани с повдигателни съоръжения /крикове/ за локомотиви и подемни съоръжения /кранове/ за демонтаж на възли и агрегати от локомотивите;

б/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на спирачната инсталация на локомотива;

- наличие на отделение за ремонт на пневматични компресори;

- наличие на отделение за ремонт на пневматични уреди и апарати, оборудвано с необходимите стендове за диагностика и проверка;

в/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт, разработка и изпитание на дизелови двигатели и турбокомпресори;

д/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, измерване, ремонт, разработка и изпитване на:

- хидропредавателни кутии и ходрообръщатели с двурежимни редуктори;

- електрически апарати, електрически уреди и електрооборудване;

- спомагателни електрически машини;

- спомагателни агрегати - хидродвигатели, горивни и мазилни помпи;

е/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на талиги, колооси и колоосни редуктори;

- наличие на отделение за ремонт на талигови рами, ресори и пружини, съоръжено със стендове за изпитание;

- наличие на отделение за ремонт на колооси, с възможности за смяна на бандажни гривни, за разпресуване на колела и смяна на конусните зъбни колела /короните/, както и с възможности за механична обработка на оси, колела и бандажни гривни;

- наличие на отделение за ремонт на групови и единични колоосни редуктори с възможности за разработка и изпитване.

ж/ опис на всички стендове за проверка и изпитания, диагностични апарати и измервателни уреди за проверка на механични и електрически параметри, преминали съответния технически контрол;

з/ наличие на необходимо технологично оборудване за нанасяне на съответните лакови покрития, съгласно предоставеното предписание за боядисване на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

Доказателствата да бъдат представени като описи, в оригинал, придружени със снимков материал.

4. Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на изпълнителя на услугата – копие заверено от кандидата/ участника.

5. Сертификат за функция по поддържане на дизел-хидравлически локомотиви с обхват за извършване на подемни ремонти.

6. Срок за извършване на подемния ремонт - не повече от 90 работни дни.

7. Гаранционен срок след подемния ремонт – не по - малък от 12 /дванадесет/ календарни месеца.

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Норми за разход на труд за задължителни ремонтни операции при Подемен ремонт /ПР/ на локомотиви серия 55, съгласно "Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55 -ТП\_ ПЛС 227/15** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование на възела /агрегатна система/** | **№ на § от Правилника за ремонт** | **Квалифи-кационна степен** | **Норма на време за разход на труд в чов./час** |
|
| **РАМА И КОШ** | | | | |
| 1 | Рама и кош | § 216 ÷ § 234 | I,II,III | 105,00 |
| 2 | Боядисване на локомотива | §232 | II | 460,00 |
| 3 | Теглично-отбивачни съоръжения | § 235 ÷ §240 | II,III | 48,00 |
| **ХОДОВА ЧАСТ** | | | | |
| 4 | Рама на талигите | § 241 ÷ §242 | II,III | 240,00 |
| 5 | Ресорно окачване | § 268 ÷ § 275 | II,III | 56,00 |
| 6 | Централен болт, централно лагеруване | § 243 ÷ § 248 | II,III | 40,00 |
| 7 | Опори на коша | § 233 ÷ § 234 | II,III | 8,00 |
| 8 | Колооси, колоосни редуктори и карданни валове | § 249 ÷ § 267 | II,III | 320,00 |
| 9 | Инсталация за смазване на ребордите | § 276 ÷ § 280 | II, III | 30,00 |
| 10 | Пясъчна инсталация | § 281 ÷ § 284 | II, III | 24,00 |
| 11 | Смазване на ходовата част | § 285 | II,III | 8,00 |
| **ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ** | | | | |
| 12 | Укрепване на моторната рама | § 286 ÷ § 288 | II,III | 8,00 |
| 13 | Въздушни филтри | § 289 | II,III | 8,00 |
| 14 | Цилиндрова блок, цилиндрови втулки и картер | § 290 ÷ § 300 | I,II | 95,00 |
| 15 | Цилиндрови глави, вентили | § 301 ÷ § 316 | I,II | 180,00 |
| 16 | Кобилици, повдигачи, разпределителен вал | § 317 ÷ § 339 | I,II | 48,00 |
| 17 | Бутално-мотовилкова група | § 340 ÷ § 351 | I,II | 240,00 |
| 18 | Основно лагеруване, колянов вал, демпфер | § 352 ÷ § 358 | I,II | 92,00 |
| 19 | Горивонагнетателна апаратура, дюзи, помпи, горивен регулатор | § 359 ÷ § 372 | I,II | 88,00 |
| 20 | Турбокомпресор | § 373 ÷ § 379 | I,II | 58,00 |
| 21 | Мазилна инсталация, маслени филтри, арматура | § 380 ÷ § 390 | I,II,III | 48,00 |
| 22 | Инсталация за изгорели газове | § 391 ÷ § 398 | I,II,III | 84,00 |
| 23 | Охладителна инсталация | § 399 ÷ § 410 | I,II,III | 78,00 |
| 24 | Еластичен съединител | § 411 ÷ § 414 | I,II,III | 45,00 |
| 25 | Горивоснабдителна инсталация | § 415 ÷ § 420 | I,II,III | 16,00 |
| 26 | Хидростатично задвижване | § 421 ÷ § 437 | I,II,III | 64,00 |
| **ХИДРОПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ** | | | | |
| 27 | Хидропредавателна кутия /ХПК/ | § 438÷ § 437 | I,II,III | 250,00 |
| 28 | Зареждаща помпа на ХПК | § 467÷ § 471 | I,II,III | 42,00 |
| 29 | Спомагателна мазилна помпа на ХПК | § 472÷ § 474 | I,II,III | 25,00 |
| 30 | Филтри, топлообменник, вентили, разпределители и тръбопроводи | § 475÷ § 479 | I,II,III | 45,00 |
| **ХОДООБРЪЩАТЕЛ С РЕЖИМЕН РЕДУКТОР** | | | | |
| 31 | Ходообръщател с режимен редуктор | § 480÷ § 492 | I,II,III | 180,00 |
| **ВЪЗДУШНА И СПИРАЧНА СИСТЕМА** | | | | |
| 32 | Въздушен компресор тип 2А 320 | § 256 ÷ § 270 | II,III | 75,00 |
| 33 | Въздушна инсталация | § 271 ÷ § 280 | II, III | 90,00 |
| 34 | Спирачна инсталация | § 281 ÷ § 284 | I,II,III | 140,00 |
| **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ** | | | | |
| 35 | Инсталация за почистване на предните стъкла | § 285 ÷ § 287 | II, III | 12,00 |
| 36 | Свирки, звукови сигнали | § 288 | III | 16,00 |
| 37 | Контролно-измерителни уреди | § 289 ÷ § 290 | II | 56,00 |
| 38 | Устройство за бдителност | § 291 ÷ § 292 | I,II,III | 12,00 |
| 39 | Скоростомерна инсталация „Hasler“ | § 293 | I,II | 48,00 |
| **ЕЛЕКТРИЧЕСКА УРЕДБА** | | | | |
| 40 | Спомагателни електрически машини | § 533 ÷ § 538 | I,II | 60,00 |
| 41 | Автоматични и неавтоматични електричеси апарати за управление, контрол и защита. Електронни устройства | § 539 ÷ § 553 | I,II,III | 120,00 |
| 42 | Осветителна и сигнална светлинна инсталация | § 557 ÷ § 558 | II,III | 24,00 |
| 43 | Акумулаторни батерии | § 559 | II,III | 48,00 |
| 44 | Изолация на цялата електрическа уредба | § 560 | I, II | 8,00 |
| 45 | Пломбиране на апарати, уреди и защити | § 561 | II,III | 4,00 |
| **ИЗПИТАНИЯ И РАЗРАБОТКА НА ДИЗЕЛОВИЯ ДВИГАТЕЛ** | | | | |
| 46 | Изпитания и разработка на дизеловия двигател под товар на реостатен стенд | § 562 | I, II | 16,00 |
| **ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОДЕМЕН РЕМОНТ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛОКОМОТИВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ** | | | | |
| 47 | Стационарни функционални изпитания на механичното и електрическото оборудване, устройствата и системите след ПР | § 68 ÷ § 71 | I, II, III | 120,00 |
| 48 | Функционални проби на спирачната система и допълнителното пневматично оборудване след ПР | § 68 ÷ § 71 | II, III | 50,00 |
| 49 | Скоростно-спирачна проба след ПР | § 68 ÷ § 71 | І | 20,00 |
| 50 | Товарна проба след ПР | § 68 ÷ § 71 | І | 40,00 |
| **Разход на труд в чов./часове , общо:** | | | | **3992,00** |
| **Цена на един чов./час (часова ставка) в лева без ДДС:** | | | |  |
| **Обща стойност на разхода на труд в лева без ДДС:** | | | |  |

**Приложение 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | |
| **НА ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И МАТЕРИАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СМЯНА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДЕМЕН РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 55, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА ПОДЕМЕН РЕМОНТ НА ДИЗЕЛ-ХИДРАВЛИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 55 - ТП\_ПЛС 227/15** | | | | |
|  |  | | | |
| **№** | **Параграф** | **Каталожен / Чертожен №** | **Наименование** | **Количество в един локомотив** |
| **1** | **Главна рама и кош** | | | |
|  | § 226 | 125-20-20 | Каучуково уплътнение за врата, специален профил, [м] | 10 |
|  | § 226 | LN210-4 | Каучуково уплътнение за врата, специален профил, [м] | 10 |
|  | § 229 |  | Тапицерски плат за столовете на локом. машинисти, [м] | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | § 232 | ***Боядисване на главната рама и коша*** | | |
|  | Бои и материали за външно и вътрешно боядисване | | | |
|  |  |  | Червен-рубин автоемайл лак RAL 3003, [кг] | 20 |
|  |  |  | Сив транспортен автоемайл лак RAL 7042, [кг] | 15 |
|  |  |  | Бял транспортен автоемайл лак RAL 9016, [кг] | 12 |
|  |  |  | Жълт транспортен алкиден емайл лак RAL 1023, [кг] | 2 |
|  |  |  | Черен транспортен алкиден емайл лак RAL 9017, [кг] | 5 |
|  |  |  | Зелен транспортен алкиден емайл лак RAL 6018, [кг] | 5 |
|  |  |  | Син транспортен автоемайл лак RAL 5017, [кг] | 2 |
|  |  |  | Кафяв транспортен автоемайл лак RAL 8011, [кг] | 1 |
|  |  |  | Разредител АМВ, [л] | 10 |
|  |  |  | Кореселин, [л] | 10 |
|  |  |  | Кит полиестерен, [кг] | 15 |
|  |  |  | Кит боди влакнест, [кг] | 10 |
|  |  |  | Грунд алкиден RAL 3003, [кг] | 10 |
|  |  |  | Шкурка плат Р120, [м] | 15 |
|  |  |  | Шкурка плат Р80, [м] | 15 |
|  |  |  | Втвърдител ДН-75, [кг] | 5 |
| **2** | **Теглино - отбивачни съоръжения** | | | |
|  | § 239 | БУЛ 06-03-00 | Пакет металогумен малък Ф130/ L100, [ бр. ] | 4 |
|  | § 239 | БУЛ 06-02-00 | Пакет металогумен голям Ф165/ L 440, [ бр. ] | 4 |
|  | § 234 |  | Графитна смазка, [кг] | 5 |
| **3** | **Колооси, колоосни редуктори и карданни валове** | | | |
|  | § 252 |  | Буксов лагер 24132 С3, [ бр. ] | 8 |
|  |  |  | Грес „Литеа 2 ЕР“ за лагерите, [кг] | 32 |
|  | § 266 | D 368. 6½.49.06 | Вал карданен L=1630 мм - 367/6½, [ бр. ] | 2 |
|  |  | D 368. 7.49.01 | Вал карданен L=950 мм - 367/7, [ бр. ] | 2 |
|  | § 265 |  | Масло 90 ЕР, [кг] | 72 |
| **4** | **Инсталация за смазване на ребордите** | | | |
|  | § 280 |  | Смазка К1 съгласно БДС 1415-84, [кг] | 6 |
| **5** | **Пясъчна инсталация** | | | |
|  | § 281 |  | Уплътнение на капаците за бункерите за пясък, [м] | 6,5 |
|  | § 283 |  | Гумени ръкави Ø32, [м] | 6,7 |
| **6** | **Смазване на ходовата част** | | | |
|  | § 285 |  | Смазка Литеа У-3 ЕР, [кг] | 30 |
| **ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ** | | | | |
| **7** | **Цилиндрова глава** | | | |
|  | § 308 | 4-210-038 | Уплътнение /тампон/ гумено Ø 52/28 х 31 между блока и цилиндровата глава, [ бр. ] | 24 |
|  | § 315 | 4-200-043 | Гарнитура стоманена Ø 341/326 х 1 между цилиндровите глави и фланеца на цилиндровите втулки, 6 бр., [стоманена ламарина, м ² ] | 1,2 |
|  | § 315 | 4-200-043 | Гарнитура стоманена Ø 341/326 х 1 между фланеца на цилиндровите втулки и цилиндровия блок, 6 бр., [стоманена ламарина, м ² ] | 1,2 |
|  | § 316 | 4-210-072 | Гумени уплътнения за капаците на цилиндровите глави-специален профил 8/13, [ м ] | 10,5 |
|  | § 316 | 4-210-074 | Гарнитура Ø 40/28 х 1,5 - [ бр. ] | 6 |
|  | § 316 | 4-210-032 | Гарнитура Ø 26,5/21 х 1 -[ бр. ] | 12 |
| **8** | **Бутално-мотовилкова група** | | | |
|  | § 344 | ***Уплътнителни пръстени /сегменти/, [ бр.]*** | | |
|  |  | D.308 - 99 | Сегмент хромиран | 6 |
|  |  | D.308 - 100 | Сегмент компресионен | 12 |
|  |  | D.309 - 01 | Сегмент маслосъбирателен | 12 |
|  | § 295 | 4-200-042 | Цилиндрови втулки | 6 |
|  | § 295 | 4-200-044 | Уплътнителен "О" пръстен между цилиндровите втулки и цилиндровия блок, Ø 301 х Ø 6 | 18 |
| **9** | **Основно лагеруване, колянов вал, демпфер** | | | |
|  | § 358 | 4-100-102 | Лагер основен радиален, [ бр. черупки ] | 12 |
|  |  | 4-100-103 | Лагер основен радиално-аксиален, [ бр. черупки ] | 2 |
|  |  | 4-303-004 | Лагер мотовилков, [ бр. черупки ] | 12 |
| **10** | **Горивонагнетателна апаратура - дюзи, помпи, горивен регулатор, горивни рейки** | | | |
|  | § 361 | 4-210-061 | Разпръсквачи горивни, [ бр.] | 6 |
|  | § 362 | 4-210-051 | Уплътнение Ø 10/5 х 2 на щуцера към дюзодържача, [ бр.] | 6 |
|  | § 362 | 4-210-056 | Уплътнение на горивонагнетателния тръбопровод /щуцера/ към капака на цилиндровата глава, [ бр.] | 6 |
|  | § 368 | ***Горивни филтри и уплътнения на горивните филтри, [ бр.]*** | | |
|  |  | 14-809-001 | Филтриращ елемент | 4 |
|  |  | 14-809-003 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 85 х Ø 5 | 2 |
|  |  | 14-809-002 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 15 х Ø 3 | 2 |
|  |  | 14-809-005 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 20 х Ø 9,5 | 2 |
|  | § 370 | 4-504-016 | Мембрана Bf /"Белофрам"/ - 30/25-25-0.4 | 1 |
| **11** | **Турбокомпресор** | | | |
|  | § 373 |  | Лагер 6306 MAUGPC5S1L, [ бр.] | 1 |
|  | § 373 |  | Лагерен комплект 7306 AMAUPS0DFAL, [ бр. комплект] | 1 |
|  | § 376 |  | Топлинна изолация, [кг] | 5,4 |
|  | § 378 |  | Уплътнения клингерит, [ м² ] | 3 |
| **12** | **Мазилна инсталация, маслени филтри, арматура** | | | |
|  | § 380 | 14 -701-008 | Лагерни втулки на главната мазилна помпа, [ бр. ] | 4 |
|  | § 380 | 14 -701-014 | Уплътнение на главната мазилна помпа, клингерит, [ м² ] | 0,6 |
|  | § 384 | 14 -708-050 | Филтър маслен хартиен, [ бр.] | 1 |
|  | § 384 | ***Уплътнения гумени на комбинирания и пластинчатия маслени филтри, [ бр.]*** | | |
|  |  | 4 -708-003 | Специално уплътнение Ø 234 | 2 |
|  |  | 4 -708-005 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 300 х Ø 8 | 1 |
|  |  | 4 -708-006 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 170 х Ø 5,5 | 1 |
|  |  | 4 -708-008 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 100 х Ø 3 | 1 |
|  |  | 4 -707-021 | Уплътнение Ø 27/22 х 1,25 | 1 |
|  |  | 4 -707-022 | Уплътнение Ø 68/62 х 1,5 | 1 |
|  |  | 4 -707-024 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 61 х Ø 3 | 1 |
| **13** | **Предпазни и байпас вентили** | | | |
|  | § 388 |  | Уплътнения, клингерит - /10 броя/, [ м² ] | 0,8 |
|  | § 390 |  | Масло моторно М 16Е за дизеловия двигател, [ кг ] | 360 |
| **14** | **Инсталация за изгорели газове** | | | |
|  | § 395 |  | Термоизолационен плат /керамичен/ за шумозаглушителя с d=2 мм, [ м² ] | 4 |
|  | § 391 |  | Термоизолационно въже Ø10 за ауспусните тръби, [ кг ] | 15 |
| ***Уплътнения между фланците на ауспусните тръби и компенстаторите, [ бр.]*** | | | | |
|  | § 392 | 14 -802-012 | Уплътнителен пръстен Ø 140/152 х 4,5 - [ бр.] | 15 |
|  | § 392 | 14 -802-013 | Уплътнителен пръстен Ø 113/126 х 4,5 - [ бр.] | 6 |
| **15** | **Охладителна инсталация** | | | |
| *Уплътнения на водната помпа* | | | | |
|  | § 400 | 14-705-23 | „О” – пръстен Ø 142/ Ø 24/7 - [ бр.] | 1 |
|  | § 400 | 14-705-24 | „О” – пръстен Ø 135/ Ø 89/7 - [ бр.] | 1 |
|  | § 400 | 14-705-25 | „О” – пръстен Ø 75/ Ø 57/5,33 - [ бр.] | 1 |
|  | § 400 | 14-705-26 | Симеринг Ø 40/ Ø 62/10 - [ бр.] | 4 |
|  | § 404 |  | Фланцови уплътнения / 6 бр. / за топлообмениците, клингерит, [ м² ] | 1,5 |
|  | § 408 |  | Фланцови уплътнения на радиаторните тела - Ø 48/ Ø 38 х 3, [бр.] | 32 |
|  | § 408 | ***Уплътнения на радиаторния кош*** | | |
|  |  |  | Уплътнение гумено 2 х 20 х 2850, [ бр.] | 2 |
|  |  |  | Уплътнение гумено 50 х 3 х 1510, [ бр.] | 4 |
|  |  |  | Уплътнение гумено 50 х 3 х 1290, [ бр.] | 4 |
|  |  |  | Уплътнение гумено 10 х 50 х 1392, [ бр.] | 4 |
|  | ***Гумени ръкави от охладителната система*** | | | |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 22 х 130, [ бр.] | 2 |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 28 х 150, [ бр.] | 4 |
|  | § 409 | 14-803-069 | Гумен ръкав Ø 45/Ø56 х 80, [ бр.] | 1 |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 57/Ø66 х 50, [ бр.] | 5 |
|  | § 409 | 14-803-085 | Гумен ръкав Ø 76/Ø90 х 130, [ бр.] | 2 |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 76/Ø90 х 220, [ бр.] | 3 |
| **16** | **Еластичен съединител** | | | |
|  | § 411 | 125-07-01-01 | Еластичен елемент, армиран каучук, [ бр.] | 2 |
| **17** | **Горивоснабдителна инсталация** | | | |
|  | § 417 |  | Фланцови уплътнения / 15 бр. / на основния и спомагателния горивни резервоари, клингерит, [ м² ] | 2,5 |
| **18** | **Хидростатично задвижване** | | | |
|  | § 430 |  | Уплътнение / 1 брой / на магнитния филтър, клингерит, [ м² ] | 0,04 |
|  | § 433 |  | Масло тип М16 Е, [кг] | 50 |
|  | § 426 |  | Уплътнения за хидромотора и хидропомпата, клингерит /6 бр./, [ м² ] | 1,5 |
|  | § 434 |  | Уплътнение между фланеца на кожуха на вентилаторното колело и покрива на локомотива, микропореста гума, [ м ] | 7,4 |
| **19** | **Хидропредавателна кутия /ХПК/** | | | |
|  | § 463 |  | Симеринг на изходящия вал - Ø 160 х Ø 190 х 15 - [ бр.] | 2 |
|  | § 478 |  | Уплътнение на разпределителя - Ø 107х Ø 89 х 6 - [ бр.] | 1 |
|  | § 478 |  | Уплътнение на разпределителя - Ø 61х Ø 58 х 5 - [ бр.] | 1 |
|  | § 478 |  | Симеринг на разпределителя - Ø 80 х Ø 55 х 10 - [ бр.] | 1 |
|  | § 464 |  | Масло МХП 30, [кг] | 320 |
| **20** | **Ходообръщател с двурежимен редуктор** | | | |
|  | § 490 |  | Симеринг – изходящ вал Ø180 х Ø215 х 15 - [ бр.] | 3 |
|  | § 492 |  | Масло 90 ЕР, [кг] | 58 |
| **21** | **Въздушен компресор тип 2А 320** | | | |
|  | § 495 |  | Лагер основен N316 на коляновия вал - [ бр.] | 1 |
|  | § 495 |  | Лагер основен 22219/MC3 на коляновия вал - [ бр.] | 1 |
|  | § 499 | ***Уплътнителни пръстени на буталата на компресорите, [ бр.]*** | | |
|  |  | D 408-11 | Ø100 x 3,5 | 1 |
|  |  | D 408-12 | Ø100 x 3,5 | 2 |
|  |  | D 408-13 | Ø 100 x 6 | 1 |
|  |  | D 408-14 | Ø 100 x 6 | 1 |
|  |  | D 408-04 | Ø 125 x 3,5 | 2 |
|  |  | D 408-05 | Ø 125 x 3,5 | 4 |
|  |  | D 408-06 | Ø125 x 5,5 | 2 |
|  |  | D 408-07 | Ø125 x 5,5 | 2 |
|  | § 500 | D 303-26 | Лагер мотовилков - [ бр.] | 6 |
|  | § 504 |  | Масло моторно М16 Д, [кг] | 8 |
|  | § 504 | ***Уплътнителни представки на компресора, [ бр.]*** | | |
|  |  |  | Уплътнение Ø 260 х Ø 210 х 1,2 | 2 |
|  |  |  | Уплътнение 420 х 200 х 3 | 2 |
|  |  |  | Уплътнение Ø 160 х Ø 145 х 0,8 | 3 |
|  |  |  | Уплътнение Ø 90 х Ø 80 х 1,5 | 3 |
|  |  |  | Уплътнение Ø140 х Ø130 х 1,5 | 3 |
|  |  |  | Уплътнение 147 х 284 х 3 | 1 |
|  |  |  | Уплътнение 136 х 140 х 7 | 1 |
| **22** | **Въздушна инсталация** | | | |
|  | § 511 |  | Кноров ръкави, комплект, L=730 mm, Ø28 mm, 0,5 Mpa - [ бр.] | 4 |
|  | § 511 |  | Кноров ръкави, комплект, L=850 mm, Ø28 mm, 1,0 Mpa - [ бр.] | 4 |
|  | § 513 | 7-049-004 | Маншет на спирачен цилиндър - [ бр.] | 4 |
| **23** | **Спирачна система** | | | |
|  | § 519 | 7-021-000 | Ремонтен комплект за кранмашинист Кнор Д 2, [ бр.] | 2 |
|  | § 521 |  | Калодки Р10 - L320, [ бр.] | 16 |
| **24** | **Спомагателни машини** | | | |
|  | § 535 | ***Електрографитни четки, [ бр.]*** | | |
|  |  |  | Електрографитни четки 20 х 20 х 44 за стартер-генератора | 16 |
|  |  |  | Електрографитни четки 6,5 х 6,5 х 25 за електрическите двигатели на вентилаторите за отопление на кабините | 2 |
|  |  |  | Електрографитни четки 10 х 20 х 25 за електрическия двигател на комбинирана помпа | 4 |
|  |  |  | Електрографитни четки 16 х 30 х 36 за електрическия двигател на пневматичния компресор | 8 |
|  | § 535 | ***Лагери на роторите на спомагателните машини, [ бр.]*** | | |
|  |  |  | Лагер NU310MC3 за стартер-генератора | 1 |
|  |  |  | Лагер 6313 C3 за стартер-генератора | 1 |
|  |  |  | Лагер 6305 за ел. двигателя на комб. мазилна и горивна помпа | 1 |
|  |  |  | Лагер 6306 за ел. двигателя на комбинираната мазилна и горивна помпа | 1 |
|  |  |  | Лагер 22311СК за ел. двигателя на пневматичния компресор | 1 |
|  |  |  | Лагер NU 309 за ел. двигателя на пневматичния компресор | 1 |
|  | § 536 |  | Еластичен елемент на съединитела между стартер-генератора и ХПК,[ бр.] | 1 |
| **25** | **Осветителна и сигнална светлинна инсталация** | | | |
|  | § 558 |  | Комплект електрически светодиодни /LED/ крушки и захранващи блокове за светлинната сигнална / фарове, прожектори / и осветителната инсталация /пултове, кабини, машинно помещение/ | 1 |
| **26** | **Акумулаторна батерия** | | | |
|  | § 559 |  | Стартерни акумулаторни батерии оловни - 12V/165 Ah, [ бр.] | 16 |
| **27** | **Консумативи** | | | |
|  |  |  | Пенетранти почистващи, [ бр.] | 10 |
|  |  |  | Пенетранти проникващи, [ бр.] | 5 |
|  |  |  | Пенетранти проявители, [ бр.] | 5 |
|  |  |  | Технически спирт, [кг] | 15 |
|  |  |  | Технически салфетки хавлиени, [кг] | 50 |

**Образец**

**Приложение № 5**

**ДО**

**„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в заявлението**

за участие в предварителния подборна процедура надоговаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на документа | Оригинал/  Копие | Страници  /бр./ |
| 1 | Опис на документите….. |  |  |
| 2 | Заявление за участие….. |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дата................ 2017 г. Подпис: .........................

*(печат)*

........................................................................

*(име и фамилия)*

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.*

**Образец**

**Приложение № 6**

**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ НА**

**„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**за участие в процедура на** договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

**Административни сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на кандидата: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен) |  |
| Седалище: | |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: | |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| *(в случай, че е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)* | |
| Лица, представляващи кандидата по учредителен акт:  *(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)* | |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес |  |
|  |
|  |
|  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
|  |
|  |
|  |
| Кандидатът се представлява заедно или поотделно от изброените лица: |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ*,***

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**,като подаваме заявление при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. В случай, че бъдем поканени за представяне на първоначална оферта и провеждане на договаряне, ние ще представим всички документи, необходими за провеждането на договарянето съгласно документацията за участие.

4. За подготовка и представяне на първоначална оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими минимум ............. календарни дни (**не по-малко от 10 и не повече от 20 календарни дни**) след получаване от Вас на покана за участие *(посочете минималния срок, в който можете да подготвите конкурентна и пълна първоначална оферта).*

5. Срок на валидност на заявлението - 180 дни

6. Неразделна част от настоящото заявление са следните документи:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

**Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг (но не повече от 20 календарни дни), то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, съгласно чл.135, ал.6 от ЗОП, относно срока за представяне на офертите. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не се постигне споразумение за срока за представяне на оферти, същият да определи срок за представяне на офертите съгласно изискванията на ЗОП.**

Дата:……………… /печат, име и фамилия/ \*

Гр. ……………….. /Качество на представляващия кандидата/

**Образец**

**Приложение № 7**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

Долуподписаният(-ната) .........................................................................................................,

с лична карта № ..............................., издадена на ............................ от ..............................................,

с ЕГН: ..................................., с постоянен адрес: ........................................................................., в качеството ми на ......................................................................................................................................

*(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)*

на .............................................................................................................................................................

*(посочете правноорганизационната форма на кандидата/участника/подизпълнителя),*

вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК: ...................................., със седалище и адрес на управление:

…........................................................................................................................................................, в качеството си на кандидат в **процедура на договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

**1.** Представляваното от мен дружество **не е** регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим/Представляваното от мен дружество **е** регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: …….......................……...................

**Забележка:** В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

**2.** Представляваното от мен дружество **не е** контролирано лице от дружества, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество **е** контролирано лице от дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: …………….........................................................................................................................…….......…

**Забележка:** В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

**3.** **Не съм** контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Контролирано лице **съм** с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

**Забележка:** В т. 3 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

**4.** Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

**Забележка:** В т. 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

**5.** Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и ал. 6 и по чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

**Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на лицето** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника и печат** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***УКАЗАНИЯ:***

***Лица, които попълват тази декларация:***

*В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП.*

*В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

*Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

# „Юрисдикции с преференциален данъчен режим”

*По смисъла на § 1, т. 2 (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.*

*По смисъла на § 1, т. 64. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) от Допълнителните разпоредби на ЗКПО - "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:*

*а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;*

*б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;*

*в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите почл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.*

*Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник". Актуалният списък на държавите териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО е одобрен със Заповед № ЗМФ-558/24.06.2016 г. на Министъра на финансите и е обнародван в Държавен вестник, бр. 50 от 01.07.2016 г.*

# “Контрол”

*По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Контрол по смисъла на този закон е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.*

*По смисъла на § 1в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) от Търговския закон (1) "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):*

*1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или*

*2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или*

*3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или*

*4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.*

*(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.*

*(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.*

*(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.*

***“Действителен собственик”***

*По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) “Действителен собственик” е физическо лице:*

*а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги контролира;*

*б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото на лице – фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;*

*в) което извън случаите по букви "а" и "б" изпълнява длъжността на висш ръководен служител – ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви "а" и "б" или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик; задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по букви "а" и "б".*

*“Изключения по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС”*

*Съгласно чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл.3 от същият нормативен акт не се прилага когато:*

*1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;*

*2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;*

*5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;*

*6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;*

*7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;*

*8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.*

**Образец**

**Приложение № 8**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат във възлагането\***

Подписаният/ата/.................................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност .................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ..............................................................................................................................

(*длъжност*)

на...........................................................................................................................................................

*(наименование на подизпълнителя)*

във връзка с **процедура на** **договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози”.**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Представляваният от мен кандидат не е свързано лице по смисъла на § 2,   
   т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящото възлагане [[1]](#footnote-1).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата................ 2017 г. **Подпис и печат:.........................**

*(име и фамилия на представляващия участника)*

**Образец Приложение № 9**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)**

............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в

качеството ми на ................................ на .............................................................................

*(посочете длъжността) (наименование на кандидата)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в качеството ми на ……………………………………… на

*(посочете длъжността)*

кандидата/член на обединение:……………………………………………………………..……,

*(наименование на кандидата/член на обединение)*

кандидат в процедура надоговаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози”**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на представлявания от мен Кандидат е/са следното физическо лице/следните физически лица:

**1.**..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................държава: ………………………………………………..…………

постоянен адрес:.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................

**2.** .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:................................... държава:………………………………………………..…………

постоянен адрес:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2017 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. /трите имена, подпис/**

***Забележка:***

*Декларацията се представя за:*

*кандидати – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;*

*- членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация.*

*- всеки подизпълнител, когато кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и.*

*- от всяко трето лице, когато кандидатът е декларирал, че ще използва ресурсите на трети лица.*

**Образец Приложение №10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за съгласие за участие като подизпълнител\*

(когато е приложимо)

Подписаният/ата..................................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност ………………………………………………………………...

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на .......................................................................................................................

(*длъжност*)

на ......................................................................................................................................................,

*(наименование на подизпълнителя)*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. От името на представляваното от мен дружество/лице: ...............................................

.................................................................................................. изразявам съгласието да участваме

*(наименование на дружеството/лицето, ЕИК/БУЛСТАТ)*

като подизпълнител на ......................................................................................................................

*(наименование на кандидата в процедурата, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози”**

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.......................................................................................................................................................

*(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от Вас като подизпълнител)*

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.101, ал.9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе кандидат, нямаме право да се явим като кандидат в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. …………………….. Подпис и печат:…………………………….............

***\*Забележка:***

*Декларацията е задължителна част от офертата на кандидат, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.*

*Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.*

**Образец**

**Приложение № 11**

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

***При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП****[[2]](#footnote-2)*. **Позоваване на *съответното обявление****[[3]](#footnote-3)***, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**  
**OВEС S брой 132, дата 13.07.2017, стр. [],**   
**Номер на обявлението в ОВ S: [ 2][0 ][1 ][7]/S [ 1][ 13[2 ]–[2 ][7 ][0 ][7 ][1 ][5 ]**

***Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.***

**В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): УНП: ……**

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

***Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.* *В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от* икономическия оператор*.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентифициране на възложителя****[[4]](#footnote-4)* | ***Отговор:*** |
| Име: | ***БДЖ-Товарни превози ЕООД*** |
| ***За коя обществена поръчки се отнася?*** | ***Отговор:*** |
| Название или кратко описание на поръчката[[5]](#footnote-5): | „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[[6]](#footnote-6): |  |

***Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор***

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентификация:*** | ***Отговор:*** |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:  Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ]  [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт[[7]](#footnote-7):  Телефон:  Ел. поща:  Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Обща информация:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[[8]](#footnote-8)? | [] Да [] Не |
| **Само в случай че поръчката е запазена**[[9]](#footnote-9)**:** икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[[10]](#footnote-10), или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? **Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не      […]   [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| **Ако „да“**:  **Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.**  а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: *б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:* в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[[11]](#footnote-11): г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? **Ако „не“:** **В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:*** д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | a) [……]  *б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* в) [……]    г) [] Да [] Не        д) [] Да [] Не      *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* |
| ***Форма на участие:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[[12]](#footnote-12)? | [] Да [] Не |
| ***Ако „да“****, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП*. | |
| **Ако „да“**: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……]   б): [……]   в): [……] |
| ***Обособени позиции*** | ***Отговор:*** |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име  заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

|  |  |
| --- | --- |
| ***Използване на чужд капацитет:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

***Ако „да“****, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели******А и Б от настоящата част и от част III****.*   
*Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*   
*Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[[13]](#footnote-13), доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.*

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Възлагане на подизпълнители:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:  [……] |

*Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно* *настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.*

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

*Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:*

1. *Участие в* ***престъпна организация****[[14]](#footnote-14)*:
2. ***Корупция****[[15]](#footnote-15)*:
3. ***Измама****[[16]](#footnote-16)*:
4. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности****[[17]](#footnote-17)*:
5. ***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм****[[18]](#footnote-18)*
6. ***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора****[[19]](#footnote-19)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:*** | ***Отговор:*** |
| Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……][[20]](#footnote-20)* |
| **Ако „да“,** моля посочете[[21]](#footnote-21): а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; **в) доколкото е пряко указано в присъдата:** | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]   б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][[22]](#footnote-22)* |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[[23]](#footnote-23) („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки[[24]](#footnote-24): | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:*** | ***Отговор:*** | |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои** **задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не | |
| **Ако „не“**, моля посочете: а) съответната страна или държава членка;  б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**:   * Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? * Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. * В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен пряко в присъдата:**   2) по **друг начин**? Моля, уточнете:  г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | **Данъци** | **Социалноосигурителни вноски** |
| a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……]  в1) [] Да [] Не   * [] Да [] Не * [……] * [……]   в2) [ …]  г) [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] |
| *Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [[25]](#footnote-25)* *[……][……][……][……]* | |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[[26]](#footnote-26)

***Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право**[[27]](#footnote-27)? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не  **Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) **обявен в несъстоятелност**, или  б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, или  в) **споразумение с кредиторите**, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[[28]](#footnote-28), или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или  е) стопанската му дейност е прекратена? **Ако „да“:**   * Моля представете подробности: * Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[[29]](#footnote-29)?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не   * [……] * [……]   *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение**[[30]](#footnote-30)?  **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не,   [……] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси**[[31]](#footnote-31), свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не   […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не    […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? **Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не      […] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;  б) не е укрил такава информация;  в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и  г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

|  |  |
| --- | --- |
| ***Специфични национални основания за изключване*** | ***Отговор:*** |
| Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? *Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……][[32]](#footnote-32)* |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?  **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не   […] |

Част IV: Критерии за подбор

***Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че***

α: Общо указание за всички критерии за подбор

***Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спазване на всички изисквани критерии за подбор*** | ***Отговор:*** |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| 1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[[33]](#footnote-33): *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| **2) При поръчки за услуги:** Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?   *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не  Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |

Б: икономическо и финансово състояние

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: **и/или**  1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва**[[34]](#footnote-34)**(**)**:** *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута  (брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: ***и/или***  2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва**[[35]](#footnote-35): *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута  година: [……] оборот:[……][…]валута     (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]* |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до **финансовите съотношения**[[36]](#footnote-36), посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[[37]](#footnote-37) — и стойността): […], [……][[38]](#footnote-38)  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на: *Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [……],[……][…]валута  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: *Ако съответната документация, която* ***може*** *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:* | […]  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]* |

В: Технически и професионални способности

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,*** ***или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Само за ***обществените поръчки за*** ***строителство***: През референтния период[[39]](#footnote-39) икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**:  *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]  Строителни работи: [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***: През референтния период[[40]](#footnote-40) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[41]](#footnote-41): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Описание | Суми | Дати | Получатели | |  |  |  |  | |
| 2) Той може да използва следните **технически лица или органи**[[42]](#footnote-42), особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……]   [……] |
| 3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**: | [……] |
| ***5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:*** Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки**[[43]](#footnote-43) на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**? | [] Да [] Не |
| 6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)  б) неговия ръководен състав: | a) [……]    б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**: | [……] |
| 8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……],  [……],[……],  Година, брой на ръководните кадри: [……],[……],  [……],[……],  [……],[……] |
| 9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител**[[44]](#footnote-44)изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката: | [……] |
| 11) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […] [] Да [] Не     [] Да[] Не  (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 12) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не         […]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания. **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не     [……] [……]  *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства,* ако има такива*, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***  
***Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:***

**Икономическият оператор декларира, че:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Намаляване на броя*** | ***Отговор:*** |
| Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: *Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[[45]](#footnote-45), моля, посочете за* ***всички*** *от тях:* | [……]   […] [] Да [] Не[[46]](#footnote-46)   (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……][[47]](#footnote-47)* |

Част VI: Заключителни положения

*Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.*

*Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:*

*а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[[48]](#footnote-48); или*

*б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[[49]](#footnote-49), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

*Долуподписаният дава официално съгласие „БДЖ-Товарни превози” ЕООД да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на* процедура на договаряне с предварителна покана за участие в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”***, публикувана в OB на ЕС под № ………………………………. в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: ………………. и референтен номер: …………….*

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [ виж раздел ІІІ, т.4.1 от Указанията с посочване на трите имена и подпечатване с печат на дружеството]

**Образец Приложение № 12**

**ДО**

**„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**1080 ГР. СОФИЯ**

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА**

за участие впроцедура надоговаряне с предварителна покана за участие по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

от ………………………………………………………………………………………………….,

*/изписва се името на участника/*

*БУЛСТАТ/ЕИК:* .............................................., със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................................

| **№** | **Наименование на документа** | **Брой страници/листове на пред-ставените документи** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на документите, съдържащи се в първоначалната оферта |  |
| **2. техническо предложение, съдържащо:** | | |
| 2.1. | Техническо предложение, изготвено и подписано по образец – Приложение № 13 |  |
| 2.2. | Когато е приложимо - пълномощно |  |
| 2.3. | Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в” от ППЗОП |  |
| 2.4. | Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „г” от ППЗОП |  |
| 2.5 | Декларация в оригинал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки |  |
| 2.6 | Други документи по преценка на участника……. |  |
| **2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ:** | | |
| 3. | Първоначално ценово предложение, изготвено и подписано по образец – Приложение № 14 |  |

Дата …………….. …………………………

гр………………... име и фамилия, подпис, печат

(име и фамилия, качество на представляващия участника)

***\*Забележка:***

*1. Документът се подписва от представляващия/щите участника и/или от надлежно упълномощено/и лице/а, което/ които подава/т първоначалната оферта.*

**Образец**

**Приложение № 13**

**ДО „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 1080 ГР.**

**СОФИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

от ………………………………………………………………………………………………….,

*/изписва се името на участника/*

*БУЛСТАТ/ЕИК:* .............................................., със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
|  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

След запознаване с получента от Вас покана №……………за представяне на оферта и участие в договарянето, Ви представям настоящата първоначална оферта за участие в процедурата договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет**: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”,** за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, открита с Решение № 25/22.12.2017г. на Управителя на ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД, като предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, при следните условия:

**Декларираме, че:**

1. Качествено и в срок ще извършим подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150 при спазване на „Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви серия 55-ТП\_ ПЛС 227/15”, в съответствие с ”Технически условия за „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД и всички други нормативни документи изчерпателно описани в списък на инструкциите и предписанията, които трябва **да се** **спазват задължително при извършване на подемен ремонт на дизел-хидравличеки локомотиви серия 55 неразделна част от горецитираните Технически условия**.

2. След демонтирането на цялото оборудване на локомотивите в срок не по –късно от 25 календарни дни от подписване на протоколите за предаване и преимане на локомотивите за ремонт ще извършим всички проверки, оразмерявания и измервания, съгласно ”Технически условия за „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД-Приложение 1 от проекта на договор, като за всеки локомотив ще представим протоколи и измервателни карти от извършената ремонтна дейност.

3. Въз основа на констатациите и възникналата необходимост от допълнителен обем ремонтни дейности, както и от смяна на допълнителни резервни части и възли, ще извършим това като допълнителен ремонт, обема на който ще отразим в констативни протоколи съгласувани с Вас. На база двустранно подписаните протоколи ще изготвим калкулация на допълнителните нови възли, части и на необходимия допълнителен разход на труд, като ще отразим единичните цени и стойностите за всяка позиция от калкулацията, която ще Ви предоставяме за съгласуване и одобрение.

4.Всички доставени изделия, елементи и материали от производители/доставчици, които се влагат при извършването на подемният ремонт на локомотивите, ще се доставят от производители, които са сертифицирани по изискванията на системата за управление на качеството съгласно стандартите от серията ISO 9000 или еквивалентза производството на съответното изделие и ще са придружени от сертификат за качество и декларация за съответствие**,** които ще бъдат предоставени на Възложителя при представяне на фактура за плащане на ремонта.

5. Всички агрегати, възли и части, отпаднали по непригодност от локомотивите по време на подемния ремонт, както и отпадналия метален скрап / ламарини, тръби, демонтирани бандажи с изчерпан ресурс и др. собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат на отговорно пазене в наш склад, за което ще подпишем двустранен констативен протокол. Същите, при поискване ще Ви предадем след извършване на ремонтите и подписване на протоколите за предаване на локомотивите от ремонт.

**Предлагаме следните параметри за изпълнение на поръчката:**

1. Извършване на частична модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150**,** включваща дейностите описани по- долу, в съответствие с ”Технически условия за „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, като вложим части/възли със следните технически параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка, модел, технически параметри** | **К-во части/възли** |
| 1. Mодернизация на отоплението в командната кабина – монтаж на инсталация за електрическо отопление |  |  |
| 2.Възстановяване на 2 броя стрелкови нивопоказатели на главния горивен резервоар |  |  |
| 3. Премахване на разходния горивен резервоар - остават само разходните водни резервоари |  |  |
| 4. Модернизация на тифоните – монтиране на тифони с две тоналности на звука |  |  |
| 5. Модернизация на надбуферните фарове и монтиране на двоен прожектор; 9.1……………… 9.2 ;……………….. |  |  |
| 6. Монтаж на инсталация за предварително подгряване на охладителната вода |  |  |
| 7. Замяна на релетата за управление и контакторите на спомагателните машини с по-съвременни еквивалентни модели |  |  |
| 8.Замяна на всички автоматични предпазители. |  |  |
| 9. Замяна на механичния напреженов регулатор тип RAT с електронен регулатор |  |  |
| 10. Смяна на кабелите от оперативните вериги в апаратния блок и командните кабини |  |  |
| 11. Смяна на захранващите силовите кабели на спомагателните машини. |  |  |

**2. Място на изпълнени**е на предмета на обществената поръчка с адрес:........................... ……………………..………. /на територията на Изпълнителя/.

**3.** **Срок за извършване на подемния ремонт** - ............................../не повече от 90 работни дни/ работни дни, считано от датата на подписване между двете страни на протокол за предаване на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 5515 за подемен ремонт на територията на ремонтната ни база въз основа двустранно подписани протоколи за приемане и предаване на локомотивите за ремонт.

**4. Гаранционният срок** на всеки един локомотив е …………… месеца / не по- малък от 12 месеца/, съгласно минималните изисквания кандидатите за извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 5515 (Приложение № 2 от Документацията за участие).

В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначалната оферта”.

В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:…………………………… ,

BIC код на банката:...........................................................................

IBAN:..................................................................................................

Нашата първоначална оферта е част от предложението (включващо заявление и първоначалната оферта), срокът на валидност на което е 180 (сто и осемдесет ) дни от крайния срок за получаване на заявленията.

Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

дата …………….. подпис:

гр………………... (печат, име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

**Образец**

**Приложение № 14**

**ДО**

**„БДЖ –** **ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3**

**ГР. СОФИЯ - 1080**

**ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

……

*/изписва се името на участника/*

................................................................................................................................................................*/ ЕИК/*

........................................................................................................................................................................................

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Във връзка с участието ни в **процедура на** **договаряне с предварителна покана** по редана ЗОП с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози”** ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”,Ви предоставяме нашето ценово предложение, както следва:

**Обща стойност на подемния ремонт** на всеки един от дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, включва: 1. Стойност на задължителния подемен ремонт, 2. Стойност на прогнозния допълнителен ремонт – до 40% от задължителния подемен ремонт и 3. Стойност на допълнителни дейности за частична модернизация – до 16,62 % от задължителния подемен ремонт.

**1. Стойността на задължителния подемен ремонт,** съгласно Правилник за подемен ремонт **за един** дизел-електрически локомотивсерия 55 **-ТП\_ ПЛС 227/15** есума от стойностите:

**1.1.** **Стойност на разхода на труд** за демонтаж и разглобяване на всички възли и агрегати, за извършване на задължителните проверки и измервания и за задължителна смяна на части и възли при подемен ремонт**,** съгласно Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотивсерия 55 **-ТП\_ ПЛС 227/15** (Таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на възела /агрегатна система/** | **№ на § от Правилника за ремонт** | **Квалифи-кационна степен** | **Норма на време за разход на труд в чов./час** | **Предложена норма на време за разход на труд в чов./час** |
| **РАМА И КОШ** | | | | |  |
| 1 | Рама и кош | § 216 ÷ § 234 | I,II,III | 105,00 |  |
| 2 | Боядисване на локомотива | §232 | II | 460,00 |  |
| 3 | Теглично-отбивачни съоръжения | § 235 ÷ §240 | II,III | 48,00 |  |
| **ХОДОВА ЧАСТ** | | | | |  |
| 4 | Рама на талигите | § 241 ÷ §242 | II,III | 240,00 |  |
| 5 | Ресорно окачване | § 268 ÷ § 275 | II,III | 56,00 |  |
| 6 | Централен болт, централно лагеруване | § 243 ÷ § 248 | II,III | 40,00 |  |
| 7 | Опори на коша | § 233 ÷ § 234 | II,III | 8,00 |  |
| 8 | Колооси, колоосни редуктори и карданни валове | § 249 ÷ § 267 | II,III | 320,00 |  |
| 9 | Инсталация за смазване на ребордите | § 276 ÷ § 280 | II, III | 30,00 |  |
| 10 | Пясъчна инсталация | § 281 ÷ § 284 | II, III | 24,00 |  |
| 11 | Смазване на ходовата част | § 285 | II,III | 8,00 |  |
| **ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ** | | | | |  |
| 12 | Укрепване на моторната рама | § 286 ÷ § 288 | II,III | 8,00 |  |
| 13 | Въздушни филтри | § 289 | II,III | 8,00 |  |
| 14 | Цилиндрова блок, цилиндрови втулки и картер | § 290 ÷ § 300 | I,II | 95,00 |  |
| 15 | Цилиндрови глави, вентили | § 301 ÷ § 316 | I,II | 180,00 |  |
| 16 | Кобилици, повдигачи, разпределителен вал | § 317 ÷ § 339 | I,II | 48,00 |  |
| 17 | Бутално-мотовилкова група | § 340 ÷ § 351 | I,II | 240,00 |  |
| 18 | Основно лагеруване, колянов вал, демпфер | § 352 ÷ § 358 | I,II | 92,00 |  |
| 19 | Горивонагнетателна апаратура, дюзи, помпи, горивен регулатор | § 359 ÷ § 372 | I,II | 88,00 |  |
| 20 | Турбокомпресор | § 373 ÷ § 379 | I,II | 58,00 |  |
| 21 | Мазилна инсталация, маслени филтри, арматура | § 380 ÷ § 390 | I,II,III | 48,00 |  |
| 22 | Инсталация за изгорели газове | § 391 ÷ § 398 | I,II,III | 84,00 |  |
| 23 | Охладителна инсталация | § 399 ÷ § 410 | I,II,III | 78,00 |  |
| 24 | Еластичен съединител | § 411 ÷ § 414 | I,II,III | 45,00 |  |
| 25 | Горивоснабдителна инсталация | § 415 ÷ § 420 | I,II,III | 16,00 |  |
| 26 | Хидростатично задвижване | § 421 ÷ § 437 | I,II,III | 64,00 |  |
| **ХИДРОПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ** | | | | |  |
| 27 | Хидропредавателна кутия /ХПК/ | § 438÷ § 437 | I,II,III | 250,00 |  |
| 28 | Зареждаща помпа на ХПК | § 467÷ § 471 | I,II,III | 42,00 |  |
| 29 | Спомагателна мазилна помпа на ХПК | § 472÷ § 474 | I,II,III | 25,00 |  |
| 30 | Филтри, топлообменник, вентили, разпределители и тръбопроводи | § 475÷ § 479 | I,II,III | 45,00 |  |
| **ХОДООБРЪЩАТЕЛ С РЕЖИМЕН РЕДУКТОР** | | | | |  |
| 31 | Ходообръщател с режимен редуктор | § 480÷ § 492 | I,II,III | 180,00 |  |
| **ВЪЗДУШНА И СПИРАЧНА СИСТЕМА** | | | | |  |
| 32 | Въздушен компресор тип 2А 320 | § 256 ÷ § 270 | II,III | 75,00 |  |
| 33 | Въздушна инсталация | § 271 ÷ § 280 | II, III | 90,00 |  |
| 34 | Спирачна инсталация | § 281 ÷ § 284 | I,II,III | 140,00 |  |
| **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ** | | | | |  |
| 35 | Инсталация за почистване на предните стъкла | § 285 ÷ § 287 | II, III | 12,00 |  |
| 36 | Свирки, звукови сигнали | § 288 | III | 16,00 |  |
| 37 | Контролно-измерителни уреди | § 289 ÷ § 290 | II | 56,00 |  |
| 38 | Устройство за бдителност | § 291 ÷ § 292 | I,II,III | 12,00 |  |
| 39 | Скоростомерна инсталация „Hasler“ | § 293 | I,II | 48,00 |  |
| **ЕЛЕКТРИЧЕСКА УРЕДБА** | | | | |  |
| 40 | Спомагателни електрически машини | § 533 ÷ § 538 | I,II | 60,00 |  |
| 41 | Автоматични и неавтоматични електричеси апарати за управление, контрол и защита. Електронни устройства | § 539 ÷ § 553 | I,II,III | 120,00 |  |
| 42 | Осветителна и сигнална светлинна инсталация | § 557 ÷ § 558 | II,III | 24,00 |  |
| 43 | Акумулаторни батерии | § 559 | II,III | 48,00 |  |
| 44 | Изолация на цялата електрическа уредба | § 560 | I, II | 8,00 |  |
| 45 | Пломбиране на апарати, уреди и защити | § 561 | II,III | 4,00 |  |
| **ИЗПИТАНИЯ И РАЗРАБОТКА НА ДИЗЕЛОВИЯ ДВИГАТЕЛ** | | | | |  |
| 46 | Изпитания и разработка на дизеловия двигател под товар на реостатен стенд | § 562 | I, II | 16,00 |  |
| **ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОДЕМЕН РЕМОНТ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛОКОМОТИВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ** | | | | |  |
| 47 | Стационарни функционални изпитания на механичното и електрическото оборудване, устройствата и системите след ПР | § 68 ÷ § 71 | I, II, III | 120,00 |  |
| 48 | Функционални проби на спирачната система и допълнителното пневматично оборудване след ПР | § 68 ÷ § 71 | II, III | 50,00 |  |
| 49 | Скоростно-спирачна проба след ПР | § 68 ÷ § 71 | І | 20,00 |  |
| 50 | Товарна проба след ПР | § 68 ÷ § 71 | І | 40,00 |  |
| **Разход на труд в чов./часове , общо:** | | | |  |  |
| **Цена на един чов./час (часова ставка) в лева без ДДС:** | | | |  |  |
| **Обща стойност на разхода на труд в лева без ДДС:** | | | |  |  |

**1.2. Стойност на всички нови части, възли и материали**, подлежащи на задължителна смяна при извършване на подемен ремонт на локомотиви серия 55, съгласно **Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви** **серия 55 - ТП\_ПЛС 227/ 15**

(Таблица №2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параграф** | **Каталожен / Чертожен №** | **Наименование** | **Колич. в един локом.** | **Един. цена в лв. без ДДС** | **Обща стойност в лв. без ДДС** | |
| **1** | **Главна рама и кош** | | | |  |  | |
|  | § 226 | 125-20-20 | Каучуково уплътнение за врата, специален профил, [м] | 10 |  |  | |
|  | § 226 | LN210-4 | Каучуково уплътнение за врата, специален профил, [м] | 10 |  |  | |
|  | § 229 |  | Тапицерски плат за столовете на локом. машинисти, [м] | 5 |  |  | |
|  | § 232 | ***Боядисване на главната рама и коша*** | | |  |  | |
|  | Бои и материали за външно и вътрешно боядисване | | | |  |  | |
|  |  |  | Червен-рубин автоемайл лак RAL 3003, [кг] | 20 |  |  | |
|  |  |  | Сив транспортен автоемайл лак RAL 7042, [кг] | 15 |  |  | |
|  |  |  | Бял транспортен автоемайл лак RAL 9016, [кг] | 12 |  |  | |
|  |  |  | Жълт транспортен алкиден емайл лак RAL 1023, [кг] | 2 |  |  | |
|  |  |  | Черен транспортен алкиден емайл лак RAL 9017, [кг] | 5 |  |  | |
|  |  |  | Зелен транспортен алкиден емайл лак RAL 6018, [кг] | 5 |  |  | |
|  |  |  | Син транспортен автоемайл лак RAL 5017, [кг] | 2 |  |  | |
|  |  |  | Кафяв транспортен автоемайл лак RAL 8011, [кг] | 1 |  |  | |
|  |  |  | Разредител АМВ, [л] | 10 |  |  | |
|  |  |  | Кореселин, [л] | 10 |  |  | |
|  |  |  | Кит полиестерен, [кг] | 15 |  |  | |
|  |  |  | Кит боди влакнест, [кг] | 10 |  |  | |
|  |  |  | Грунд алкиден RAL 3003, [кг] | 10 |  |  | |
|  |  |  | Шкурка плат Р120, [м] | 15 |  |  | |
|  |  |  | Шкурка плат Р80, [м] | 15 |  |  | |
|  |  |  | Втвърдител ДН-75, [кг] | 5 |  |  | |
| **2** | **Теглино - отбивачни съоръжения** | | | |  |  | |
|  | § 239 | БУЛ 06-03-00 | Пакет металогумен малък Ф130/ L100, [ бр. ] | 4 |  |  | |
|  | § 239 | БУЛ 06-02-00 | Пакет металогумен голям Ф165/ L 440, [ бр. ] | 4 |  |  | |
|  | § 234 |  | Графитна смазка, [кг] | 5 |  |  | |
| **3** | **Колооси, колоосни редуктори и карданни валове** | | | |  |  | |
|  | § 252 |  | Буксов лагер 24132 С3, [ бр. ] | 8 |  |  | |
|  |  |  | Грес „Литеа 2 ЕР“ за лагерите, [кг] | 32 |  |  | |
|  | § 266 | D 368. 6½.49.06 | Вал карданен L=1630 мм - 367/6½, [ бр. ] | 2 |  |  | |
|  |  | D 368. 7.49.01 | Вал карданен L=950 мм - 367/7, [ бр. ] | 2 |  |  | |
|  | § 265 |  | Масло 90 ЕР, [кг] | 72 |  |  | |
| **4** | **Инсталация за смазване на ребордите** | | | |  |  | |
|  | § 280 |  | Смазка К1 съгласно БДС 1415-84, [кг] | 6 |  |  | |
| **5** | **Пясъчна инсталация** | | | |  |  | |
|  | § 281 |  | Уплътнение на капаците за бункерите за пясък, [м] | 6,5 |  |  | |
|  | § 283 |  | Гумени ръкави Ø32, [м] | 6,7 |  |  | |
| **6** | **Смазване на ходовата част** | | | |  |  | |
|  | § 285 |  | Смазка Литеа У-3 ЕР, [кг] | 30 |  |  | |
| **ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ** | | | | |  |  | |
| **7** | **Цилиндрова глава** | | | |  |  | |
|  | § 308 | 4-210-038 | Уплътнение /тампон/ гумено Ø 52/28 х 31 между блока и цилиндровата глава, [ бр. ] | 24 |  |  | |
|  | § 315 | 4-200-043 | Гарнитура стоманена Ø 341/326 х 1 между цилиндровите глави и фланеца на цилиндровите втулки, 6 бр., [стоманена ламарина, м ² ] | 1,2 |  |  | |
|  | § 315 | 4-200-043 | Гарнитура стоманена Ø 341/326 х 1 между фланеца на цилиндровите втулки и цилиндровия блок, 6 бр., [стоманена ламарина, м ² ] | 1,2 |  |  | |
|  | § 316 | 4-210-072 | Гумени уплътнения за капаците на цилиндровите глави-специален профил 8/13, [ м ] | 10,5 |  |  | |
|  | § 316 | 4-210-074 | Гарнитура Ø 40/28 х 1,5 - [ бр. ] | 6 |  |  | |
|  | § 316 | 4-210-032 | Гарнитура Ø 26,5/21 х 1 -[ бр. ] | 12 |  |  | |
| **8** | **Бутално-мотовилкова група** | | | |  |  | |
|  | § 344 | ***Уплътнителни пръстени /сегменти/, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  | D.308 - 99 | Сегмент хромиран | 6 |  |  | |
|  |  | D.308 - 100 | Сегмент компресионен | 12 |  |  | |
|  |  | D.309 - 01 | Сегмент маслосъбирателен | 12 |  |  | |
|  | § 295 | 4-200-042 | Цилиндрови втулки | 6 |  |  | |
|  | § 295 | 4-200-044 | Уплътнителен "О" пръстен между цилиндровите втулки и цилиндровия блок, Ø 301 х Ø 6 | 18 |  |  | |
| **9** | **Основно лагеруване, колянов вал, демпфер** | | | |  |  | |
|  | § 358 | 4-100-102 | Лагер основен радиален, [ бр. черупки ] | 12 |  |  | |
|  |  | 4-100-103 | Лагер основен радиално-аксиален, [ бр. черупки ] | 2 |  |  | |
|  |  | 4-303-004 | Лагер мотовилков, [ бр. черупки ] | 12 |  |  | |
| **10** | **Горивонагнетателна апаратура - дюзи, помпи, горивен регулатор, горивни рейки** | | | |  |  | |
|  | § 361 | 4-210-061 | Разпръсквачи горивни, [ бр.] | 6 |  |  | |
|  | § 362 | 4-210-051 | Уплътнение Ø 10/5 х 2 на щуцера към дюзодържача, [ бр.] | 6 |  |  | |
|  | § 362 | 4-210-056 | Уплътнение на горивонагнетателния тръбопровод /щуцера/ към капака на цилиндровата глава, [ бр.] | 6 |  |  | |
|  | § 368 | ***Горивни филтри и уплътнения на горивните филтри, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  | 14-809-001 | Филтриращ елемент | 4 |  |  | |
|  |  | 14-809-003 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 85 х Ø 5 | 2 |  |  | |
|  |  | 14-809-002 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 15 х Ø 3 | 2 |  |  | |
|  |  | 14-809-005 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 20 х Ø 9,5 | 2 |  |  | |
|  | § 370 | 4-504-016 | Мембрана Bf /"Белофрам"/ - 30/25-25-0.4 | 1 |  |  | |
| **11** | **Турбокомпресор** | | | |  |  | |
|  | § 373 |  | Лагер 6306 MAUGPC5S1L, [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 373 |  | Лагерен комплект 7306 AMAUPS0DFAL, [ бр. комплект] | 1 |  |  | |
|  | § 376 |  | Топлинна изолация, [кг] | 5,4 |  |  | |
|  | § 378 |  | Уплътнения клингерит, [ м² ] | 3 |  |  | |
| **12** | **Мазилна инсталация, маслени филтри, арматура** | | | |  |  | |
|  | § 380 | 14 -701-008 | Лагерни втулки на главната мазилна помпа, [ бр. ] | 4 |  |  | |
|  | § 380 | 14 -701-014 | Уплътнение на главната мазилна помпа, клингерит, [ м² ] | 0,6 |  |  | |
|  | § 384 | 14 -708-050 | Филтър маслен хартиен, [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 384 | ***Уплътнения гумени на комбинирания и пластинчатия маслени филтри, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  | 4 -708-003 | Специално уплътнение Ø 234 | 2 |  |  | |
|  |  | 4 -708-005 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 300 х Ø 8 | 1 |  |  | |
|  |  | 4 -708-006 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 170 х Ø 5,5 | 1 |  |  | |
|  |  | 4 -708-008 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 100 х Ø 3 | 1 |  |  | |
|  |  | 4 -707-021 | Уплътнение Ø 27/22 х 1,25 | 1 |  |  | |
|  |  | 4 -707-022 | Уплътнение Ø 68/62 х 1,5 | 1 |  |  | |
|  |  | 4 -707-024 | Уплътнителен "О" пръстен Ø 61 х Ø 3 | 1 |  |  | |
| **13** | **Предпазни и байпас вентили** | | | |  |  | |
|  | § 388 |  | Уплътнения, клингерит - /10 броя/, [ м² ] | 0,8 |  |  | |
|  | § 390 |  | Масло моторно М 16Е за дизеловия двигател, [ кг ] | 360 |  |  | |
| **14** | **Инсталация за изгорели газове** | | | |  |  | |
|  | § 395 |  | Термоизолационен плат /керамичен/ за шумозаглушителя с d=2 мм, [ м² ] | 4 |  |  | |
|  | § 391 |  | Термоизолационно въже Ø10 за ауспусните тръби, [ кг ] | 15 |  |  | |
| ***Уплътнения между фланците на ауспусните тръби и компенстаторите, [ бр.]*** | | | | |  |  | |
|  | § 392 | 14 -802-012 | Уплътнителен пръстен Ø 140/152 х 4,5 - [ бр.] | 15 |  |  | |
|  | § 392 | 14 -802-013 | Уплътнителен пръстен Ø 113/126 х 4,5 - [ бр.] | 6 |  |  | |
| **15** | **Охладителна инсталация** | | | |  |  | |
| *Уплътнения на водната помпа* | | | | |  |  | |
|  | § 400 | 14-705-23 | „О” – пръстен Ø 142/ Ø 24/7 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 400 | 14-705-24 | „О” – пръстен Ø 135/ Ø 89/7 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 400 | 14-705-25 | „О” – пръстен Ø 75/ Ø 57/5,33 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 400 | 14-705-26 | Симеринг Ø 40/ Ø 62/10 - [ бр.] | 4 |  |  | |
|  | § 404 |  | Фланцови уплътнения / 6 бр. / за топлообмениците, клингерит, [ м² ] | 1,5 |  |  | |
|  | § 408 |  | Фланцови уплътнения на радиаторните тела - Ø 48/ Ø 38 х 3, [бр.] | 32 |  |  | |
|  | § 408 | ***Уплътнения на радиаторния кош*** | | |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение гумено 2 х 20 х 2850, [ бр.] | 2 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение гумено 50 х 3 х 1510, [ бр.] | 4 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение гумено 50 х 3 х 1290, [ бр.] | 4 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение гумено 10 х 50 х 1392, [ бр.] | 4 |  |  | |
|  | ***Гумени ръкави от охладителната система*** | | | |  |  | |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 22 х 130, [ бр.] | 2 |  |  | |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 28 х 150, [ бр.] | 4 |  |  | |
|  | § 409 | 14-803-069 | Гумен ръкав Ø 45/Ø56 х 80, [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 57/Ø66 х 50, [ бр.] | 5 |  |  | |
|  | § 409 | 14-803-085 | Гумен ръкав Ø 76/Ø90 х 130, [ бр.] | 2 |  |  | |
|  | § 409 |  | Гумен ръкав Ø 76/Ø90 х 220, [ бр.] | 3 |  |  | |
| **16** | **Еластичен съединител** | | | |  |  | |
|  | § 411 | 125-07-01-01 | Еластичен елемент, армиран каучук, [ бр.] | 2 |  |  | |
| **17** | **Горивоснабдителна инсталация** | | | |  |  | |
|  | § 417 |  | Фланцови уплътнения / 15 бр. / на основния и спомагателния горивни резервоари, клингерит, [ м² ] | 2,5 |  |  | |
| **18** | **Хидростатично задвижване** | | | |  |  | |
|  | § 430 |  | Уплътнение / 1 брой / на магнитния филтър, клингерит, [ м² ] | 0,04 |  |  | |
|  | § 433 |  | Масло тип М16 Е, [кг] | 50 |  |  | |
|  | § 426 |  | Уплътнения за хидромотора и хидропомпата, клингерит /6 бр./, [ м² ] | 1,5 |  |  | |
|  | § 434 |  | Уплътнение между фланеца на кожуха на вентилаторното колело и покрива на локомотива, микропореста гума, [ м ] | 7,4 |  |  | |
| **19** | **Хидропредавателна кутия /ХПК/** | | | |  |  | |
|  | § 463 |  | Симеринг на изходящия вал - Ø 160 х Ø 190 х 15 - [ бр.] | 2 |  |  | |
|  | § 478 |  | Уплътнение на разпределителя - Ø 107х Ø 89 х 6 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 478 |  | Уплътнение на разпределителя - Ø 61х Ø 58 х 5 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 478 |  | Симеринг на разпределителя - Ø 80 х Ø 55 х 10 - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 464 |  | Масло МХП 30, [кг] | 320 |  |  | |
| **20** | **Ходообръщател с двурежимен редуктор** | | | |  |  | |
|  | § 490 |  | Симеринг – изходящ вал Ø180 х Ø215 х 15 - [ бр.] | 3 |  |  | |
|  | § 492 |  | Масло 90 ЕР, [кг] | 58 |  |  | |
| **21** | **Въздушен компресор тип 2А 320** | | | |  |  | |
|  | § 495 |  | Лагер основен N316 на коляновия вал - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 495 |  | Лагер основен 22219/MC3 на коляновия вал - [ бр.] | 1 |  |  | |
|  | § 499 | ***Уплътнителни пръстени на буталата на компресорите, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  | D 408-11 | Ø100 x 3,5 | 1 |  |  | |
|  |  | D 408-12 | Ø100 x 3,5 | 2 |  |  | |
|  |  | D 408-13 | Ø 100 x 6 | 1 |  |  | |
|  |  | D 408-14 | Ø 100 x 6 | 1 |  |  | |
|  |  | D 408-04 | Ø 125 x 3,5 | 2 |  |  | |
|  |  | D 408-05 | Ø 125 x 3,5 | 4 |  |  | |
|  |  | D 408-06 | Ø125 x 5,5 | 2 |  |  | |
|  |  | D 408-07 | Ø125 x 5,5 | 2 |  |  | |
|  | § 500 | D 303-26 | Лагер мотовилков - [ бр.] | 6 |  |  | |
|  | § 504 |  | Масло моторно М16 Д, [кг] | 8 |  |  | |
|  | § 504 | ***Уплътнителни представки на компресора, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение Ø 260 х Ø 210 х 1,2 | 2 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение 420 х 200 х 3 | 2 |  | | |
|  |  |  | Уплътнение Ø 160 х Ø 145 х 0,8 | 3 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение Ø 90 х Ø 80 х 1,5 | 3 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение Ø140 х Ø130 х 1,5 | 3 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение 147 х 284 х 3 | 1 |  |  | |
|  |  |  | Уплътнение 136 х 140 х 7 | 1 |  |  | |
| **22** | **Въздушна инсталация** | | | |  |  | |
|  | § 511 |  | Кноров ръкави, комплект, L=730 mm, Ø28 mm, 0,5 Mpa - [ бр.] | 4 |  |  | |
|  | § 511 |  | Кноров ръкави, комплект, L=850 mm, Ø28 mm, 1,0 Mpa - [ бр.] | 4 |  |  | |
|  | § 513 | 7-049-004 | Маншет на спирачен цилиндър - [ бр.] | 4 |  |  | |
| **23** | **Спирачна система** | | | |  |  | |
|  | § 519 | 7-021-000 | Ремонтен комплект за кранмашинист Кнор Д 2, [ бр.] | 2 |  |  | |
|  | § 521 |  | Калодки Р10 - L320, [ бр.] | 16 |  |  | |
| **24** | **Спомагателни машини** | | | |  |  | |
|  | § 535 | ***Електрографитни четки, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  |  | Електрографитни четки 20 х 20 х 44 за стартер-генератора | 16 |  |  | |
|  |  |  | Електрографитни четки 6,5 х 6,5 х 25 за електрическите двигатели на вентилаторите за отопление на кабините | 2 |  |  | |
|  |  |  | Електрографитни четки 10 х 20 х 25 за електрическия двигател на комбинирана помпа | 4 |  |  | |
|  |  |  | Електрографитни четки 16 х 30 х 36 за електрическия двигател на пневматичния компресор | 8 |  |  | |
|  | § 535 | ***Лагери на роторите на спомагателните машини, [ бр.]*** | | |  |  | |
|  |  |  | Лагер NU310MC3 за стартер-генератора | 1 |  |  | |
|  |  |  | Лагер 6313 C3 за стартер-генератора | 1 |  |  | |
|  |  |  | Лагер 6305 за ел. двигателя на комб. мазилна и горивна помпа | 1 |  |  | |
|  |  |  | Лагер 6306 за ел. двигателя на комбинираната мазилна и горивна помпа | 1 |  |  | |
|  |  |  | Лагер 22311СК за ел. двигателя на пневматичния компресор | 1 |  |  | |
|  |  |  | Лагер NU 309 за ел. двигателя на пневматичния компресор | 1 |  |  | |
|  | § 536 |  | Еластичен елемент на съединитела между стартер-генератора и ХПК,[ бр.] | 1 |  |  | |
| **25** | **Осветителна и сигнална светлинна инсталация** | | | |  |  | |
|  | § 558 |  | Комплект електрически светодиодни /LED/ крушки и захранващи блокове за светлинната сигнална / фарове, прожектори / и осветителната инсталация /пултове, кабини, машинно помещение/ | 1 |  |  | |
| **26** | **Акумулаторна батерия** | | | |  |  | |
|  | § 559 |  | Стартерни акумулаторни батерии оловни - 12V/165 Ah, [ бр.] | 16 |  |  | |
| **27** | **Консумативи** | | | |  |  | |
|  |  |  | Пенетранти почистващи, [ бр.] | 10 |  |  | |
|  |  |  | Пенетранти проникващи, [ бр.] | 5 |  |  | |
|  |  |  | Пенетранти проявители, [ бр.] | 5 |  |  | |
|  |  |  | Технически спирт, [кг] | 15 |  |  | |
|  |  |  | Технически салфетки хавлиени, [кг] | 50 |  |  | |
| СТОЙНОСТ на всички нови части, възли и материали, подлежащи на задължителна смяна при извършване на подемен ремонт | | | | | | |  |

**Забележка:** Съгласно условията на Възложителя, **стойността на задължителния подемен** **ремонт** на един локомотив не може да надхвърля **486 312,41** лева без ДДС.

**1.3.Стойност на задължителния подемен ремонт** на дизел-електрическилокомотив **55131,** съгласно точка **1.1.** и точка **1.2.** е ............................................................... лева без ДДС.

**1.4.Стойност на задължителния подемен ремонт** на дизел-електрическилокомотив **55150,** съгласно точка **1.1.** и точка **1.2.** е ............................................................... лева без ДДС.

**2.** **Стойност на прогнозния допълнителен ремонт за един локомотив сер. 55** / „ремонт по състояние” / **- до 40% от стойността на задължителния ремонт** **без ДДС** и включва възстановяване и смяна на части и възли, които не подлежат на задължителна смяна, съгласно Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотивисерия 55 **- ТП\_ ПЛС 227/15, за които е констатирано,че са неремонтопригодни** въз основа наодобрени от Възложителя калкулации с констативни протоколи.

**Представяме ценоразпис** с посочен максимален обем ремонтно – възстановителни дейности, които биха потенциално възникнали извън задължителия ремонт, като за всяка дейност посоченваме: наименование на операцията, наименование на частта/възела, който трябва да бъде подменен/ремонтиран, труд в човекочасове и стойност, както и стойността на резервната част/възел.

………………………………………………………….

…………………………………………………………

**2.1.Стойност на прогнозния допълнителен ремонт** /ремонт по състояние/ на дизел-хидравлически локомотиви 55131 е ...............................................................лева без ДДС.

**2.2.Стойност на прогнозния допълнителен ремонт** /ремонт по състояние/ на дизел-хидравлически локомотиви 55150е ...............................................................лева без ДДС.

**3.** **Стойност на допълнителните дейности** ( труд и вложени части/възли), свързани с извършване на частична модернизация на един локомотив сер.55, в лева без ДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Модернизация** |  |  |  |  |
|  | **Наименование** | **Норма за разход на труд в чов./часове** | **К-во части/възли** | **Един. цена без ДДС** | **Обща стойност части/възли без ДДС** |
| 1 | Mодернизация на отоплението в командната кабина – монтаж на инсталация за електрическо отопление |  |  |  |  |
| 2 | Възстановяване на 2 броя стрелкови нивопоказатели на главния горивен резервоар |  |  |  |  |
| 3 | Премахване на разходния горивен резервоар - остават само разходните водни резервоари |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация на тифоните – монтиране на тифони с две тоналности на звука |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация на надбуферните фарове и монтиране на двоен прожектор; 9.1……………… 9.2 ;……………….. |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж на инсталация за предварително подгряване на охладителната вода |  |  |  |  |
| 7 | Замяна на релетата за управление и контакторите на спомагателните машини с по-съвременни еквивалентни модели |  |  |  |  |
| 8 | Замяна на всички автоматични предпазители. |  |  |  |  |
| 9 | Замяна на механичния напреженов регулатор тип RAT с електронен регулатор |  |  |  |  |
| 10 | Смяна на кабелите от оперативните вериги в апаратния блок и командните кабини |  |  |  |  |
| 11 | Смяна на захранващите силовите кабели на спомагателните машини. |  |  |  |  |
|  | **Цена на един чов./час (часова ставка) в лева без ДДС:**……………/**КАКТО В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ РЕМОНТ /** | **ОБЩО ЧОВ./ЧАСОВЕ ………** | | **ОБЩО ЧАСТИ/ВЪЗЛИ БЕЗ ДДС:** | |

**Забележка: Съгласно условията на Възложителя, стойността на модернизацията не може да надхвърля 16,62 % от стойността на задължителния ремонт на локомотива, без ДДС.**

**3.1.** Стойност за извършване на модернизация на локомотив **55131** /**разход на труд** **и вложени части/възли**/ е в размер на………………….лв. без ДДС.

**3.2.** Стойност за извършване на модернизация на локомотив **55150** /**разход на труд** **и вложени части/възли**/ е в размер на………………….лв. без ДДС.

**4. Общи стойности:**

**4.1 Общата стойност на подемния ремонт** на дизел-електрически локомотив **55131** е ..................... лева без ***ДДС /включват се стойностите по т.1.3, т. 2.1 и т.3.1/***

**4.2**. **Общата стойност на подемния ремонт** на дизел-електрически локомотив **55150** е .................. лева без ДДС. **/ *включват се стойностите по т.1.4, т. 2.2 и т.3.2/.***

**4.3.Обща стойност** за извършване на подемните ремонти на **дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150** е ............................. лева без ДДС**/ *включват се стойностите по т.4. 1 и т. 4.2 /.***

**Забележка:** Съгласно условията на Възложителя, **общата стойност на подемния ремонт** на всеки един от дизел-хидравлически **локомотиви 55131 и 55150**, не може да надхвърля **486 312,41** лева без ДДС, а общата стойност на обществената поръчка с предмет: *„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”*, не може да надхвърля **972 624,82** лева без ДДС.

**5. Предлагаме извършената услуга да ни бъде платена при следните условия:**

5.1*. Вариант 1*: С авансово плащане

5.1.1. Аванс в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт на двата локомотива в срок до 30 календарни дни след сключване на договор и представяне на фактура за авансово плащане.

*В случай, че бъдем определени за изпълнител в срок от 30 дни от сключване на договора ще представим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за авансово предоставените средства в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт на двата локомотива, обезпечаваща 100 % авансово предоставените средства.*

5.1.2. 80 % от стойността на задължителния подемен ремонт, 100 % от стойността на допълнителния ремонт и допълнителните дейности, в срок до 30 календарни дни след предаването на локомотивите от подемен ремонт.

5.2. *Вариант 2*: Без авансово плащане.

5.2.1. 100 % от стойността на подемния ремонт, допълнителения ремонт и допълнителните дейности, свързани извършване на частична модернизация, по банков път в български лева, в срок до 30 дни, след извършване на ремонта и получаването на документите, посочени в проекта на договора (Приложение № 15 от документацията за участие).

*Изпълнителят избира* ***един*** *от двата начина на плащане, като ненужното се изтрива или задрасква.*

При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд**.**

Предложените цени следва да са в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно следва да се счита единичната цена.

Срок на валидност на ценовото предложение е 180 дни.

Дата................ 2017 г. Подпис: ................................

*(Печат, име и фамилия)*

**проект**

**Приложение № 15**

Д О Г О В О Р

**№ …………**

Днес, ................2017 г. в гр. София, между:

**„БДЖ-Товарни превози” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1080, Столична община, район “Средец“, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: **175403856**, представлявано от Управителя инж. Любомир Симеонов Илиев, наричано по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

**„ ...................................”**,със седалище и адрес на управление: гр. ...................., община ........................, ул. “.....................” № .........., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК :....................., представлявано от Управителя .......................... .................., наричано по-нататък за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

**на основание чл. 112 и чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влезли в сила- Решение №....../...........02.2017г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за откриване на процедура на** **договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.” и Решение № ......../............2017г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка се сключи настоящият договор за следното:**

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТприема да извърши срещу възнаграждение и при условията на този Договор подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в съответствие с „Технически условия за извършване на подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви серия 55 **-** Приложение №1 и предложените параметри от „Техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” Приложение № **17-** неразделни части от настоящия договор.

**Чл.2.** При констатиране от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на извършване на задължителните ремонтни операции за подемен ремонт, съгласно ТП\_ПЛС 227/15, свързани с демонтиране на цялото оборудване от локомотива и разглобяване на всички свалени агрегати и системи, че възли и части, неподлежащи на задължителна смяна, са **неремонтнопригодни** и се налага замяната им с нови, се изпълнява следното:

**(1).** Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвят и подписват подробни **констативни протоколи** с пълно описание на всички **необходими допълнителни** нови възли и части;

**(2).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, на база двустранно подписаните констативни протоколи по чл.2. т. 1,изготвя **калкулация** на **допълнителните** нови възли, части и на **необходимия допълнителен** разход на труд, като отразява единичните цени и стойностите за всяка позиция от калкулацията, както и общата стойност. **Калкулацията се изготвя въз основа на предложените единични цени от ЦЕНОРАЗПИСА на** ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - съдържащи се в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  **Приложение** **№** 17

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвената калкулация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и съгласуване;

**(3).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва **допълнителните ремонтни дейности**, свързани със смяна на неремонтнопригодните възли и части с нови, съгласно двустранно подписаните констативните протоколи, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри калкулациите по **чл. 2, ал. 2.**

**Чл.3.** В срок до 7 (седем) дни от датата на подписване на договора, но най-късно преди зaпочване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и предствителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в представената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

**II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.**  Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения, но не повече от 8 месеца, считано от датата на сключването му.

**Чл. 5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава наведнъж локомотивите, подлежащи за ремонт, съгласно настоящия договор, след дадено съгласие за приемането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 6.**  Предаването на локомотивите за транспортиране се извършва на територията на Република България, на адрес: .......................................................................................... с приемно-предавателен протокол за предаване на локомотивите за транспортиране (по образец). За дата на предаване се счита датата на подписване от страните на протокола;

**Чл. 7.**  Мястото за изпълнение на договора е .................................................... /на територията на ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/

**Чл. 8.**  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в седемдневен срок от подписване на протокола по чл. 6, да осигури присъствието на свой оправомощен представител в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за предаване на локомотивите за ремонт.

**Чл.9.** Предаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приемането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на локомотиви 55131 и 55150 за ремонт се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверено с подписване от страните на протокол за предаване и приемане на локомотивите за ремонт /по образец в съответствие с **Приложение № 18/;**

**Чл.10.** Срокът за извършване на подемния ремонт, допълнителния ремонт и допълнителни дейности свързани с извършване на частична модернизация за всеки отделен локомотив е …….. (словом) дни /не повече от 90 дни/, считано от датата на подписване между представители на страните на протокола по чл. 9 за предаване и приемане на локомотивите за ремонт.

**ІІІ. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 11. (1).** За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .......................................лв. без ДДС, съгласно цените предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение – Приложение № 17 /В максималната стойност на договора е включен допълнителен ремот /ремонт по състояние/..................... до 40% от общата стойност на задължителния ремонт на всеки един локомотив в лева без ДДС.

Цената включва следните ценообразуващи показатели по т.1.1 и т.1.2 от настоящата алинея:

**т.1**.**1**. Обща стойност на подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55131 в размер на ………лв (словом) без ДДС, която се формира от:

* стойност на задължителния подемен ремонт е …………лв (словом) без ДДС

- стойност на **прогнозния** допълнителния ремонт /ремонт по състояние/ е ……………. лв. (словом) без ДДС /*до* *40% от общата стойност на задължителния ремонт/*

- стойност на допълнителни дейности свързани с извършване на частична модернизация е …………лв. (словом) без ДДС.

**т.1.2.** Обща стойност на подемния ремонт на дизел-хидравлически локомотив 55150 е ……… (словом) лв. без ДДС, включваща:

- стойност на задължителния подемен ремонт е ………… (словом) без ДДС;

- стойност на **прогнозния** допълнителния ремонт /ремонт по състояние/ е ……………. (словом) без ДДС/*до* *40% от общата стойност на задължителния ремонт/;*

- стойност на допълнителни дейности свързани с извършване на частична модернизация е ………… (словом) без ДДС;

съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №.... от настоящия договор;

**(2). При извършване на**  всички ремонтни дейности по подемен ремонт, допълнителен ремонт и частична модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150 е договорена цена на един чов./час (часова ставка) в размер на ................в лева без ДДС, както и стойност на разход на труд, съгласно посочените норми в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 17 ,

**(3)** В цената по чл.11, ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по чл. 1 от договора, в това число разход на труд за всички ремонтни операции, всички резервни части, възли, детайли, които се сменят по време на ремонта, застраховки, командировки, пътни разходи и др.

**(4)** Цените, свързани с изпълнението на услугите, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

**(5)** Транспортните разходи за еднократно придвижване на локомотива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно до пункт на територията на Република България, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен между страните по настоящия договор, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(6)** Цената се разбира EXW /франко склад на Изпълнителя /съгласно „ИНКОТЕРМС 2010" и не подлежи на промяна по време на изпълнение на настоящия договор /за Изпълнител ситуиран на територията на Република България/. В случай, че Изпълнителят е чуждестранно лице и е ситуиран извън територията на РБългария, цената се разбира DDP /доставено, мито платено, включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ съгласно „ИНКОТЕРМС 2011" от/до гранична гара на Република България и не подлежи на промяна по време на изпълнение на настоящия договор.

**Чл.12** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този договор, както следва:

**(1)** Вариант 1:С авансово плащане

**12.1.** Авансово плащане в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт в срок до 30 календарни дни след подписване на договора и представяне на фактура за авансово плащане.

**12.2**. 80 % от стойността на задължителния подемен ремонт и 100 % от стойността на допълнителния ремонт и допълнителните дейности, в срок до 30 календарни дни след предаването на локомотивите от подемен ремонт и представяне на документите по чл.12, ал.3.

**(2)** Вариант 2: Без авансово плащане

**12.2.** 100 % от стойността на подемния ремонт, допълнителния ремонт и допълнителните дейности, свързани извършване на частична модернизация, по банков път в български лева, в срок до 30 дни, след извършване на ремонта и получаването на документите, посочени в чл.12, ал.3.

**(3).** Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок от .......... календарни дни /не повече от 30 /тридесет/ дни, след приемане на локомотивите от подемен ремонт и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:

- оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, адрес: София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ - инж. Любомир Симеонов Илиев;

- протоколи за предаване на локомотивите в експлоатация след извършване на подемен ремонт - **обр. ЛС 002 – 3/12;**

- копия на всички одобрени констативни протоколи и калкулации, ако са извършени допълнителни ремонтни дейности, съгласно **чл. 2, ал. 3**;

- сертификати за качество и декларации за съответствие за всички изделия, елементи и материали, които се влагат при извършването на подемният ремонт на локомотивите

- протокол за отпаднали части при ремонта, съдържащ видове и количества материали, части и скрап /*когато е приложимо/.*

**(4)** Всяко плащане ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в:

**БАНКА: ..........................,**

**IBAN: ..................................,**

**BIC: .......................**

**(5)** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети.

**Чл. 13 (1)** Когато за частта на услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителя представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя (когато е приложимо).

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл. 9 за плащане на подизпълнителя в срок от 15 (петнадесет) дни от получаването им, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими (когато е приложимо).

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемателно-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има прво да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо).

# ІV. ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЛОКОМОТИВИТЕ ЗА ПОДЕМЕН РЕМОНТ

**Чл. 14**. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150 за транспортиране до ремонтната база, като до подписване на протокола за предаване на локомотива за подемен ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорността за опазването им в състоянието, в което е предаден;

**2.** Локомотивите могат да бъдат подадени за ремонт и в неработно състояние, но годни за транспортиране;

**3.** Локомотивите се подават за ремонт напълно окомплектовани и с всички агрегати и възли;

**4.** Липсите се описват в протоколите за предаване и приемане на локомотивите за подемен ремонт, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги попълни в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след приемане на локомотивите за ремонт;

**5.** В случай, че липсите по чл. 13, ал. 1, т. 4 не се набавят в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след подписване на протоколите за предаване и приемане на локомотивите за ремонт, същите се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се фактурират като разходи за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

**6.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сваля инвентара на локомотивите и изготвя описи при предаването им за ремонт и ги съхранява до предаването на локомотивите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършване на подемните ремонти;

**7.** Локомотивите се предават за ремонт, комплектовани с всички технически паспорти, съгласно **ПЛС 470/13**;

**9.** След подписване от двете страни на протоколите за предаване и приемане на локомотивите за подемен ремонт в срок не по-късно от 25 (двадесет и пет) календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ демонтира цялото оборудване на локомотивите, разглобява всички свалени системи, агрегати и възли, като извършва проверка, оразмеряване и дефектоскопия на частите и елементите им.

**10.** След изтичане на срока по **чл.13**, **т. 9**, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвят и подписват подробни **констативни протоколи** с пълно описание на всички **неремонтнопригодни** възли и части, неподлежащи на задължителна смяна, съгласно **Приложение** **№ 18**;

# V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЛОКОМОТИВИТЕ ОТ ПОДЕМЕН РЕМОНТ

**Чл. 15.(1)** След приключване на ремонтните работи се извършват стационарни функционални проби на механичното и електрическо оборудване, устройствата и системите на локомотивите и се попълва протокол **обр. ЛС 002 – 9/12,** който се подписва от комисия, състояща се от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**2.** Извършват се стационарни функционални проби на спирачната система и допълнителното пневматично оборудване, съгласно **ПЛС 417/12** и се попълва протокол, обр. **ЛС** **002 – 0/12**;

**3.** Извършва се изравняване на статичното натоварване на колелата на локомотивите, съгласно **ТП\_ПЛС 414/14** и се попълват измервателни карти, обр. **ЛС 007 – 6.4/14** и **ЛС 007 - 7.55/14**;

**4.** Извършват се функционална проба и пътни /скоростно – спирачна и товарна/ проби, съгласно **ПЛС 413/12**. Пътните /скоростно-спирачна и товарна/ проби се провеждат в съответствие с протоколи - образци **ЛС** **002 – 1/12** и **ЛС 002 – 2*д*/12**.Протоколите се изготвят и попълват в три екземпляра;

**5.** Пробите по чл. 14, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се извършват на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**6.** Не по-късно от **7** (седем) **работни дни** преди датата на провеждане на пътните проби, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва предварително да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последният се задължава в срок **до 7** (седем) **работни дни** да осигури машинист – инструктор локомотивен от локомотивното депо, към което се числят локомотивите и инспектор – приемчик, за участие в пътните проби;

**7.** Окончателното приемане на локомотивите от ремонт се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след отстраняване на всички забележки за некачествено извършен ремонт и показани дефекти по време на извършените стационарни, функционални и пътни проби. Оправомощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят и подписват протоколи за предаване на локомотивите от подемен ремонт **- обр. ЛС 002 – 3/12** след представяне на комплектните технически паспорти на локомотивите, попълнени съгласно Инструкция за техническите паспорти на тягов подвижен състав – **ТП\_ПЛС 470/13**;

**8**. При предаване на локомотивите от ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ комплектова локомотивите със същия инвентар по изготвения при приемането опис**.**

**9.** За дата на завършване на подемния ремонт се счита датата на двустранно подписаните протоколи за предаване на локомотивите от подемен ремонт в експлоатация - **обр. ЛС 002 – 3/12**;

**(2) Предаване на локомотивите за транспорт и отговорно пазене след извършване на подемен ремонт:**

**1.** След предаване и приемане на локомотивите от подемен ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да транспортира локомотивите до територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адрес: .........................................., не по-късно от **7** (седем) работни дни след подписване на протоколите за предаване на локомотивите от подемен ремонт.След транспортирането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват приемно-предавателени протоколи.

**2.** Всички агрегати, възли и части, отпаднали по непригодност от локомотивите по време на подемния ремонт, както и отпадналия метален скрап / ламарини, тръби, демонтирани бандажи с изчерпан ресурс и др./, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остават на отговорно пазене в склад на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което страните подписват констативени протоколи.

**3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в срок до **30** (тридесет) **календарни дни** след приключване на ремонта и подписване на протоколите за предаване на локомотивите от подемен ремонт, да организира за своя сметка транспортиране на отпадналите агрегати, възли, части и метален скрап до свой склад. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава отпадналите агрегати, възли, части и метален скрап на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след двустранно подписани приемно-предавателни протоколи;

**4.** В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 14, ал. 2, т. 3 за транспортиране на отпадналите части и металния скрап до свой склад в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да продаде отпадналите непригодни агрегати, възли, части и метален скрап, описани в констативните протоколи. При реализирана продажба ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, доказващи сделката. Общата стойност на завършения подемен ремонт може да бъде намалена със стойността на получените финансови средства от продажбата.

# VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**Чл. 16. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

**1.** Да осигури присъствието на свои оправомощени представители при предаване на локомотивите за подемен ремонт, при извършване на пробите по чл. 14, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и при предаване на локомотивите от подемен ремонт;

**2.** Да осигури за своя сметка свои оправомощени представители, на които да възложи през работното време на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на негова територия да осъществяват контрол на качеството на влаганите материали и резервни части, да присъстват при всички прегледи, проверки и измервания на демонтираните и разглобени агрегати и възли, както и да подписват констативните протоколи по **чл. 2.**

**3.** Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при решаване на технически или организационни проблеми, възникнали в хода на изпълнение на ремонта;

**4.** Да разглежда, уточнява и утвърждава изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ калкулации за извършване на допълнителните ремонтни дейности, съгласно **чл. 2.**

**5.** Да изплати по реда и условията на настоящия договор, общата стойност на извършения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подемен ремонт, включително и допълнителните ремонтни дейности, съгласно двустранно подписаните констативни протоколи и одобрените калкулации;

**6.** Да изпраща свои представители за приемане на извършен рекламационен ремонт на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои оправомощени представители:

**1.** Да осъществява контрол за качеството и количеството на извършените дейности по време на ремонтния процес;

**2.** Да изисква сертификати за качество и сертификати за произход за влаганите резервни части и материали;

**3.** Да утвърждава технически изменения в конструкцията на локомотивите или използване на нови материали;

**4.** Да извършва проверки за спазване на предписаните технологии, качеството на използваните материали и хода на изпълнение на договорените дейности на територията на всички цехове, работилници и складове на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**5.** Да присъства при извършване на изпитания на ремонтирани агрегати и възли и да получава копия от съставяните протоколи и измервателни карти;

**6.** Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Правилник за подемен ремонт на дизел-хидравлически локомотиви серия 55 - ТП\_ ПЛС 227/15”.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

**Чл. 17. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

**1.** Да осигури свои оправомощени представители за участие в комисията по приемане на локомотивите за ремонт;

**2.** При констатиране на необходимост от допълнителни ремонтни дейности, свързани със замяна нанеремонтнопригодните възли и части с нови, съгласно **чл. 2,** да организира изготвянето на констативни протоколи от комисията с представители на двете страни;

**3.** Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, **калкулация** на **допълнителните** нови възли, части и на **необходимия допълнителен** разход на труд с отразени единични цени, стойности за всяка позиция и общата стойност.

**4.** Да разработи и попълни измервателните карти и протоколи, задължителни при оразмеряване и изпитания на основните агрегати и възли, с отразени номинални, гранични и измерени стойности на параметрите, които определят функционалната им годност и надеждност;

**5.** Да закупува за своя сметка резервни части и материали, необходими за извършване на ремонта;

**6.** При извършване на ремонта на отделните агрегати и възли да влага резервни части с високо качество, гарантиращо безаварийна и безопасна експлоатация на локомотивите;

**7.** Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и сертификати за произход за влаганите нови резервни части и материали;

**8.** Да извършва конструктивни изменения, преустройства и замяна на резервни части само след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по техническа документация, утвърдена от него;

**9.** Да осигури за своя сметка всички необходими условия за работа и кореспонденция на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, достъп до всички ремонтни помещения и складове на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**10.** Да информира представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко задължително съгласуване във връзка с контрола на качеството на влагани части, материали или технологии;

**11.** Да извършва ремонта на всички възли, агрегати и части на локомотивите в съответствие с изискванията на „Правилник за подемен ремонт на дизел-електрически локомотиви дизел-хидравлически локомотиви серия 55 - ТП\_ ПЛС 227/15”, предписанията /ПЛС/ на „БДЖ -Товарни превози” ЕООД за дизел-хидравлически локомотиви серия 55, действащи към датата на сключване на настоящия договор, както и в съответствие с техническата документация на завода производител, при необходимост;

**12.** Да извести писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за предаване на локомотивите от подемен ремонт;

**13.** Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да предаде отпадналите по време на ремонта негодни, възли, части и метален скрап с двустранно подписан приемно-предавателен протокол;

**14.** Да отстрани за своя сметка всички рекламационни повреди по локомотивите, възникнали по време на гаранционния срок, посочен в настоящия договор.

**15**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

**(2)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

**1.** Да предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване технически изменения, нови схемни решения, целящи подобряване надеждността на конструкцията на локомотивите или намаляване на разходите за извършване на ремонта;

**2.** Да предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване замяната на определени възли, части и материали с такива от по-ново поколение, с цел подобряване на надеждността, функционалната им годност и разходите за тяхната поддръжка;

**3.** Да предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване технически и икономически обосновани предложения за изменение на Правилника, инструкциите и предписанията, отнасящи се до ремонта на локомотиви серия 06.

**VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл 18. (1)** Гаранционният срок за локомотивите, на които е извършен подемен ремонт по този договор е………….. / минимум 12 (дванадесет) календарни месеца/.

**(2)** Гаранционния срок по чл. 18, ал. 1 започва да тече от датата на подписване на протоколите за предаване на локомотивите от подемен ремонт.

**(3)** Началният момент и продължителността на гаранционите срокове на вложените при извършване на ремонтните дейности резервни части, възли и агрегати е този, определен в съответните декларации за съответствие или сертификати за качество.

**VIII. РЕКЛАМАЦИИ**

**Чл. 19. (1)** Рекламационна повреда на локомотивите е тази, която е възникнала в рамките на гаранционния период и която е по причина на некачествено извършен ремонт или вложени некачествени резервни части и материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди по локомотивите, настъпили в резултат на неправилна експлоатация, несвоевременно извършен планов ремонт, съгласно „Предписания за гаранционните условия и срокове след извършване на капитален ремонт, среден ремонт, подемен ремонт и голям периодичен ремонт на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – **ТП\_ПЛС 480/15”** или по причина на трети лица.

**(2)** При възникване на рекламационна повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез телеграма или факс.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок най-късно до **3 (три)** работни дни от получаване на уведомлението да изпрати за своя сметка свои представители за оглед на локомотива/те и участие при съставяне на протокол за рекламация.

**(4)** Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършват подробен оглед, запознават се със записите в бордовия дневник и обясненията на длъжностните лица, констатирали първоначално повредата, организират при необходимост допълнителни проби, измервания и изследвания, изготвят и подписват рекламационен протокол, в който се посочват причините за възникване на повредата и се записва предложение за начина на нейното отстраняване.

**(5)** В случай на липса на съгласие между представителите на двете страни, рекламационният протокол се подписва с особено мнение, което се излага аргументирано в протокола или като негово приложение. В този случай възникналият спор се решава чрез преговори между ръководните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези преговори могат да се изискат становища на независими експерти. В случаите на непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

**(6)** В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свои представители в указания срок или не изпрати писмено съгласие за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да организира изготвяне на протокол за рекламация без представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, констатациите в рекламационния протокол не могат да бъдат оспорвани и задължават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(7)** Установената с протокол рекламационната повреда се отстранява от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(8)** При дадено писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и постигната писмена договореност между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трето лице се допуска повреденият агрегат да се замени с оборотен такъв. Всички разходи по демонтаж, наем за оборотния агрегат, транспорт и монтаж след ремонт на повредения агрегат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(9)** При дадено писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и постигната писмена договореност между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трето лице се допуска рекламационният ремонт да се извърши на територията на Република България с материали и специалисти на трето лице. Независимо от това гаранцията за извършения ремонт се поема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(10)** При дадено писмено съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се допуска рекламационният ремонт да се извърши от специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с части, агрегати или възли, изпратени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай всички разходи, свързани с доставката на необходимите резервни части, агрегати или възли, както и разходите за отстраняване на възникналите повреди са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за извършения ремонт се поема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(11)** При възникнала гаранционна повреда гаранционният срок се удължава както следва:

**1.** При неработоспособност (престой) на локомотива/те, изчислен в работни дни, когато от деня на изпращане на уведомлението за възникване на повредата до нейното отстраняване са изминали повече от **7** (седем) календарни дни, гаранционният срок се удължава с общия брой дни на неработоспособност на локомотива/те, включително и почивните и празнични дни;

**2.** За сменени или ремонтирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ агрегати след гаранционна повреда, започва да тече нов гаранционен срок с начало датата на протокола за пускане на локомотива в експлоатация след рекламационния ремонт. Копие от протокола трябва да се съхранява в паспорта на локомотива.

**IX. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 20. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени пряко и непосредствено в резултат от извършения ремонт.

**(2)** В случаи на некачествено извършен ремонт, в резултат на който има пострадали хора, дължащите им се обезщетения, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**X. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 21**. **(1)** При неизпълнение на което и да е от задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,5% на ден от стойността на неизпълнения ремонт за всеки отделен локомотив, но не повече от 10% от общата стойност за извършване на подемния ремонт по чл. 11 или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по предходната клауза стойност на неустойката: от дължащата се обща стойност за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

**(3)** При забавяне на плащането по чл. 11 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5% на ден от стойността на забавеното плащане.

**(4)** При неизпълнение на задължението по чл. 15, ал. 1, т. 5 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на действително извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за времето, през което локомотивите са престояли при него, в резултат на неизпълнението.

**(5)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на действително извършените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи към трети лица, в случай на рекламационен престой на локомотивите.

**ХІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 22.** **(1)** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ......... (словом) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

**Чл. 23** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена в уведомителното писмо с приложеното решение за определяне на изпълнител) както следва:

Банка :………………………….

BIC :………………………….

IBAN :....……………………….

**Чл. 24 (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

**1.1.** да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №....), да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор, без да е необходимо посочване на конкретно обстоятелство или предоставяне на доказателства.

**1.2.** да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 25 (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:

**1.1.** да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**1.2.** да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичането му.

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 26 (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

**(2)** Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

**1.1.** когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 12, ал.4 от Договора;

**1.2.** когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

**1.3.** когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

**(3)** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

**Чл. 27.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 28 (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

**1.1.** ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;

**1.2.** при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

**1.3.** при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 29.** В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 30.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7 (седем) дневен срок до да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

**Чл. 31.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

**ХІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА**

**(***в случай, че участникът избере вариант с авансово плащане***)**

**Чл. 32.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за авансово предоставени средства, обезпечаваща 100 % авансово предоставените средства които са в размер на 20% от стойността на задължителния подемен ремонт на двата локомотива. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя в срок до 30 дни от датата на сключване на договора.

**Чл. 33.** Гаранцията за авансово предоставените средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в горецитирания раздел ХІ. от настоящия договор.

**Чл. 34.** Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3(три) дни след връщане или усвояване на аванса.

**XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 35. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

**Чл. 36.** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжени да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

**Чл. 37. (1)** Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в чл.37, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**Чл. 38.** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните.

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

**Чл. 39.** Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

**Чл. 40.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

**Чл. 41.** Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение, могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

**Чл. 42.** Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

**Чл. 43. (1)** Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

**(2)** Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

**(3)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 44.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

**XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ**

**Чл. 45. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………….…. Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ……………………………………... Тел.: ………………………………………….

Факс: ……………………………………. Факс: …………………………………………

e-mail: …………………………………… e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………… Лице за контакт: ……………………………

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

**ХV. СПОРОВЕ**

**Чл. 46. (1)** Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

**(2)** При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

**XVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 47 (1)** Този договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 4 от договора .

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

5. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 30 дни след влизане в сила на договора.

**(2)** Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

**Чл. 48.** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

**Чл. 49.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**Чл. 50.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

**Чл. 51.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

**Чл. 52.** Този Договор се състои от .... (словом) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**Приложения:**

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 - Технически условия за „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017 г.”;

Приложение № 2 - Правилник за подемен ремонт на дизелелектрически локомотиви серия 55 - ТП\_ПЛС 227/15.

Приложение № 3 - Инструкция за колоосите на тягов подвижен състав – ПЛС 410/85.

Приложение № 4 - Инструкция за техническите паспорти на локомотивите собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 470/13.

Приложение № 5 Предписания за изравняване статичното натоварване по колела на локомотиви на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 414/14.

Приложение № 6 - Предписания за периодична ревизия на спирачните системи на тяговия подвижен състав на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – ТП\_ПЛС 417/12.

Приложение № 7 - Предписания за извършване на функционални, скоростно-спирачни и товарни проби на локомотиви след капитален ремонт /КР/, среден ремонт /СР/, подемен ремонт /ПР/ и голям периодичен ремонт /ГПР/ – ТП\_ПЛС 413/12

Приложение № 8 - Предписания за въздушните съединителни ръкави на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 418/14.

Приложение № 9 - Инструкция за пломбиране на уредите, апаратите, защитите и горивната уредба на ТПС на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 415/16.

Приложение № 10 - Предписания за устройствата за бдителност на локомотивния машинист на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 416/17.

Приложение № 11 - Предписания за скоростомерните инсталации „ХАСЛЕР” за локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 412/17.

Приложение № 12 - Предписания за боядисване на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 407/16.

Приложение № 13 - Предписания за европейския идентификационен номер на локомотивите, буквеното означение на страната и маркировката на стопанисващия локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 405/17.

Приложение № 14 - Предписания за отличителните знаци, надписи, указатели и означения на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - ТП\_ПЛС 406/17.

Приложение № 15 - Предписания за гаранционните условия и срокове след извършване на капитален ремонт, среден ремонт, подемен ремонт и голям периодичен ремонт на локомотивите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – ТП\_ПЛС 480/15.

Приложение № 16 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 17 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 18 – Приемо-предавателен протокол за предаване на локомотив за подемен ремонт /образец.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**инж. Любомир Илиев ...........................................................**

*Управител „БДЖ–Товарни превози” ЕООД*

**Образец!**

**Приложение № 16**

**ДО**

**„БДЖ–Товарни превози” ЕООД**

**ул. „Иван Вазов” № 3**

**гр. София**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Ние

/наименование и адрес на банката/

сме уведомени, че между Вас **„БДЖ–Товарни превози” ЕООД**, като Възложител и Изпълнител ……………………………………………………………………… предстои да бъде сключен договор **с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

на обща стойност ………………………...........................................................................................

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата …………………………………………………, представляващ **5 %** от стойността на договора.

Във връзка с гореизложеното, Ние ………………………………./наименование и адрес на банката/, се задължаваме неотменяемо, да Ви заплатим всяка сума до ………………..…………………………лева при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ……………………………../наименование на изпълнителя/ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, без да е необходимо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да обосновава и доказва претенцията си.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Тази Гаранция е валидна за срок, равен на срока на договора, увеличен с 30 /тридесет/ дни и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17,00 часа на ………..г. /съответния ден/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ...................................../Банка/. Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст, депозирано най-късно до 17,00 часа на ………………… год. по един от следните начини:

* в централата на нашата банка или всеки клон на банката, или чрез препоръчана поща, или куриерска служба с нотариално заверен подпис на законния Ваш представител или
* изпратено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че предложените от Вас подписи са автентични.

След 17:00 часа…….. /дата/ ангажимента ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в .......................................... ........................../ Банка/.

Подпис и печат на Гарантите:

Дата:

**Образец**

**Приложение № 17**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в” от ППЗОП**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

Подписаният/ата/...............................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност .................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ..............................................................................................................................

(*длъжност*)

на...........................................................................................................................................................

*(наименование на изпълнителя/подизпълнителя)*

**в процедура** **договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за 2017г.”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Приемам условията на проекта на договор – Приложение № 8, неразделна част от документацията на процедура договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,**

2. В случай, че аз/ представляваното от мен дружество бъде определено за изпълнител, ще сключа писмен договор с Възложителя, който съответства на приложения към документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата ми.

Дата................ 2017 г. Декларатор: ………………………………

*(подпис и печат)*

**Образец**

**Приложение № 18**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г” от ППЗОП**

**за срок на валидност на офертата**

Подписаният/ата/...............................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност .................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ..............................................................................................................................

(*длъжност*)

на...........................................................................................................................................................

*(наименование на изпълнителя/подизпълнителя)*

**в процедура договаряне с предварителна покана по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде .............................................дни (**не по кратък от 180 дни**) след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Дата................ 2017 г. Декларатор: ………………………………

*(подпис и печат)*

**Образец!**

**Приложение № 19**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 102, ал. 1 от ЗОП**

Долуподписаният /та/ .......

в качеството ми на................................................................................................................................

*(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има* *право да представлява и управлява)*

на ....................................................................................., регистриран/о с ЕИК.............................,

със седалище и адрес на управление ..................................................................................................... - участник в процедура публично състезание по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** Информацията, съдържаща се в …………………….. *(посочват се конкретна част/части от офертата)* от офертата, има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна*.*

**2.** Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

**3.** Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

***Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.***

Дата................ 2017 г. Декларатор: ………………………………

*(подпис и печат)*

**Образец**

**Приложение № 20**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният/ата .........................................................................................

/собствено, бащино и фамилно име/

в качеството си на …........................ на .............……………........................... със седалище и адрес на управление гр. .........................., вписано в Търговския регистър с ЕИК..........................., тел: ................., факс: .......................... и адрес за кореспонденция: ...............................................................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

При изготвяне на офертата за **„Извършване на подемен ремонт и модернизация на дизел-хидравлически локомотиви 55131 и 55150, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,**  са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

**Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

Дата: .…………... 2017 г. Декларатор: ……………………

гр. ............................... *( подпис, печат)*

1. ***\*Забележка:***

   ***Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.***

   *Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всеки член на обединението.*

   *Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато кандидатът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и.*

   *Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато кандидатът е декларирал, че ще използва ресурсите на трети лица.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни [↑](#footnote-ref-2)
3. За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.  
   За **възложителите:** **периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.** [↑](#footnote-ref-3)
4. *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-6)
7. Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-7)
8. Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.   
   Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.  
   Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.  
   Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или*** **годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.** [↑](#footnote-ref-8)
9. Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка [↑](#footnote-ref-9)
10. Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение. [↑](#footnote-ref-10)
11. Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. [↑](#footnote-ref-11)
12. По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. [↑](#footnote-ref-12)
13. Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: [↑](#footnote-ref-13)
14. Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). [↑](#footnote-ref-14)
15. Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. [↑](#footnote-ref-15)
16. По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). [↑](#footnote-ref-16)
17. Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. [↑](#footnote-ref-17)
18. Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). [↑](#footnote-ref-18)
19. Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-19)
20. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-21)
22. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-22)
23. В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. [↑](#footnote-ref-23)
24. Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. [↑](#footnote-ref-24)
25. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-25)
26. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-26)
27. ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*** [↑](#footnote-ref-27)
28. ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-28)
29. Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е** **възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. [↑](#footnote-ref-29)
30. ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-31)
32. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-32)
33. Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*** [↑](#footnote-ref-33)
34. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-34)
35. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-35)
36. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-36)
37. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-37)
38. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-38)
39. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години. [↑](#footnote-ref-39)
40. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години. [↑](#footnote-ref-40)
41. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-41)
42. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. [↑](#footnote-ref-42)
43. Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; [↑](#footnote-ref-43)
44. Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. [↑](#footnote-ref-44)
45. Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. [↑](#footnote-ref-45)
46. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-46)
47. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-47)
48. При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.* [↑](#footnote-ref-48)
49. В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-49)