***Приложение №4***

 **ОБРАЗЕЦ!**

**ДО**

 **„БДЖ –ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

 **ГР. СОФИЯ 1080**

 **УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***За участие в обществена поръчка с предмет:***

„Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела Ø920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

От............................................./*наименование.на.участника*/,.с.БУЛСТАТ/ЕИК................................. ..................., регистрирано в ...........…..............................., регистрация по ДДС: …........................................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................................................................., адрес за кореспонденция: …………………………………………...........................................................................................

Телефон за контакт: …………………..., факс: ……………….., e-mail:………………….........

Представлявано от……………………………………………..…/*трите имена*/ в качеството на ………………………………………………./длъжност, или друго качество/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Окончателна механична обработка на 80 бр. черни колела Ø920 „симетричен” тип и преокомплектовка на 40 бр. дискови колооси за талига Y32 с тях, с включени операции по окачествяване и ремонт на сп. дискове, предназначени за спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 **Предлагаме:**

 **1.** Извършване на всички технологични операции по преокомплектоването в пълния им обем и качество съгласно одобрената от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД фирмена **„Технология/Технически условия за преокомплектоване на колооси”** в съответствие с „Общи технически условия ОТУ 4 12/IV - Ремонт на колооси чрез преокомплектоване”, комплектована с чертежи, образци на протоколи и съответните инструкции за безразрушителен контрол и **„Технология/Технически условия за**  **производство на колела за вагони**” в съответствие с „Общи технически условия ОТУ 2 11/IV -производство на колела за товарни и пътнически вагони”, комплектована с чертежи и протоколи от изпитвания.

 **2.** За всяка преокомплектована вагонна колоос или група колооси ще представяме сертификат за качество и протоколи от всички проведени изпитания (геометрия, ултразвуков сертификат, магнитно-прахова дефектоскопия, дебаланс, ел.съпротивление, размерна схема, диаграми на запресоване и др.). За обработените черни колела ще представим декларация за съответствие на колелата съгласно TSI и протоколи от изпитванията.

 **3.** **Партиди и срок за преокомплектоване на една партида колооси**

 **3.1.** Преокомплектоването на вагонните колооси ще се извършва чрез **писмена заявка** от Възложителя, в която се посочва броя колооси подлежащи на преокомплектоване. /Това не отменя условието, че ако в хода на ремонта бъдат установени недопустими повреди по други, непосочени елементи, съгласувано с Възложителя да ги подмени с оглед връщането на напълно годна за експлоатация колоос/.

 **3.2.** С**рок за преокомплектоване на една партида колооси** – до …… дни /не повече от 10 дни/ от подписване на приемо-предавателен протокол за колооси предадени за ремонт по образец, Приложение №1 към проекта на договор.

 **4. Място на ремонт на вагонни колооси чрез преокомплектоване -** ремонта на вагонните колооси чрез преокомплектоване ще се извършва на наша територия ……………………………./*изписва се страната и адреса*/.

**5. Гаранционен срок на преокомплектованите колооси**

 **5.1.** Гаранционният срок на преокомплектованата колоос, не по-малко от 2 години и се отнася за пресовите сглобки и за неоткрити дефекти по частите втора употреба – водещи до разрушаване на колооста или съкращаване на нормалния й експлоатационен живот .

**5.2.** Гаранционният срок на обработените черни колела Ø920 „симетричен” тип - 5 /пет/ години.

 **5.3.**Гаранционния срок тече от датата на монтажа под вагон.

**6.** Приемаме транспортните разходи при предаване и приемане на вагонните колооси за и след преокомплектовка в рамките на територията на РБългария да са за сметка на Възложителя, а извън територията на РБългария – за наша сметка, съответно от и до границата на РБългария.

**7.** Приемаме вагонните колооси да бъдат товарени и укрепвани от наша страна при експедиция на преокомплектованите колооси, съгласно изискванията на превозвача за осигуряване запазване на потребителските им качества след транспортирането.

**8.** Приемането и предаването на вагонните колооси за и след преокомплектоване, се извършва от наши представители и представители на Възложителя на наша територия /*в случай, че Изпълнителя е ситуиран на територията на РБългария*/ **или** в базите на Възложителя в градовете София, Горна Оряховица и Пловдив, в присъствието на наш представител /*в случай, че Изпълнителя е чуждестранно юридическо лице /,* като всички командировъчни разходи са за наша сметка.

***Забележка:*** *\*Отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник.*

**9. Условия и срок на плащане:**

 **9.1.** Плащането се извършва в лева по банков път, в срок до в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на необходимите документи.

 **9.2.** Условие за извършване на плащането е представяне от наша страна на следните документи:

- **фактура в оригинал**, издадена на името на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД с МОЛ: Димитър Костадинов, на адрес - 1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 и съдържаща, освен задължителните реквизити, № и предмет на договора;

- **сертификат за качество** на колооста, диаграми и протоколи от отделните изпитания на оста и колооста (геометрия, ултразвук, магнитно-прахова дефектоскопия, дебаланс, ел. съпротивление, размерна схема, диаграми за запресоване), декларация за съответствие на колелата съгласно TSI, а за обработените черни колела, декларация за съответствие на колелата съгласно TSI и протоколи от изпитванията.

-двустранно подписан/и **приемо-предавателен/и протокол/и за преокомплектовани колооси**, удостоверяващ/и предаването на преокомплектованите колооси на съответното ППП за извършената работа.

**10.** Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал и гаранции за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в размер на **5%** от стойността на договора.

 **11. Срокът на валидност** **на нашето предложение** е .......... дни /не по-кратък от 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

**Прилагаме:**

 **1.**. Прилагаме документ удостоверяващ сертификацията ни по VPI за ремонт на колооси с подмяна на елементи (копие);

 **2.** Прилагаме сертификат, удостоверяващ, квалификацията ни за производство на вагонни колела "симетричен" тип Ø920 съгласно изискванията на TSI, издаден от нотифициран орган;

 **3.** Прилагаме образец на сертификат по т.3.1/3.2, съгласно EN 10204;

 **4**.Прилагаме подписана и подпечатана **„Технология/Технически условия за преокомплектоване на колооси”, отговаряща като минимум на изискванията на ОТУ 4 12/IV, комплектована с чертежи и образци на протоколи и съответните инструкции за безразрушителен контрол (NDT).**

**5.** Прилагаме подписана и подпечатана фирмена „**Технология /Технически условия за производство на колела за вагони”** отговаряща на изискванията **на ОТУ 2 11/IV, комплектована с чертежи.**

***Забележка***: *\*Всяка доставка подлежи но документален преглед на сертификатите и протоколите от изпитанията и издаване на „допуск до експлоатация” от Възложителя.*

Дата ....... / ........ / 2015 г. Подпис: ................................

 Печат

 *(име и фамилия)*

 *(качество на представляващия участника)*

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността*