Приложение №2

 Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обект

**"Авариен ремонт на фасада и покрив цех ремонтен", филиал Септември,**

**Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив,**

**гр. Септември, ул.„Любен Каравелов” № 2 Г**

От фирма .............…...................................................................................представлявана

 от ...................................................................................................................

 в качеството си на .........................................................................................

**Уважаеми господа,**

 След като проучихме условията от запитването за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект **"Авариен ремонт на фасада и покрив цех ремонтен", филиал Септември, Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив,** собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ППП Пловдив, находящ се в гр.Септември, ул.„ЛюбенКаравелов” № 2 Г, съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: **................................................ /*словом ..................................../* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв., без ДДС.
* за непредвидени разходи ...................... *(словом.........................)* лв., без ДДС.

 Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект **"Авариен ремонт на фасада и покрив цех ремонтен", филиал Септември, Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив,** собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ППП Пловдив, находящ се в гр.Септември, ул. „Любен Каравелов” № 2 Г, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на СМР | мерна единица | количество | цена | общо |
| 1 | Демонтаж временна хидроизолация /изтъргване до бетон/ | м2 | 585 |   |   |
| 2 | Превозване с ръчни колички на строителни отпадъци до 30 метра до контейнер | м3 | 15 |   |   |
| 3 | Изкачване с макара на мушама покривна | т | 4,86 |   |   |
| 4 | Грундиране на плоскости за хидроизолация | м2 | 585 |   |   |
| 5 | Хидроизолация от един пласт усилен воалит без посипка на газопламъчно залепване - 3 кг. м2  | м2 | 585 |   |   |
| 6 | Хидроизолация от един пласт усилен воалит с посипка на газопламъчно залепване - 4,5 кг. м2  | м2 | 585 |   |   |
| 7 | Демонтаж на улуци обикновени | м | 120 |   |   |
| 8 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 20 |   |   |
| 9 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина  | м2 | 50 |   |   |
| 10 | Обшивка на покриви,корнизи улами и поли от поцинкована ламарина 0,5мм при ремонти | м2 | 53,55 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж на готови висящи улуци от поц. ламарина при ремонти  | м | 120 |   |   |
| 12 | Скоби за улуци | бр | 170 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж на готови водосточни тръби и есове от поцинкована ламарина , при ремонти | м | 53 |   |   |
| 14 | Почистване на маджун без сваляне на стъкла  | 10м | 69,6 |   |   |
| 15 | Подмяна на единични армирани стъкла  | м2 | 17 |   |   |
| 16 | Маджуниране на стари стъкла  | 10м | 69,6 |   |   |
| 17 | Направа на тръбно фасадно инвентарно скеле с вис. до 30м | м2 | 312 |   |   |
| 18 | Очукване повредена вароциментна мазилка по фасади и страници на врати  | м2 | 20 |   |   |
| 19 | Вароциментна изравнителна мазилка с готово смес при ремонти включително грундиране | м2 | 30 |   |   |
| 20 | Грундиране с готов грунд върху мазилки | м2 | 214,4 |   |   |
| 21 | Боядисване на релефни фасади над 6м с акрилатни бои двукранто | м2 | 214,4 |   |   |
| 22 | Окончателно почистване на обекта | м2 | 500 |   |   |
| 23 | Изхвърляне на отпадъци придобити при ремонт на сгради ,с контейнер 4м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет | бр | 4 |   |   |
|   | **Обща стойност на СМР в лв.** **без ДДС**  |   |
|   | **Непредвидени разход до 10% от стойността на СМР в лв. без ДДС** |   |
|   | **Обща стойност без ДДС** |   |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от запитването, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ………. (……………......) работни дни, но не повече от 40 работни дни.

 Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30% .

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ….……. (словом…………….............), **календарни дни**, но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция през време избора на изпълнител на поръчката е следният: ……………………… ……………………… ……………………

Лице за контакт ……………………

Тел. ………………………………….

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………………………………………………………………….

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |