Приложение №2

 Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 за изпълнение на обект:

 **"Авариен ремонт на помещения и бетонна пътека „Депомайстор” филиал Карлово” към Локомотивно депо Пловдив, ППП Пловдив, гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов” № 3**

от фирма .............…...................................................................................

 представлявана от .....................................................................................

 в качеството си на .....................................................................................

**Уважаеми господа,**

 След като проучихме условията от запитването за участие, документацията за участие и предложения проект за договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект **"Авариен ремонт на помещения и бетонна пътека „Депомайстор” филиал Карлово” към Локомотивно депо Пловдив, ППП Пловдив,** собственост на "БДЖ-ПП” ЕООД, находящ се гр. Карлово, ул.„ТеофанРайнов” № 3, съобразно предвидените в проекта на договора условия за сумата: .**............................. /*словом/* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом)* лв., без ДДС
* за непредвидени разходи ...................... *(словом)* лв., без ДДС

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект **"Авариен ремонт на помещения и бетонна пътека „Депомайстор” филиал Карлово” към Локомотивно депо Пловдив, ППП Пловдив,** собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находящ се в гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов” № 3, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | наименование на СМР | Ед.мярка | Количество | Ед.ценабез ДДС/лева/ | Обща стойност без ДДС /лева/ |
| 1 | Отстраняване на боя и шпакловка от стени и тавани  | м2 | 70 |   |   |
| 2 | Шпакловане по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонти | м2 | 80 |   |   |
| 3 | Грундиране на стари стени и тавани с контактен грунд | м2 | 186,29 |   |   |
| 4 | Защитно покриване преди боядисване | м2 | 50 |   |   |
| 5 | Боядисване с вододисперсни бои вътрешно при ремонти - двукратно | м2 | 141 |   |   |
| 6 | Демонтиране каса на врата | бр | 4 |   |   |
| 7 | Демонтиране на прозорци над 2 м2 с каса | бр | 2 |   |   |
| 8 | Цокъл блажно двукратно | м2 | 47 |   |   |
| 9 | Ключ електрически обикновен  | бр | 4 |   |   |
| 10 | Доставка контакт шуко двоен скрит монтаж | бр | 8 |   |   |
| 11 | Монтаж ключове и контакти скрита инсталация | бр | 12 |   |   |
| 12 | Демонтаж ОТ на таван / труд/ | бр | 4 |   |   |
| 13 | T8 осв. Тяло 2х L 1200 комплект с LED пури 4500 К с предпазен капак | бр | 3 |   |   |
| 14 | Монтаж ОТ на стена или таван | бр | 5 |   |   |
| 15 | Пробиване отвор до 25/15 в тухла ръчно | бр | 1 |   |   |
| 16 |  Осв тяло плафон с LED крушка  | бр | 2 |   |   |
| 17 | Вътрешна водопроводна инсталация от ППр студена вода ф 20мм | м | 3,5 |   |   |
| 18 | Топлоизолация за водопроводни тръбни системи ф20 / доставка и монтаж/ | м | 3,5 |   |   |
| 19 | Тоалетна мивка среден формат за седящ смесител комплект със сифон/доставка и монтаж/ | бр | 2 |   |   |
| 20 | Монтаж смесителна батерия седяща за мивка, спирателен кран | бр | 2 |   |   |
| 21 | Водонагряваща смесителна батерия седяща  | бр | 1 |   |   |
| 22 | Кран сферичен ППр 20мм | бр | 1 |   |   |
| 23 | Настилка от теракотени плочи на лепило при ремонти | м2 | 40 |   |   |
| 24 | Изравнителна подова замазка, при ремонт | м2 | 39 |   |   |
| 25 | PVC тръби муфени с фасонни части ф50/1,8 | м | 3,5 |   |   |
| 26 | Доставка и монтаж на PVC врати  | м2 | 7,8 |   |   |
| 27 | Доставка и монтаж на PVC прозорци  | м2 | 4,65 |   |   |
| 28 | Топлоизолация по страници на врати и прозорци до 30 см / обръщане/ | м | 25,66 |   |   |
| 29 | Доставка и монтаж на климатик 12 BTU -инверторен | бр | 2 |   |   |
| 30 | Демонтаж обшивка по стреха с дъски на глъб и зъб / труд/ | м2 | 9,5 |   |   |
| 31 | Ремонт обшивка по стреха с дъски на глъб и зъб  | м2 | 9,5 |   |   |
| 32 | Лакиране по фасади от дърво  | м2 | 9,5 |   |   |
| 33 | Разбиване на неармирани бетонни настилки с ел. къртач с изнасяне на материала  | м2 | 110,4 |   |   |
| 34 | Направа и разваляне на кофраж проста форма при ремонт | м2 | 110,4 |   |   |
| 35 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа ф6 15/15 | м2 | 110,4 |   |   |
| 36 | Доставка и полагане на армиран бетон В20 | м3 | 13,25 |   |   |
| 37 | Доставка полагане и трамбоване на подложен слой от трошен камък | м3 | 5,5 |   |   |
| 38 | Изпердашване на бетонова настилка  | м2 | 110,4 |   |   |
| 39 | Окончателно почистване на обекта | м2 | 140 |   |   |
| 40 | Изхвърляне на отпадъци придобити при ремонт на сгради, с контейнер 4 м3 по цени на сметоизвозваща фирма с включена такса смет | бр | 4 |   |   |
|   | **Обща стойност на СМР в лв. без ДДС**  |   |
|   | **Непредвидени разходи до 10% от стойността на СМР в лв. без ДДС** |   |
|   | **Обща стойност в лв. без ДДС** |   |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;

Декларираме, че приемаме условията от запитването, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……. (словом) работни дни, но не повече от 40 работни дни.

 Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30%

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ………. (словом), но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме/ (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция е следният:

……………………… ………………………

Лице за контакт …………………………………………

тел:………………

E-mail:………………..

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………..

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |