**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

**ОФЕРТА**

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт покрив, санитарни помещения и стаи "- резервни стаи Свиленград - ППП Пловдив“, Ви представям нашата оферта.

**I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в** Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Ремонт покрив, санитарни помещения и стаи "- резервни стаи Свиленград - ППП Пловдив“ – Приложение №1 към публикуваната покана.

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

**1.**Общата стойност за изпълнение на поръчката - …………………. лв. без включен ДДС, включваща:

- цена за извършване на СМР: ....................................лв. без ДДС;

- цена за възникнали непредвидени СМР............................. лв. без ДДС, представляваща ……...% (*не повече от 10%*) от стойността на СМР.

**2.** Единичните цени и общата стойност за изпълнение на отделните видове строително-монтажни/ремонтни работи, съгласно количествата сметка към публикуваната покана, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование** | **Мяр-ка** | **Количе-ство** | **Ед. цена без ДДС /лева/** | **Обща с-ст без ДДС /лева /** |
|  | **Покривни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на керемиди и капаци | м² | 250 |  |  |
| 2 | Ремонт на летвена скара по покрив за керемиди | м² | 250 |  |  |
| 3 | Ремонт на дъсчена обшивка за покриване | м² | 20 |  |  |
| 4 | Направа лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда | м3 | 0,8 |  |  |
| 5 | Покриване с битумна мушама върху дъсчена общивка при ремонти | м² | 250 |  |  |
| 6 | Препокриване покрив с керемиди тип "Марсилски"върху дъсчена обшивка на вароциментов разтвор - без керемиди и капаци | м² | 250 |  |  |
| 7 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм улами, поли и шапки при ремонт /бордове и краища/ | м² | 30 |  |  |
| 8 | Разваляне на тухлена зидария /комини/ със сваляне на отпадъците | м3 | 2 |  |  |
| 9 | Почистване и измитане на олуци | м | 42 |  |  |
| 10 | Доставка на керемиди тип Марсилски | бр. | 100 |  |  |
| 11 | Покриване на било с глинени капаци замазани с вароциментен разтвор | м | 20 |  |  |
|  | **Вътрешен ремонт Етаж 1 и 2 стаи и коридор** |  |  |  |  |
| 12 | Изтъргване на боя от стени и тавани | м² | 666,6 |  |  |
| 13 | Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд | м³ | 666,6 |  |  |
| 14 | Боядисване с латекс стени и тавани при ремонт- двукратно | м² | 666,6 |  |  |
| 15 | Нанасяне трети пласт латексова боя при ремонт | м² | 210 |  |  |
| 16 | Шпаклаване по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонт | м² | 170 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж ламиниран паркет, включително подложка при ремонт | м² | 161,02 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж подови первази ПВЦ - профилни | м | 201,8 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж Венециански щори | бр. | 39 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж ЛОТ 2х L1200 LED с капак, комплект с пури | бр | 14 |  |  |
| 21 | Доставка врата интериорна MDF с каса | бр | 2 |  |  |
| 22 | Монтаж врата интериорна | бр | 2 |  |  |
| 23 | Врата ПВЦ за WC с монтаж и обръщане | м2 | 3,2 |  |  |
| 24 | Демонтаж каса на врата | бр | 4 |  |  |
| 25 | Доставка на ел. ключове и контакти | бр | 36 |  |  |
| 26 | Монтаж на ел. ключове и контакти | бр | 36 |  |  |
| 27 | Доставка на противовлажно осветително тяло с лед крушка | бр | 2 |  |  |
| 28 | Монтаж противовлажно осв. тяло | бр | 2 |  |  |
| 29 | Блажна боя по стари дървени повърхности /Врати/ | м2 | 61,84 |  |  |
| 30 | Блажна боя по стари дървени повърхности /Стълби/ | м2 | 10 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на климатик инвертор 12 BTU | бр | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **WC 2 броя** |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж водопровод от поцинкована тръба | м | 16 |  |  |
| 33 | Улей от 40/20 до 50/40 ръчно в тухла . | м | 5 |  |  |
| 34 | Водопровод от ППр ф20 студена вода | м | 19 |  |  |
| 35 | Водопровод от ППр ф20 топла вода | м | 2 |  |  |
| 36 | Топлоизолация на тръбни водопроводни системи с диаметър ф20 от полиетиленова пяня 9мм /доставка и монтаж/ | м | 25 |  |  |
| 37 | Кран спирателен ППр ф 20 | бр. | 7 |  |  |
| 38 | Монтаж спирателен кран | бр | 7 |  |  |
| 39 | Демонтаж каменинави тръби | бр. | 5 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 с фасонни части и заустване към канализация | м | 13 |  |  |
| 41 | Предстенна облицовка от гипсокартон на мет. конструкция /куфар/за тръбите | м2 | 2 |  |  |
| 42 | Пробиване на отвор в бетон 15/15 | бр. | 5 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния - моноблок | бр. | 2 |  |  |
| 44 | Монтаж душ батерия с телефон | бр | 2 |  |  |
| 45 | Доставка душ батерия с телефон | бр. | 2 |  |  |
| 46 | Подмяна облицовки край мивки и подобни - фаянс 15/15 | м2 | 4 |  |  |
| 47 | Фугираща смес - бяла | кг | 4 |  |  |
| 48 | Фугиране на теракотени настилки | м2 | 6 |  |  |
| 49 | Доставка, монтаж и свързване на ел. бойлер 80 литра за топла вода при ремонти | бр | 2 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоръчни дъски по фасадна дограма | м | 26 |  |  |
| 51 | Защитно покриване на мебели преди боядисване | м² | 200 |  |  |
| 52 | Почистване на обекта преди предаване | м² | 160 |  |  |
| 53 | Извозване на отпадъци придобити при ремонт на сгради, на сметище с включена такса с контейнер 4 м3 по цени на сметоизвозваща фирма | бр. | 4 |  |  |
|  | **Всичко:** | | | |  |
|  | **Непредвидини разходи …….*(не повече от 10%):*** | | | |  |
|  | **Крайна стойност без ДДС:** | | | |  |

*Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.*

**3.** В случай, че е необходимо извършването на допълнителен вид работа, за която няма аналогична цена в офертата ни, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

**4.** Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и посочените по-долу ценообразуващи показатели:

* средна часова ставка за труд - …………..……..лв./час;
* разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – …………………%;
* допълнителни разходи върху труд – …………………%;
* допълнителни разходи върху механизация – …………………%;
* доставно-складови разходи – …………………%;
* печалба - …………………%.

**5.** Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. II.1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н, включително и разходите за извозване на получените в резултат на изпълнение на поръчката отпадъци.

**6.** Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка, както и ценообразуващите показатели няма да бъдат променяни за целия срок на договора.

**III.** В случай на установени фактически/аритметични грешки в нашето ценово предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай сме съгласни за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя, предвид предложените единични цени и съответните количества по спецификация, отразени в ценовото ни предложение..

**IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / календарни дни** */не повече от 70 календарни дни*, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

**V. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

**1.** Плащането да се извършва в лева, по банков път, както следва:

1.1. Авансово плащане в размер на ……….% (не по-голямо от 30 %) от стойността на СМР, в срок до 5 /пет/ календарни дни след предоставянето на двустранно подписания протокол за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ и фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – инж. Ивайло Георгиев -управител, съдържаща № на договора, предмет на договора и основанието за авансовото плащане.

1.2. Окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), без констатирани забележки.

1.3. Условие за извършване на окончателното плащане е предоставянето в 5 /пет/ дневен срок от подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)на следните документи:

- Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Ивайло Георгиев – Управител, съдържаща № на договора, предмет на договора, стойност на приспаднат аванс, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

- Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя;

- Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи (бивш обр. 19), подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**2.** Адресът, на който ще се предоставят всички документи за извършване на плащания е -гр. София п.к. 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Обща администрация”.

**3.** Плащанията да се извършват по следната наша банкова сметка:

Обслужваща банка: ...........................

BIC: .....................................................

IBAN: ..................................................

Клон: ..................................................

Титуляр на сметката: .........................

**VI. Гаранционен срок на ремонтните дейности –** Декларираме, че приемаме гаранционните срокове за обекта да са съгласно условията в Техническата спецификация – Приложение 1 и публикуваната покана.

**VII.** Срок на валидност на офертата – ……… */не по-кратък от 60 дни/*. *Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката.*

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за извършване на СМР/СРР, както цялата документация на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

**Приложения:**

* 1. Копие на валидно Удостоверение и талонза регистрация, което удостоверява вписването в ЦПРС за изпълнение на строежи от **първа група, пета категория;**
  2. Копие на валидна **застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”;**
  3. План /работна програма/ за осъществяване на ремонта;
  4. Документ да извършен оглед.

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)