**ДО УПРАВИТЕЛЯ И ПРОКУРИСТА**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

**ОФЕРТА**

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет: „Непредвиден ремонт на помещение и част от фасадата в сградата Екипировъчен пункт в ППП София, Локомотивно депо София, ул. „Заводска“ №1, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”, Ви представям нашата оферта.

**I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в Техническите изисквания и спецификации за „Непредвиден ремонт на помещение и част от фасадата в сградата Екипировъчен пункт в ППП София, Локомотивно депо София, ул. „Заводска“ №1, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”.**

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

Общата стойност на нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Непредвиден ремонт на помещение и част от фасадата в сградата Екипировъчен пункт в ППП София, Локомотивно депо София, ул. „Заводска“ №1, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД” е ………………….(с думи) лева без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Мяр-ка | Количе-ство | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща с-ст в лв. без ДДС |
| 1 | Очукване повредена вароциментна мазилка по фасади, страници и прозоречни первази | м2 | 40 |  |  |
| 2 | Изкърпване вароциментна външна мазилка при ремонт по стени, прозоречни рамки и первази вкл. грундиране | м2 | 40 |  |  |
| 3 | Направа и разваляне на модулно инвентарно фасадно скеле с вис. до 30 м | м2 | 40 |  |  |
| 4 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Демонтаж на ел. ключове | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж на контакти | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Демонтаж на чугунен радиатор | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Демонтаж стоманени тръби отоплителна инсталация в помещения | м | 10 |  |  |
| 9 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Демонтаж на смесителна батерия | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Разбиване на тухлена зидария | м2 | 6 |  |  |
| 12 | Демонтаж на прозорец с каса | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци-двуосно отваряне; пет камерен профил, двоен стъклопакет 24мм, цвят бял | м2 | 12 |  |  |
| 14 | Подпрозоречни вътрешни первази PVC | м | 6 |  |  |
| 15 | Обръщане около отвори при новомонтирана дограма /врати и прозорци - двустранно/ вкл. оформящ алуминиев ъглов профил | м | 26 |  |  |
| 16 | Доставка на комарници, обикновенни с панти, отваряeми | м2 | 2 |  |  |
| 17 | Монтаж на комарници | бр. | 2 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на хорозонтални алуминиеви щори тип "Венициански" цвят бял пред стъкло | м2 | 12 |  |  |
| 19 | Очукване на мазилка по вътрешни тавани и стени | м2 | 100 |  |  |
| 20 | Грундиране по стени и тавани /преди шпакловане/ с дълбокопроникващ грунд | м2 | 100 |  |  |
| 21 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 100 |  |  |
| 22 | Грундиране по стени ц и тавани /преди боядисване/ | м2 | 100 |  |  |
| 23 | Боядисване с латекс по стени/цвят/ и тавани/бял/ двукратно | м2 | 100 |  |  |
| 24 | Демонтаж на врата с каса | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на интериорна врата с каса 210/180 см - канцеларии компл./със секретна брава/ | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Разваляне/къртене на плочки по пода | м2 | 6 |  |  |
| 27 | Демонтаж на настилка в канцеларии - дървен паркет, балатум | м2 | 29 |  |  |
| 28 | Изравнителна замазка по под | м2 | 35 |  |  |
| 29 | Доставка и редене на ламиниран паркет вкл. подпаркетна подложка - канциларии | м2 | 35 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC -профилни | м | 24 |  |  |
| 31 | Апартаментно табло 12 модула за открит монтаж - доставка | бр | 1 |  |  |
| 32 | Монтаж на апартаментно табло до 12 модула (без доставка) | бр | 1 |  |  |
| 33 | СВТ 5х4 мм² | м | 3 |  |  |
| 34 | Полагане кабел до 4х16 мм с обикновени скоби по тухлени стени (СВТ 5х4 мм²) | м | 3 |  |  |
| 35 | Свързване на кабел до 16 мм² към съоръжения с кабелна обувка (СВТ 5х4 мм²) | бр | 8 |  |  |
| 36 | Автоматичен предпазител триполюсен 3х32 А | бр | 2 |  |  |
| 37 | Автоматичен предпазител 1х25 А | бр | 3 |  |  |
| 38 | Автоматичен предпазител 1х16 А | бр | 1 |  |  |
| 39 | Автоматичен предпазител 1х6 А | бр | 1 |  |  |
| 40 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител триполюсен (до 63А) 32А | бр | 2 |  |  |
| 41 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 25 А | бр | 3 |  |  |
| 42 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 16 А | бр | 1 |  |  |
| 43 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен (до 10А) 6 А | бр | 1 |  |  |
| 44 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4мм² в монтирани тръби - ПВВ-МБ1 3х4мм² | м | 50 |  |  |
| 45 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х2,5мм² в монтирани тръби - ПВВ-МБ1 3х2,5мм² | м | 40 |  |  |
| 46 | Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 10/10 см в зидария | бр | 16 |  |  |
| 47 | Доставка контакт за скрит монтаж двоен | бр | 9 |  |  |
| 48 | Монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация (само монтаж) | бр | 10 |  |  |
| 49 | Доставка на ел. ключ единичен скрит монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Свързване на контакти и ел. ключ | бр | 10 |  |  |
| 51 | LED осветително тяло Т8 400 4500К 600х600 открит монтаж с 4 LED тръби по 9 W (0,036kW) | бр | 4 |  |  |
| 52 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр | 4 |  |  |
| 53 | Доставка на проводник ПВВ-МБ1 3х1,5мм² | м | 25 |  |  |
| 54 | Ръчно изкопаване на улеи с ширина до 100 мм в тухлена зидария | м | 50 |  |  |
| 55 | Полагане проводник ПВВМ под мазилка по тухлена стена (без проводник), при ремонт | м | 25 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрит монтаж (за ключ) | бр | 1 |  |  |
| 57 | Ръчно изкопаване на гнезда с размери до 10/10 см в зидария | бр | 1 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр | 7 |  |  |
| 59 | Почистване на обекта и превоз на строителни отпадъци вкл. такса депо | м3 | 10 |  |  |
|  | **Обща стойност на СМР лв. без ДДС:** | | | |  |
|  | **Непредвидени разходи 5% от стойността на СМР в лева без ДДС:** | | | |  |
|  | **Обща стойност лв. без ДДС:** | | | |  |

**III.** В случай, че комисията за провеждане на поръчката, установи фактически/аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните количества по изискванията за „Непредвиден ремонт на помещение и част от фасадата в сградата Екипировъчен пункт в ППП София, Локомотивно депо София, ул. „Заводска“ №1, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”, отразени в офертата на участника.

**IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / работни дни, но не повече от 25 /двадесет и пет/ работни дни, от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.**

**V.** Предложените от нас единични цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – ................ лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда –................. %;
* допълнителни разходи върху механизацията –.............. %;
* доставно -складови разходи – ................. %;
* печалба – ................... %;

**VI. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

**VII.** Срок на валидност на офертата – 2 месеца.

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)