**ДО УПРАВИТЕЛЯ И ПРОКУРИСТА**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

 **ОФЕРТА**

 От………………………………………………………………………………………………

 ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

 Седалище……………………………………………………………………………………...

 Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

 Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

 Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРИСТ,**

 След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет :„Доставка и монтаж на електрически бойлери, преустройство на електрическа инсталация в Хале №3-цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Ви представям нашата оферта.

 **I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в Техническите изисквания и спецификации за „Доставка и монтаж на електрически бойлери, преустройство на електрическа инсталация в Хале №3-цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.**

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

Общата стойност на нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електрически бойлери, преустройство на електрическа инсталация в Хале №3-цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД " е ………………….(с думи) лева без включен ДДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена в лв. без ДДС**  | **Обща стойност в лв. без ДДС**  |
| **І** | ***ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ БАНЯ МЪЖЕ*** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка на бойлер модел SUNSYSTEM SNS SEL 500 или еквивалент | бр. | 3,00 |   |   |
| 2 | Доставка на КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ или еквивалент | бр. | 3,00 |   |   |
| 3 | Доставка на КОМПЛЕКТ 7.5 KW МЕД или еквивалент | бр. | 3,00 |   |   |
| 4 | Монтаж и свързване на бойлер модел SUNSYSTEM SNS SN 1000 или еквивалент | бр. | 3,00 |   |   |
| 5 | Доставска на кабел ПВВМБ1 5\*2,5 | м | 40,00 |   |   |
| 6 |  Полагане на кабел ПВВМБ1 5\*2,5 под мазилка  | м | 40,00 |   |   |
| 7 | Доставка на осветителни тела LED влагоустойчиво в компл. с крушки | бр. | 5,00 |   |   |
| 8 | Монтаж на противовлажно осветително тяло | бр. | 5,00 |   |   |
| 9 | Демонтаж на ключове и кутии | бр. | 5,00 |   |   |
| 10 | Лампен/Контактен излаз под мазилка до 8 м. с мостов проводник(с включени материалри и проводници) | бр. | 8,00 |   |   |
| 11 | Монтаж на ключове и контакти противовлажни | бр. | 5,00 |   |   |
| 12 | Ключ противовлажен cx.6 Viko Палмие IP 54 или еквивалент | бр. | 2,00 |   |   |
| 13 | Контакт шуко противовлажен еденичен Viko Палмие IP 54 или еквивалент | бр. | 3,00 |   |   |
| 14 | Метално табло с плоча Cetinkaya Pano IP65, 300/400/150 или еквивалент | бр. | 1,00 |   |   |
| 15 | Монтаж на табла 0,25м² на стена(без доставка на таблото) | бр. | 1,00 |   |   |
| 16 | Автоматичен прекъсвач 3P 100А  | бр. | 2,00 |   |   |
| 17 | Монтаж и свързване на автоматичен прекъсвач 3P 100А  | бр. | 2,00 |   |   |
| 18 | АП 1х25А | бр. | 1,00 |   |   |
| 19 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител до 25А | бр. | 1,00 |   |   |
| 20 | Ел.предпазители „Шнайдер”6А с крива на изключване С или еквивалент | бр. | 1,00 |   |   |
| 21 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител триполюсен до 10А | бр. | 1,00 |   |   |
| 22 | Дефектнотокова защита CHINT с предпазител NB1L-40, 32A 30mA, 3P+N, 6kA или еквивалент | бр. | 4,00 |   |   |
| 23 | Монтаж и свързване на дефектнотокова защита до 63А | бр. | 4,00 |   |   |
| 24 | СВТ 4х16 мм²  | м. | 15,00 |   |   |
| 25 | Полагане на кабел СВТ 4х16 мм² | м. | 15,00 |   |   |
| 26 | Свързване на кабел до 16 мм² към съоръжения с кабелна обувка (СВТ 4х4 мм²) | бр | 8,00 |   |   |
| 27 | DIN шина  | м. | 2,00 |   |   |
| 28 | Гребен за монтаж на автоматичен предпазител триполюсен | бр. | 2,00 |   |   |
| 29 | Пластмасов кабелен канал 60/40 | бр. | 6,00 |   |   |
| 30 | Монтаж на кабелни канали със ширина до 60мм | бр. | 6,00 |   |   |
| 31 | Набиване на оземителен кол поцинкован 3м | бр. | 1,00 |   |   |
| 32 | Заземителна шина  | м | 20,00 |   |   |
| 33 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 51,00 |   |   |
| 34 | Демонтаж на преградна стена с размери 2,00х0,9 м | бр. | 11,00 |   |   |
| 35 | Демонтаж на врата с каса  | бр. | 3,00 |   |   |
| 36 | Демонтаж на прозорец с каса  | бр. | 1,00 |   |   |
| 37 | Доставка и монтаж на алуминиева врата за WC - 4 бр.- 70/200см | бр. | 4,00 |   |   |
| 38 | Доставка и монтаж на дръжки и секретен патрон за алуминиева врата WC  | бр. | 4,00 |   |   |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци- 1бр. - 90/250см - двуосно отваряне; пет камерен профил, двоен стъклопакет 24мм, цвят бял с вкл. перваз | м2 | 2,25 |   |   |
| 40 | Обръщане около новомонтирана дограма двустранно | м | 23,00 |   |   |
| 41 | Доставка на комарници, обикновенни с панти, отваряeми 2 бр. 90/90 см | м2 | 1,62 |   |   |
| 42 | Монтаж на комарници | бр. | 2,00 |   |   |
| 43 | Мазилка по стени и тавани | м2 | 52,00 |   |   |
| 44 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 52,00 |   |   |
| 45 | Грундиране по стени и тавани с дълбокопроникващ грунд | м2 | 52,00 |   |   |
| 46 | Боядисване с бял латекс за мокри помещения по стени и тавани двукратно | м2 | 52,00 |   |   |
| 47 | Направа на вентилационни отвори, включително полагане на тръба ф110 и замонолитване | бр. | 1,00 |   |   |
| 48 | Доставка и монтаж на вентилатор за тоалетна | бр. | 1,00 |   |   |
| 49 | Грундиране на под при ремонти баня | м2 | 23,10 |   |   |
| 50 | Доставка и полагане на теракотни плочки вкл. замазка | м2 | 23,10 |   |   |
| 51 | Доставка и полагане на фаянсови плочки 20/30см | м2 | 51,00 |   |   |
| 52 | Подмяна на стара канализация хоризонтална и вертикална /труд+материали/ | м | 20,00 |   |   |
| 53 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 25,00 |   |   |
| 54 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 25мм/материали и труд/ | м | 25,00 |   |   |
| 55 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 25мм/материали и труд/ | м | 25,00 |   |   |
| 56 | Демонтаж на душ батерия  | бр. | 6,00 |   |   |
| 57 | Доставка и монтаж на душ батерия | бр. | 6,00 |   |   |
| 58 | Демонтаж на чугунени клекала | бр. | 1,00 |   |   |
| 59 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало с PVC казанче | бр. | 1,00 |   |   |
| 60 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 2,00 |   |   |
| 61 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 6,00 |   |   |
| 62 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка стенна | бр. | 1,00 |   |   |
| 63 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат компл. със сифон  | бр. | 2,00 |   |   |
| 64 | Доставка и монтаж на конзола за тоалетна мивка /ботуш/ | бр. | 2,00 |   |   |
| 65 | Отпушвяне на канализация 1 бр. тоалетна | бр. | 1,00 |   |   |
| 66 | Доставка и монтаж на 6 бр. преградни стени 200/100 см | бр. | 6,00 |   |   |
| 67 | Тръбна изолация за студената вода | м | 6,00 |   |   |
| **ІІ** | ***ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ БАНЯ ЖЕНИ*** |   |   |   |   |
| 68 | СВТ 4х4 мм² | м | 20,00 |   |   |
| 69 | Полагане на кабел СВТ 4х4 мм² | м | 20,00 |   |   |
| 70 | Свързване на кабел до 16 мм² към съоръжения с кабелна обувка (СВТ 4х4 мм²) | бр | 8,00 |   |   |
| 71 | Доставка монтаж и квързване на ел. бойлер 80л | бр. | 1,00 |   |   |
| 72 | Монтаж на апартаментно табло до 8 модула на стена (без таблото) | бр. | 1,00 |   |   |
| 73 | Апартаментно табло, BQDT2081, 8 модула, PANASONIC или еквивалент, за външен монтаж, бял цвят | бр. | 1,00 |   |   |
| 74 | Монтаж и свързване на дефектнотокова защита до 25А | бр. | 1,00 |   |   |
| 75 | Комбинирана дефектнотоковa защитa АС-25A 30mA 2P | бр | 1,00 |   |   |
| 76 | Автоматичен предпазител С50 50А, 3Р | бр | 1,00 |   |   |
| 77 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител 50А | бр. | 1,00 |   |   |
| 78 | АП 1х25А | бр. | 1,00 |   |   |
| 79 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител до 25А | бр. | 1,00 |   |   |
| 80 | Ел.предпазители „Шнайдер”6А с крива на изключване С или еквивалент | бр. | 1,00 |   |   |
| 81 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител триполюсен до 10А | бр. | 1,00 |   |   |
| 82 | Демонтаж на луминисцентни лампи  | бр. | 4,00 |   |   |
| 83 | Доставка на осветителни тела LED влагоустойчиво в компл. с крушки | бр. | 4,00 |   |   |
| 84 | Монтаж на осветително тяло  | бр. | 4,00 |   |   |
| 85 | Демонтаж на ключове и кутии | бр. | 4,00 |   |   |
| 86 | Лампен/Контактен излаз под мазилка до 8 м. с мостов проводник(с включени материалри и проводници) | бр. | 6,00 |   |   |
| 87 | Монтаж на ключове и контакти противовлажни | бр. | 6,00 |   |   |
| 88 | Ключ противовлажен cx.6 Viko Палмие IP 54 и вентилатор единичен или еквивалент | бр. | 4,00 |   |   |
| 89 | Контакт шуко противовлажен еденичен Viko Палмие IP 54 или еквивалент | бр. | 2,00 |   |   |
| 90 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 30,68 |   |   |
| 91 | Демонтаж на преградна стена с размери 2,00х0,9 м | бр. | 4,00 |   |   |
| 92 | Демонтаж на врата с каса  | бр. | 4,00 |   |   |
| 93 | Доставка и монтаж на алуминиева врата за WC - 4 бр.- 70/200см | бр. | 4,00 |   |   |
| 94 | Доставка и монтаж на дръжки и секретен патрон за алуминиева врата WC  | бр. | 4,00 |   |   |
| 95 | Обръщане около новомонтирана дограма двустранно | м | 18,80 |   |   |
| 96 | Мазилка по стени и тавани | м2 | 52,00 |   |   |
| 97 | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 52,00 |   |   |
| 98 | Грундиране по стени и тавани с дълбокопроникващ грунд | м2 | 52,00 |   |   |
| 99 | Боядисване с бял латекс за мокри помещения по стени и тавани двукратно | м2 | 52,00 |   |   |
| 100 | Направа на вентилационни отвори, включително полагане на тръба ф110 и замонолитване | бр. | 2,00 |   |   |
| 101 | Доставка и монтаж на вентилатор за тоалетна и баня | бр. | 2,00 |   |   |
| 102 | Грундиране на под при ремонти баня | м2 | 11,71 |   |   |
| 103 | Доставка и полагане на теракотни плочки вкл. замазка | м2 | 11,71 |   |   |
| 104 | Доставка и полагане на фаянсови плочки 20/30см | м2 | 30,68 |   |   |
| 105 | Подмяна на стара канализация хоризонтална и вертикална /труд+материали/ | м | 10,00 |   |   |
| 106 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 15,00 |   |   |
| 107 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 25мм/материали и труд/ | м | 15,00 |   |   |
| 108 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 25мм/материали и труд/ | м | 15,00 |   |   |
| 109 | Демонтаж на душ батерия  | бр. | 2,00 |   |   |
| 110 | Доставка и монтаж на душ батерия | бр. | 2,00 |   |   |
| 111 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 1,00 |   |   |
| 112 | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 2,00 |   |   |
| 113 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка стенна | бр. | 2,00 |   |   |
| 114 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат компл. със сифон  | бр. | 2,00 |   |   |
| 115 | Доставка и монтаж на конзола за тоалетна мивка /ботуш/ | бр. | 2,00 |   |   |
| 116 | Доставка и монтаж на 3 бр. преградни стени 200/100 см | бр. | 3,00 |   |   |
| **Обща стойност на СМР лв. без ДДС:** |   |
| **Непредвидени разходи 5% от стойността на СМР в лв. без ДДС:** |   |
| **Обща стойност лв. без ДДС:** |   |

 **III.** В случай, че комисията за провеждане на поръчката, установи фактически/аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните количества по изискванията за „Доставка и монтаж на електрически бойлери, преустройство на електрическа инсталация в Хале №3-цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, отразени в офертата на участника.

 **IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / работни дни, но не повече от 40 /четиридесет/ работни дни, от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.**

 **V.** Предложените от нас единични цени в лева без ДДС, важат за целия срок на валидност на офертата и включват всички необходими и съпътстващи разходи за изпълнението на обществената поръчка.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица одобрена от възложителя.

Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – ................ лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда –................. %;
* допълнителни разходи върху механизацията –.............. %;
* доставно -складови разходи – ................. %;
* печалба – ................... %;
* непредвидени разходи – ................... %;

 **VI. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

 Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ и Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане нанатурални видове строително-монтажни работи /Образец № 19/.

 Условие за извършване на плащането е предоставяне от Изпълнителя в 5 /пет/ дневен срок на следните документи:

1. Оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул.“Иван Вазов” № 3 с МОЛ – Любен Нанов – Управител, съдържаща № ….на договора, предмет на договора, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

2. Приемо-предавателен протокол за извършените СМР подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането: гр. София п.к. 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Обща администрация”.

 **VII.** Срок на валидност на офертата – 2 месеца.

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

 (име и фамилия, длъжност)