**ДО**

**УПРАВИТЕЛЯ**

**НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД**

**ОФЕРТА**

От………………………………………………………………………………………………

ЕИК/Булстат/ЕГН…………………………………………………………………………….

Седалище……………………………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….

Телефон…………………………..,Факс…………….,e-mail адрес…………………………

Данни за банковата сметка: IBAN……………………………..BIC………………………..

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

След запознаване с поканата за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.4. т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на WC и умивалня на I и II етаж в Административна сграда на ППП София, гр. София, ул. "Заводска" № 1, собственост на "БДЖ-ПП" ЕООД“, Ви представям нашата оферта.

**I. Ще изпълня поръчката, съгласно изискванията посочени в** Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на WC и умивалня на I и II етаж в Административна сграда на ППП София, гр. София, ул. "Заводска" № 1, собственост на "БДЖ-ПП" ЕООД“ – Приложение №3 към публикуваната покана.

**II. С настоящата оферта, Ви предоставям ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

**1.**Общата стойност за изпълнение на поръчката - …………………. лв. без включен ДДС, включваща:

- цена за извършване на СМР: ....................................лв. без ДДС;

- цена за възникнали непредвидени СМР............................. лв. без ДДС, представляваща ……...% (*не повече от 10%*) от стойността на СМР.

**2.** Единичните цени и общата стойност за изпълнение на отделните видове строително-монтажни/ремонтни работи, съгласно количествата сметка към публикуваната покана, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование** | **Мяр-ка** | **Количе-ство** | **Ед. цена без ДДС /лева/** | **Обща с-ст без ДДС /лева /** |
| **I** | **Ремонт на WC и умивалня на I етаж** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 1,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр. | 2,0 |  |  |
| 3 | Демонтаж на смесителна батерия | бр. | 1,0 |  |  |
| 4 | Демонтиране на съществуваща водопроводна инсталация | м | 15,0 |  |  |
| 5 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците | м2 | 33,0 |  |  |
| 6 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 35,0 |  |  |
| 7 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 18,0 |  |  |
| 8 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 18,0 |  |  |
| 9 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 18,0 |  |  |
| 10 | Преработака и подмяна на стара канализация хоризонтална 5 м /труд+материали/ | бр | 1,0 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50 | бр | 1,0 |  |  |
| 12 | Подмяна на PVC тръби канализация вертикални, при стара канализация 5 м /демонтаж и монтаж - труд+материали/ | бр | 1,0 |  |  |
| 13 | Обръщане около отвори при новомонтирана дограма /врати - двустранно/ вкл. оформящ алуминиев ъглов профил | м | 14,6 |  |  |
| 14 | Плолагане на вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 68,0 |  |  |
| 15 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 68,0 |  |  |
| 16 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 33,0 |  |  |
| 17 | Грундиране на стени и тавани с латексов грунд | м2 | 33,0 |  |  |
| 18 | Бядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения двукратно | м2 | 33,0 |  |  |
| 19 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 15,0 |  |  |
| 20 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило вкл. изравнителна замазка | м2 | 15,0 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 45,0 |  |  |
| 22 | Смесителна батерия за мивка в комплект със сифон | бр. | 1,0 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж PVC шкаф с порцеланова тоалетна мивка | бр. | 1,0 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2,0 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на огледало 60х80 вкл. крепежи | бр. | 1,0 |  |  |
| 26 | Доставка на закачалка за стена двойна неръждаема | бр. | 2,0 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр. | 1,0 |  |  |
| 28 | Демонтаж на врата с каса I етаж | бр. | 3,0 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на алуминиева врати WC -80/200 в комплект със секретна брава | бр | 2,0 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на алуминиева врата -100/200 | бр | 1,0 |  |  |
| 31 | Демонтаж чугунени радиатори вкл. изнасяне извън сградата | бр | 1,0 |  |  |
| 32 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 3,0 |  |  |
| 33 | Демонтаж на ключ | бр | 2,0 |  |  |
| 34 | Доставка на ключ за скрита инсталация единичен степен на защита IP20 | бр | 1,0 |  |  |
| 35 | Доставка на ключ за скрита инсталация двоен степен на защита IP20 | бр | 1,0 |  |  |
| 36 | Монтаж на ключ за скрита инсталация | бр | 2,0 |  |  |
| 37 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X2,5мм² под мазилка - за бойлер | м. | 20,0 |  |  |
| 38 | Доставка на ДТЗ 16А-бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 39 | Mонтаж и свързване на ДТЗ 16А-бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 40 | АП, еднополюсен, 1x16A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436 | бр | 1,0 |  |  |
| 41 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 16А | бр. | 1,0 |  |  |
| 42 | Доставка на табло за бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 43 | Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр | 1,0 |  |  |
| 44 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X1,5мм² под мазилка | м. | 10,0 |  |  |
| 45 | Доставка на LED осветително тяло за LED тръби, 4x9W, 220VAC, 615x615mm, за повърхностен монтаж, комплект с пури | бр | 1,0 |  |  |
| 46 | Доставка на осветително тяло WC аплик компл. с крушка | бр | 2,0 |  |  |
| 47 | Монтаж на осветително тяло | м. | 3,0 |  |  |
| 48 | Прозвъняване и преработка на връзки в разклонителни кутии | бр | 1,0 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на окачен таван - гипсокартон вкл. конструкция | м2 | 3,7 |  |  |
| 50 | Изработка и монтаж на двустранен куфар от гипсокартон 40/40см | м | 6,1 |  |  |
|  | **Общо СМР ремонт на WC и умивалня на I етаж:** | | |  |  |
| **II** | **Ремонт на WC и умивалня на II етаж** |  |  |  |  |
| 51 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 1,0 |  |  |
| 52 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр. | 2,0 |  |  |
| 53 | Демонтаж на смесителна батерия | бр. | 1,0 |  |  |
| 54 | Демонтиране на съществуваща водопроводна инсталация | м | 10,0 |  |  |
| 55 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците | м2 | 35,0 |  |  |
| 56 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. разтвор | м2 | 34,0 |  |  |
| 57 | Направа на улей в тухлен зид за полагане на тръби за топла и студена вода | м | 15,0 |  |  |
| 58 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15,0 |  |  |
| 59 | Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм /доставка и монтаж/ | м | 15,0 |  |  |
| 60 | Преработака и подмяна на стара канализация хоризонтална 5 м /труд+материали/ | бр | 1,0 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50 | бр | 1,0 |  |  |
| 62 | Обръщане около отвори при новомонтирана дограма /врати - двустранно/ вкл. оформящ алуминиев ъглов профил | м | 19,4 |  |  |
| 63 | Плолагане на вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 69,0 |  |  |
| 64 | Грундиране на стени и тавани с контактен грунд | м2 | 69,0 |  |  |
| 65 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 35,0 |  |  |
| 66 | Грундиране на стени и тавани с латексов грунд | м2 | 35,0 |  |  |
| 67 | Бядисване по стени и тавани с латекс за влажни помещения двукратно | м2 | 35,0 |  |  |
| 68 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 17,0 |  |  |
| 69 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило вкл. изравнителна замазка | м2 | 17,0 |  |  |
| 70 | Доставка и полагане на фаянс | м2 | 43,0 |  |  |
| 71 | Смесителна батерия за мивка в комплект със сифон | бр. | 1,0 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж PVC шкаф с порцеланова тоалетна мивка | бр. | 1,0 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2,0 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на огледало 60х80 вкл. крепежи | бр. | 1,0 |  |  |
| 75 | Доставка на закачалка за стена двойна неръждаема | бр. | 2,0 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр. | 1,0 |  |  |
| 77 | Демонтаж на врата с каса II етаж | бр. | 3,0 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на алуминиева врати WC -80/200 в комплект със секретна брава | бр | 3,0 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на алуминиева врата -100/200 | бр | 1,0 |  |  |
| 80 | Демонтаж чугунени радиатори вкл. изнасяне извън сградата | бр | 1,0 |  |  |
| 81 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 3,0 |  |  |
| 82 | Демонтаж на ключ | бр | 2,0 |  |  |
| 83 | Доставка на ключ за скрита инсталация единичен степен на защита IP20 | бр | 1,0 |  |  |
| 84 | Доставка на ключ за скрита инсталация двоен степен на защита IP20 | бр | 1,0 |  |  |
| 85 | Монтаж на ключ за скрита инсталация | бр | 2,0 |  |  |
| 86 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X2,5мм² под мазилка - за бойлер | м. | 20,0 |  |  |
| 87 | Доставка на ДТЗ 16А-бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 88 | Mонтаж и свързване на ДТЗ 16А-бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 89 | АП, еднополюсен, 1x16A, IC60N BG, C крива, DIN шина, 20436 | бр | 1,0 |  |  |
| 90 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 16А | бр. | 1,0 |  |  |
| 91 | Доставка на табло за бойлер | бр | 1,0 |  |  |
| 92 | Монтаж и свързване на бойлерно табло | бр | 1,0 |  |  |
| 93 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМБ1 3X1,5мм² под мазилка | м. | 10,0 |  |  |
| 94 | Доставка на LED осветително тяло за LED тръби, 4x9W, 220VAC, 615x615mm, за повърхностен монтаж, комплект с пури | бр | 1,0 |  |  |
| 95 | Доставка на осветително тяло WC аплик компл. с крушка | бр | 2,0 |  |  |
| 96 | Монтаж на осветително тяло | м. | 3,0 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на окачен таван - гипсокартон вкл. конструкция | м2 | 3,7 |  |  |
| 98 | Почистване на обекта, натоварване и превоз на строителни отпадъци вкл. такса депо | м3 | 30,0 |  |  |
|  | **Общо СМР ремонт на WC и умивалня на II етаж** | | |  |  |
|  | **Всичко I+II:** | | | |  |
|  | **Непредвидини разходи 10%:** | | | |  |
|  | **Крайна стойност без ДДС:** | | | |  |

*Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с точност до 2 (два) знака след десетичната запетая.*

**3.** В случай, че е необходимо извършването на допълнителен вид работа, за която няма аналогична цена в офертата ни, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

**4.** Видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и посочените по-долу ценообразуващи показатели:

* средна часова ставка за труд - …………..……..лв./час;
* разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН – …………………%;
* допълнителни разходи върху труд – …………………%;
* допълнителни разходи върху механизация – …………………%;
* доставно-складови разходи – …………………%;
* печалба - …………………%.

**5.** Декларираме, че предложената от нас обща стойност в т. II.1 е окончателна, не подлежи на промяна за целия срок на договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката – възнаграждение на персонала, стойност на консумативи, материали, техника, транспорт, контрол на качеството и т.н, включително и разходите за извозване на получените в резултат на изпълнение на поръчката отпадъци.

**6.** Декларираме, че единичните цени на видовете работи по количествената сметка, както и ценообразуващите показатели няма да бъдат променяни за целия срок на договора.

**III.** В случай на установени фактически/аритметични грешки в нашето ценово предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай сме съгласни за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката да се приема действителният аритметичен резултат, изчислен от представител на Възложителя, предвид предложените единични цени и съответните количества по спецификация, отразени в ценовото ни предложение..

**IV. Срок за изпълнение на СМР e ……… / / календарни дни** */не повече от 60 календарни дни*, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

**V. Приемам условията и начин на плащане да са, както следва:**

**1.** Плащането да се извършва в лева, по банков път, както следва:

1.1. Авансово плащане в размер на ……….% (не по-голямо от 30 %) от стойността на СМР, в срок до 5 /пет/ календарни дни след предоставянето на двустранно подписания протокол за откриване на строителна площадка по образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.на МРРБ и фактура на името на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ – инж. Ивайло Георгиев -управител, съдържаща № на договора, предмет на договора и основанието за авансовото плащане.

1.2. Окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), без констатирани забележки.

1.3. Условие за извършване на окончателното плащане е предоставянето в 5 /пет/ дневен срок от подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)на следните документи:

- Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Ивайло Георгиев – Управител, съдържаща № на договора, предмет на договора, стойност на приспаднат аванс, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

- Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, подписан от назначената комисия и упълномощен представител на Изпълнителя;

- Двустранен протокол за установяване на завършването и заплащане на натурални видове строително-монтажни работи (бивш обр. 19), подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**2.** Адресът, на който ще се предоставят всички документи за извършване на плащания е -гр. София п.к. 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, дирекция „Обща администрация”.

**3.** Плащанията да се извършват по следната наша банкова сметка:

Обслужваща банка: ...........................

BIC: .....................................................

IBAN: ..................................................

Клон: ..................................................

Титуляр на сметката: .........................

**VI. Гаранционен срок на ремонтните дейности –** Декларираме, че приемаме гаранционните срокове за обекта да са съгласно условията в Техническата спецификация – Приложение 3 и публикуваната покана.

**VII.** Срок на валидност на офертата – ……… */не по-кратък от 60 дни/*. *Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на поръчката.*

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за извършване на СМР/СРР, както цялата документация на обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

**Приложения:**

* 1. Копие на валидно Удостоверение и талонза регистрация, което удостоверява вписването в ЦПРС за изпълнение на строежи от **първа група, четвърта категория;**
  2. Копие на валидна **застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”.**

Дата: ………………….. Подпис и печат:……………

(име и фамилия, длъжност)

**Съгласувано с:**