Приложение № 2

Образец

**ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 за изпълнение на обект:

„Ремонт на покрив на сграда Бандажно бояджийско отделение - подканален струг и кантар в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул."Майчина слава" № 2", собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

От фирма .............…...................................................................................

представлявана от .....................................................................................

 в качеството си на .....................................................................................

**Уважаеми господа,**

 След като проучихме условията от запитването за участие, документацията за участие и предложения проект на договор, след като се запознахме с обекта, ние, долуподписаните предлагаме да изпълним обект: „Ремонт на покрив на сграда Бандажно бояджийско отделение - подканален струг и кантар в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул."Майчина слава" № 2", собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, съобразно предвидените в проекта на договора условия

за **сумата…………………….**  ***(словом..........................................)* лв., без ДДС,** в това число:

* за изпълнение на СМР ...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС
* за непредвидени разходи - 10 %...................... *(словом.........................)* лв. без ДДС

Предложените от нас единични цени и общите стойности за изпълнението на обект: „Ремонт на покрив на сграда Бандажно бояджийско отделение - подканален струг и кантар в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул."Майчина слава" № 2", собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, са както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Мяр-ка | Количе-ство | Ед. цена без ДДС /лева/ | Обща с-ст без ДДС /лева / |
| 1 | Демонтаж на вентилатори на покрив | бр. | 10 |   |   |
| 2 | Премахване фундаменти на вентилатори /разрушаване/ | бр. | 10 |   |   |
| 3 | Направа на кофраж при отвори на демонтирани вентилатори 50/50 | м2 | 5 |   |   |
| 4 | Доставка и полагане на армировка ф 6 15х15 | м2 | 5 |   |   |
| 5 | Доставка и полагане на бетон В10 ръчно пълнежи при ремонти | м3 | 1 |   |   |
| 6 | Отстраняване на битумна хидроизолация по покрив | м2 | 810 |   |   |
| 7 | Демонтаж обшивка от ламарина по борд | м | 140 |   |   |
| 8 | Демонтаж дъсчена скара по борд | м | 140 |   |   |
| 9 | Подготовка и подравняване на основата – частично полагане на пердашена цим. замазка по покрив преди полагане на хидроизолация вкл. оформяне на холкер | м2 | 268 |   |   |
| 10 | Полагане на битумен грунд, при ремонти | м2 | 893 |   |   |
| 11 | Доставка и полагане на рулонна хидроизолация от един пласт на полиестерна основа на газопламъчно залепване 3кг/м2 | м2 | 893 |   |   |
| 12 | Доставка и полагане на рулонна хидроизолация от един пласт на полиестерна основа с минерална посипка на газопламъчно залепване 4.5кг/м2/втори пласт/ | м2 | 893 |   |   |
| 13 | Полагане на водоустойчив шперплат по борд | м | 140 |   |   |
| 14 | Доставка и монтаж обшивка по борд с шир. 25 см от поцинкована ламарина 0,5мм /вкл. труд и материали / шапки, щорцове, детайли, крепежи/ | м | 140 |   |   |
| 15 | Демонтаж на воронки | бр. | 6 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж на воронки с предпазни решетки | бр. | 6 |   |   |
| 17 | Демонтаж водосточни тръби | м | 40 |   |   |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби  | м | 40 |   |   |
| 19 | Възстановяване /направа и монтаж/ на гръмоотводна уредба от бетонна стонана Ф8 вкл. покривни държачи | м | 300 |   |   |
| 20 | Почистване на обекта, натоварване и превоз на строителни отпадъци вкл. такса депо | м3 | 28 |   |   |
|  | Обща стойност на СМР лв. без ДДС: |  |
|  | Непредвидени разходи 10% от стойността на СМР в лева без ДДС : |   |
|  | **Обща стойност лв. без ДДС:** |  |

Съгласни сме да изпълним работите, описани в Количествено-стойностната сметка (КСС), за предложените от нас единични цени, които да останат непроменени до завършването на обекта.

В случай, че вместо определен вид работа от КСС ще се изпълнява друг вид работа, сме съгласни разплащането да се извърши със заменителна таблица, одобрена от възложителя.

Непредвидените видове работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и:

* средна часова ставка за труд – .........лв./ч.;

- разходни норми за труд и материали съгласно УСН и ТНС;

* допълнителни разходи върху труда - ...........%;
* допълнителни разходи върху механизацията - ...........%;
* доставно -складови разходи – ..........%;
* печалба - ......%;
* непредвидени разходи- ............%

Декларираме, че приемаме условията от запитването, документацията за участие и сме в състояние да изпълним поръчката за срок от ……….. (словом…………….............) **работни дни**, но не повече от 30 работни дни.

Заявеният от нас аванс е ............**%** от предложената договорна цена, но не повече от 30 %.

Съгласни сме тази оферта да бъде валидна за срок от ………. (словом…………….............), **календарни дни**, но не по-малко от 60 календарни дни от датата, определена за крайна за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

При изпълнението на строителството ще ползваме /няма да ползваме (*ненужното се зачертава)* услугите на следните подизпълнители, за което прилагаме отделна декларация.

Задължаваме се при подписване на договора да представим:

* Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да започнем изпълнението на строителството, съгласно договора.

Адресът ни за кореспонденция е следния:

……………………… ………………………

Дата…………………………….

Подпис…………………………

в качеството на ………………………………

Печат

|  |
| --- |
| **ЗАБЕЛЕЖКА:**  |
| 1. *Не се допускат промени по отношение на данните посочени от Възложителя в количествената сметка;* |
| 2.     *Цените, следва да са посочени с точност до два знака, след десетичната запетая;* |
| 3. *Описаните количества са нетни и не предвиждат технологични запаси/фира, както и не са съобразени с търговските разфасовки и пакетаж.*  |
| 4. *Непредвидените разходи могат да бъдат не повече от 10 % от общата стойност на СМР. При наличие на непредвидени разходи, същите се доказват по време на строителството, съгласно условията на договара за ремонт.* |